[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация
 на оказание услуги по заправке огнетушителей

В соответствии с требованиями п.1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

Требования к выполнению работ и услуг:
1. Осуществлять оказание услуг па перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей;
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя ;
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируется на бирке огнетушителя, в его паспорте ;
4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбракировки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;
5. Диагностика, перезарядка, опломбирование и освидетельствовние огнетушилей в количестве ОП 8 – 127 штук, согласно техническим нормам.

В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.
 Срок оказания услуг с момента подписания договора до 31 октября 2026 г. по заявке заказчика. Вывоз и доставка за счет поставщика.




















Техникалық ерекшелігі
Өрт сөндіргіштерді толтыру бойынша қызмет көрсетуге

"Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің 1032-тармағының талаптарына сәйкес барлық түрдегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілуі тиіс.

Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қойылатын талаптар:
1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкестікте өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру;
2. Ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға сыртқы және ішкі тексеру, жөндеу, беріктікке гидравликалық сынау, корпустың, іске қосу басының, шлангтың, бекіту құрылғысының герметикалығына пневматикалық сынау және өрт сөндіргішті бояу кіреді;
3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің биркасында, оның паспортында тіркеледі;
4. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақауларын көрсете отырып, шығарып тастау актісін жасайды , 
           5. Техникалық нормаларға сәйкес ОП 8 – 127  дана, мөлшерінде өрт сөндіргіштерді диагностикалау, қайта зарядтау, пломбалау және куәландыру.

Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасуға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, икемді шланг, клапан, қоңырау) ақаулы болған жағдайда әлеуетті өнім беруші көрсетілген бөлшектерді жаңасына жөндеу немесе ауыстыру жүргізуге тиіс.
Орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31қазанға дейін, тапсырыс берушінің өтініші бойынша. Әкету және жеткізу әлеуетті өнім берушінің есебінен.   


