ЗАЯВКА
на изготовление и установку уличных информационных стендов для КПП
Объект: территория Коргалжынского государственного природного заповедника, степная территория в районе поста Коргалжынского заповедника.
Цель: обеспечение посетителей, туристов и населения наглядной информацией о заповеднике, правилах поведения на особо охраняемой природной территории, природных комплексах, маршрутах и мерах безопасности.
Основание для приобретения: необходимость обновления и обустройства информационной зоны на открытой степной территории с учетом воздействия ветра, солнечного излучения, осадков и сезонных перепадов температур.
Просим предусмотреть изготовление, доставку и установку уличных информационных стендов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации на открытой территории заповедника.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Размер / ориентир
	Кол-во
	Цена

	1
	Уличный информационный стенд с картой заповедника
	Двусторонняя/односторонняя конструкция по согласованию. Каркас из оцинкованного металлического профиля. Информационная панель из алюминиевого композита или атмосферостойкого листового материала. Полноцветная УФ-печать, защитная ламинация. Устойчивость к влаге, морозу и УФ-излучению.
	ориентировочно 1500×2000 мм
	1 шт.
	



	2
	Уличный информационный стенд о природных комплексах и животном мире
	Металлический оцинкованный каркас, порошковая окраска. Панель из алюминиевого композита/аналогичного материала. Полноцветная печать с защитой от выгорания и атмосферных воздействий.
	ориентировочно 1500×2000 мм
	1 шт.
	

	3
	Уличный стенд «Правила поведения на территории заповедника»
	Информационная панель с пиктограммами, запретами и правилами посещения. УФ-печать, защитная пленка/ламинат. Материал устойчивый к осадкам, снегу, ветру и перепадам температур.
	ориентировочно 1500×2000 мм
	1 шт.
	

	4
	Уличный информационный стенд о заповеднике
	Название и логотип заповедника, краткая информация, контактные данные, QR-код, при необходимости фотографии природных объектов. Оцинкованный каркас, атмосферостойкая панель, УФ-печать.
	ориентировочно 1500×2000 мм
	1 шт.
	

	5
	Информационная стела / въездной знак
	Монолитная или каркасная конструкция с облицовкой атмосферостойким материалом. Название заповедника и логотип. Предусмотреть наружную LED-подсветку с защитой от влаги и пыли.
	по утвержденному эскизу
	1 шт.
	

	6
	Опорные стойки и крепеж
	Оцинкованные металлические стойки, антикоррозионная защита, усиленное крепление для эксплуатации на открытой степной территории. Крепеж оцинкованный/нержавеющий.
	по расчету изготовителя
	комплект
	

	7
	Бетонное основание
	Устройство бетонных оснований под каждую конструкцию с заглублением и армированием, обеспечивающими устойчивость к ветровой нагрузке и опрокидыванию.
	по расчету изготовителя
	комплект
	

	8
	Доставка и монтаж
	Доставка к месту установки, сборка, выравнивание, бетонирование/анкеровка, монтаж информационных панелей, уборка территории после выполнения работ.
	территория КГПЗ
	1 усл.
	



Дополнительные технические требования:
	Конструкции должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в условиях 
степной зоны Казахстана.
	Все металлические элементы должны иметь антикоррозионную защиту; предпочтительно 
горячее цинкование либо оцинкованный металл с порошковой окраской.
	Информационные поверхности должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению, 
влаге, снегу, морозу и перепадам температур.
	Конструкция должна иметь достаточную жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке; 
способ крепления определить по расчету изготовителя с учетом места установки.
	Окончательные размеры, дизайн, тексты, карты, фотографии, логотипы и QR-коды согласовать 
с заказчиком до начала изготовления.
	Подрядчик предоставляет эскиз/макет на согласование и после утверждения выполняет 
изготовление.

Примечание: Количество и окончательные размеры стендов могут быть уточнены после утверждения схемы размещения и эскизов.











Өтінім
БӨП үшін көше ақпараттық стендтерін дайындауға және орнатуға
Нысан: Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының аумағы, Қорғалжын қорығының бекеті ауданындағы дала аумағы.
Мақсаты: келушілерді, туристерді және халықты қорық, ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы тәртіп ережелері, табиғи кешендер, маршруттар және қауіпсіздік шаралары туралы көрнекі ақпаратпен қамтамасыз ету.
Сатып алу үшін негіз: желдің, күн сәулесінің, жауын-шашынның және температураның маусымдық өзгеруінің әсерін ескере отырып, ашық дала аумағында ақпараттық аймақты жаңарту және жайластыру қажеттілігі.
Қорықтың ашық аумағында жыл бойы пайдалануға арналған Көше ақпараттық стендтерін дайындауды, жеткізуді және орнатуды қарастыруды сұраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
	№
	Атауы 
	 Техникалық сипаттамалары 
	мөлшері / бағдары
	Саны
	Бағасы

	[bookmark: _GoBack]1
	Қорық картасы бар көше ақпараттық стенді
	Келісім бойынша екі жақты/бір жақты дизайн. Мырышталған металл Профильді жақтау. Алюминий композиті немесе ауа-райына төзімді Парақ материалынан жасалған бақылау тақтасы. Толық түсті ультракүлгін басып шығару, қорғаныс ламинациясы. Ылғалға, аязға және ультрафиолет сәулелеріне төзімділік.
	шамамен 1500×2000 мм
	1 шт.
	


	2
	Табиғи кешендер мен жануарлар әлемі туралы көше ақпараттық стенді
	Металл мырышталған жақтау, ұнтақ бояуы. Алюминий композиттік Панель/ұқсас материал. Күйіп қалудан және ауа-райынан қорғайтын толық түсті басып шығару.
	шамамен 1500×2000 мм
	1 шт.
	

	3
	"Қорық аумағындағы мінез-құлық ережелері" көше стенді
	Пиктограммалар, тыйым салулар және келу ережелері бар бақылау тақтасы. Ультракүлгін басып шығару, қорғаныс пленкасы/ламинат. Материал жауын-шашынға, қарға, желге және температураның өзгеруіне төзімді.
	шамамен 1500×2000 мм
	1 шт.
	

	4
	Қорық туралы көше ақпараттық стенді
	Қорықтың атауы мен логотипі, қысқаша ақпарат, байланыс деректері, QR коды, қажет болған жағдайда табиғи нысандардың фотосуреттері. Мырышталған жақтау, ауа-райына төзімді панель, ультракүлгін басып шығару.
	шамамен 1500×2000 мм
	1 шт.
	

	5
	Ақпараттық стела / кіру белгісі
	Ауа-райына төзімді материалмен қапталған монолитті немесе рамалық құрылым. Қорықтың атауы және логотипі. Ылғал мен шаңнан қорғайтын сыртқы жарықдиодты жарықтандыруды қамтамасыз етіңіз.
	бекітілген эскиз бойынша
	1 шт.
	

	6
	Тірек тіректері мен бекіткіштер
	Мырышталған металл тіректер, коррозияға қарсы қорғаныс, ашық дала аумағында пайдалануға арналған күшейтілген бекіту. Мырышталған/тот баспайтын бекіткіштер.
	дайындаушының есебі бойынша
	комплект
	

	7
	Бетон негізі
	Жел жүктемесіне және аударылуға тұрақтылықты қамтамасыз ететін тереңдету және нығайту арқылы әрбір құрылымға арналған бетон негіздерін орнату.
	дайындаушының есебі бойынша
	комплект
	

	8
	Жеткізу және орнату
	Орнату орнына жеткізу, құрастыру, тегістеу, бетондау/анкерлеу, ақпараттық панельдерді монтаждау, жұмыстарды орындағаннан кейін аумақты жинау.
	МӨЗ аумағы
	1 усл.
	



Қосымша техникалық талаптар:
Құрылымдар ашық ауада жұмыс істеуге арналған болуы керек
Қазақстанның дала аймағы.
Барлық металл элементтері коррозияға қарсы қорғанысқа ие болуы керек; жақсырақ
Ыстық мырышталған немесе мырышталған металл ұнтақпен боялған.
Ақпараттық беттер ультракүлгін сәулелерге төзімді болуы керек,
ылғал, қар, аяз және температураның өзгеруі.
Дизайн жеткілікті қаттылық пен жел жүктемесіне төзімділікке ие болуы керек;
орнату әдісін орнату орнын ескере отырып, өндірушінің есебі бойынша анықтаңыз.
Соңғы өлшемдер, дизайн, мәтіндер, карталар, фотосуреттер, логотиптер және QR кодтары келісу
дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен.
Мердігер келісу үшін эскиз/макет ұсынады және бекітілгеннен кейін орындайды
дайындау.

Ескертпе: стендтердің саны мен соңғы өлшемдері орналастыру схемасы мен эскиздер бекітілгеннен кейін нақтылануы мүмкін.











