Техническая спецификация
Работа по ремонту эндоскопического оборудования OLYMPUS
(Видеогастроскоп GIF-H170)

Место работы: город Шымкент, р. Туран, ул. Байтурсынова 85А
Все используемые при ремонте узлы и запасные части должны быть новые и ранее не использованные.
Все используемые при ремонте узлы и запасные части должны соответствуют технической документации предприятия – производителя оборудования. 
Исполнитель должен предоставить гарантию сроком на 6 (шесть) месяцев на замененные запасные части и выполненные работы. Сроки выполнения ремонта не должны превышать 60 рабочих дней. В случае неполадок работ на оборудовании в период гарантийного срока (в течение 6 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию) Поставщик должен осуществить наладку, устранить неполадки работы оборудования. 
Все расходы, связанные с выполнением данной работы, несет поставщик (вывоз и поставка медицинского оборудования, запасные части, транспортные услуги и т.д.)
Работы по ремонту также включают в себя:
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей;
После ремонта Заказчик имеет право потребовать произвести экспертизу у официального представителя производителя оборудования на определение оригинальности происхождения запасных частей. Если результаты выполненных работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации, Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. В случае не устранения работа не будет принята, соответственно ремонт вышеуказанного оборудования не будет оплачен.
После подписания договора поставщик должен предоставить подтверждающие документы (сертификат специалиста о прохождения обучения на заводе производителе)  для допуска ремонтных работ Видеогастроскопа GIF-H170 производства OLYMPUS.
Ремонт должен включать в себя замену следующих узлов и запасных частей:
Кабель подсветки – 1 шт
А-резина – 1 шт
Линза подсветки – 2 шт
















Техникалық ерекшелік
OLYMPUS эндоскопиялық жабдығын (GIF-H170 видеогастроскопын) жөндеу жұмыстары

Жұмыс орны: Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Байтұрсынов көшесі, 85А.
Жөндеу кезінде пайдаланылатын барлық тораптар мен қосалқы бөлшектер жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
Жөндеу кезінде пайдаланылатын барлық тораптар мен қосалқы бөлшектер жабдықты өндіруші кәсіпорынның техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.
Орындаушы ауыстырылған қосалқы бөлшектер мен орындалған жұмыстарға 6 (алты) ай мерзімге кепілдік беруге міндетті. Жөндеу жұмыстарын орындау мерзімі 60 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде (пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап 6 ай ішінде) жабдықтың жұмысында ақаулар туындаған жағдайда, Өнім беруші жабдықты ретке келтіруді және оның жұмысындағы ақауларды жоюды жүзеге асыруы тиіс.
Осы жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді (медициналық жабдықты алып кету және жеткізу, қосалқы бөлшектер, көлік қызметтері және т.б.).
Жөндеу жұмыстарына мыналар да кіреді:
· бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән арнайы жұмыстар және т.б.;
· бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен, сондай-ақ оның құрамдас бөліктерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру.
Жөндеуден кейін Тапсырыс беруші қосалқы бөлшектердің түпнұсқалығын анықтау мақсатында жабдық өндірушісінің ресми өкілінде сараптама жүргізуді талап етуге құқылы. Тексеру нәтижелері бойынша орындалған жұмыстар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді деп танылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Сәйкессіздіктер жойылмаған жағдайда, жұмыс қабылданбайды және тиісінше жоғарыда көрсетілген жабдықты жөндеу жұмыстары үшін ақы төленбейді.
Шартқа қол қойылғаннан кейін Өнім беруші OLYMPUS өндірісіндегі GIF-H170 видеогастроскопын жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу үшін растайтын құжаттарды (өндіруші зауытта оқудан өткенін растайтын маман сертификатын) ұсынуы тиіс.
Жөндеу жұмыстары мынадай тораптар мен қосалқы бөлшектерді ауыстыруды қамтуы тиіс:
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А-резеңке – 1 дана 
Жарықтандыру линзасы – 2 дана

