ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА “№1 ОҚУ КОРПУСЫНЫҢ ТУРНИКЕТТІК ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҚОРШАУЛАРЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕР”
№1 оқу корпусының турникеттік жүйелерінің қоршауларына техникалық қызмет көрсету қызметтері оқу корпусының кіреберіс топтарындағы турникеттерге іргелес орналасқан қоршауларды монтаждау қызметін білдіреді. Қызмет көрсету орны: университет корпустарының кіреберіс топтары. Қызмет көрсету шеңберінде: диаметрі кемінде 50 мм және биіктігі кемінде 1000 мм болатын тот баспайтын болаттан жасалған төрт күшейтілген тіректі орнату көзделеді. Әрқайсысы екі тіректен №1 оқу корпусының (Астана қ., Сәтбаев көшесі, 2-үй) кіреберіс өткелінің екі жағына орнатылады. Конструкцияның беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін тіректердің арасына тот баспайтын болат құбырдан жасалған, әрқайсысының ұзындығы кемінде 50 мм – 100 мм болатын төрт көлденең жалғаушы элемент (тұтқа) орнату қажет. Жалғау жұмыстары дәнекерлеу әдісімен немесе сенімді бекіту элементтерін пайдалану арқылы орындалуы тиіс. №7 жатақханада (Астана қ., Пушкин көшесі, 11/1А-үй) қоршау қақпасының құлпын ауыстыру, сондай-ақ қоршаудың бекіткіштерін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстарын орындау қажет. Қызмет құнына қолданыстағы элементтерді бөлшектеу, жоғарыда көрсетілген сипаттамаларға сәйкес жаңа қоршау элементтерін сатып алу, конструкцияларды монтаждау және сенімді бекіту, дәнекерлеу және іске қосу-баптау жұмыстары кіреді. Барлық материалдар, құлып, жиынтықтаушы бөлшектер, бекіту элементтері, шығыс материалдары және жеткізу қызмет көрсетуші тарапынан қамтамасыз етіледі және қызметтің жалпы құнына кіреді. ГОСТ Р 54831-2011. СТ РК 3620-2020.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ “УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ ТУРНИКЕТНЫХ СИСТЕМ УЧЕБНОГО КОРПУСА №1”
Услуги по техническому обслуживанию ограждений турникетных систем учебного корпуса №1 представляет собой услугу по монтажу ограждений примыкающих к турникетам входных групп. Место оказания услуг: входные группы корпусов университета. Услуга представляет собой: установку четырёх усиленных стоек с диаметром не менее 50 мм из нержавеющей стали и высотой не менее 1000 мм. Каждая — по две стойки с обеих сторон входного прохода учебного корпуса №1 (г. Астана, ул. Сатпаева дом 2). Между стойками установить четыре горизонтальные соединительные перемычки (поручня) из нержавеющей трубы длиной не менее 50мм – 100мм каждая для обеспечения жёсткости и устойчивости конструкции. Соединение выполнить методом сварки либо с использованием надёжных крепёжных элементов. В общежитии №7 (г. Астана, ул. Пушкина дом 11/1А) выполнить замену замка калитки, а также ремонт или замену креплений ограждения. В стоимость услуги входят демонтаж существующих элементов, приобретение новых элементов ограждений по вышеуказанным характеристикам, монтаж и надёжное крепление конструкций, сварочные и пусконаладочные работы. Все материалы, замок, комплектующие, крепёжные элементы, расходные материалы и доставка предоставляются поставщиком и входят в общую стоимость услуги. ГОСТ Р 54831-2011. СТ РК 3620-2020.

