Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг / выполнение работ по переносу Пульта централизованного наблюдения (ПЦН) и панелей отображения (телевизоров)
1. Наименование и объем выполняемых работ
1.1. Наименование работ: Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по переносу оборудования Пульта централизованного наблюдения (ПЦН), включая демонтаж, транспортировку, монтаж и юстировку 6 (шести) телевизионных панелей (мониторов отображения видеоинформации) с прокладкой линий передачи видеосигнала.
1.2. Место выполнения работ: Республиканское государственное учреждение "Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова",  г.Алматы, Бостандыкский район, г. Алматы ул. Утепова, 29
1.3. Срок выполнения работ: В течение 15 календарных с момента подписания Договора.
2. Общие требования к производимым работам
Поставщик обязан выполнить работы в полном соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП РК, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), стандарты пожарной и электробезопасности).
Поставщик обеспечивает демонтаж, аккуратный перенос и повторный монтаж 6 (шести) существующих телевизоров (панелей отображения), а также поставку всего необходимого оборудования, кабельной продукции, кабель-каналов и расходных материалов.
Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), год выпуска — не ранее 2025–2026 гг.
Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность и целостность демонтируемых и переносых 6 телевизоров и существующей системы видеомониторинга.
3. Технические характеристики поставляемого оборудования и материалов
3.1. Удлинитель HDMI по кабелю «витая пара» (Extender HDMI over UTP) — 6 штук
Назначение: Передача высокочеткого видео/аудио сигнала от видеорегистраторов/АРМ на 6 переносых телевизоров по кабель-линии витой пары.
Дальность передачи: Не менее 50 метров.
Поддерживаемое разрешение: Не менее Full HD (1920x1080) при частоте не менее 60 Гц.
Среда передачи: Сетевой кабель витая пара категории Cat5e/Cat6.
Технология питания: Поддержка технологии передачи питания по сетевому кабелю (PoE / Power over Cable), позволяющая питать приемный модуль от передающего без необходимости подключения отдельного блока питания у каждого телевизора.
Управление EDID: Наличие функции автоматической или ручной передачи данных EDID для корректного отображения картинки на 6 телевизорах.
Защита: Наличие встроенной защиты от импульсных помех и статического электричества (ESD).
Комплектность: Передатчик (Transmitter) — 1 шт., Приемник (Receiver) — 1 шт., блоки питания (при необходимости).
3.2. Кабель «витая пара» для внутренней прокладки (UTP Cat 5e) — 2 бухты
Тип кабеля: U/UTP (неэкранированная витая пара).
Категория: Cat 5e.
Количество пар: 4 пары (4x2).
Материал проводника: Высокоочищенная медь (Cu).
Диаметр жилы: Не менее 0.50–0.51 мм (AWG24).
Исполнение оболочки: Для внутренней прокладки (Indoor), материал PVC (ПВХ), устойчивый к распространению горения при одиночной прокладке.
Длина в бухте: Стандартная бухта (не менее 305 метров). Общий объем поставляемого кабеля — не менее 610 метров.
3.3. Кабель-канал (короб монтажный пластиковый) — 60 метров
Тип/Размер: Пластиковый коробочный профиль размером не менее 25×16 мм.
Материал: Самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид), устойчивый к ультрафиолету и механическим повреждениям.
Конструкция: Наличие съемной крышки, перфорации/направляющих для укладки кабеля.
Цвет: Белый.
3.4. Комплект расходных, кронштейных и крепежных материалов — 1 комплект
Состав комплекта: Вспомогательные материалы для качественного монтажа и переноса 6 телевизоров (настенные кронштейны/крепежи при необходимости, дюбель-гвозди, саморезы, нейлоновые кабельные стяжки, разъемы RJ-45, маркировочные элементы, сетевые удлинители/розетки).
4. Перечень и состав выполняемых работ
	№
	Наименование работ и услуг
	Описание / Требования к выполнению
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разметка и трассировка
	Прокладка и согласование трассы прокладки кабельных линий от существующих серверов/видеорегистраторов до нового места размещения 6 телевизоров ПЦН.
	усл.
	1

	2
	Демонтаж и подготовка телевизоров
	Аккуратный демонтаж 6 существующих телевизоров (панелей отображения), упаковка, маркировка и подготовка к переносу.
	шт.
	6

	3
	Монтаж кабель-каналов
	Установка пластиковых кабель-каналов (25×16 мм) по стенам/потолкам с соблюдением эстетических и строительных норм.
	м
	60

	4
	Прокладка кабельных линий
	Прокладка кабеля витая пара UTP Cat 5e в кабель-каналах и за подвесными конструкциями к 6 точкам установки телевизоров.
	м
	согласно трассе

	5
	Монтаж телевизоров и коммутация оборудования
	Установка и крепление 6 телевизоров на новом месте размещения ПЦН, монтаж приемных/передающих модулей HDMI-удлинителей, обжим разъемов RJ-45, подключение питания и видеосигнала.
	компл.
	6

	6
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	Настройка передачи видеосигнала на все 6 телевизоров, проверка четкости и стабильности изображения без задержек и помех, настройка EDID, юстировка углов обзора телевизоров.
	усл.
	1

	7
	Тестирование и сдача в эксплуатацию
	Проведение комплексного тестирования системы видеоотображения на 6 телевизорах в течение 24 часов, демонтаж старых временных связей, уборка строительного мусора.
	усл.
	1


5. Требования к Поставщику и гарантийные обязательства
Квалификация:Персонал Поставщика должен иметь соответствующую квалификацию и допуски к электромонтажным и слаботочным работам.
Гарантия на оборудование:Гарантийный срок на поставляемое оборудование (удлинители HDMI) и монтажные конструкции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.
Гарантия на работы:Гарантийный срок на выполненные работы по переносу, монтажу и пусконаладке 6 телевизоров и кабельных трасс должен составлять не менее 12 месяцев.
Устранение дефектов:В период гарантийного срока Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности или производить замену вышедшего из строя оборудования за свой счет в течение не более 48 часов с момента получения заявки от Заказчика.













2 қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Орталықтандырылған бақылау пультін (ОБП) және бейнені көрсету панельдерін (теледидарларды) көшіру бойынша қызметтер көрсетуге / жұмыстарды орындауға арналған
1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен көлемі
1.1. Жұмыстардың атауы: Орталықтандырылған бақылау пультінің (ОБП) жабдықтарын көшіру бойынша құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының кешенін орындау, оның ішінде бейнесигнал беру желілерін тарту арқылы 6 (алты) теледидар панелін (бейнеақпаратты көрсету мониторларын) бөлшектеу, тасымалдау, монтаждау және ретке келтіру.
1.2. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы республикалық мемлекеттік мекемесі, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Өтепов көшесі, 29.
1.3. Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
2. Орындалатын жұмыстарға қойылатын жалпы талаптар
· Өнім беруші жұмыстарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен қағидаларына (ҚР ҚНжЕ, Электр қондырғыларын орнату қағидалары (ЭҚОҚ), өрт және электр қауіпсіздігі стандарттары) толық сәйкес орындауға міндетті.
· Өнім беруші қолданыстағы 6 (алты) теледидарды (бейнені көрсету панельдерін) бөлшектеуді, ұқыпты көшіруді және қайта монтаждауды, сондай-ақ барлық қажетті жабдықтарды, кабель өнімдерін, кабель-арналарды және шығыс материалдарын жеткізуді қамтамасыз етеді.
· Жеткізілетін барлық жабдықтар мен материалдар жаңа болуы тиіс (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген), шығарылған жылы — 2025–2026 жылдан ерте емес.
· Өнім беруші бөлшектелетін және тасымалданатын 6 теледидардың, сондай-ақ қолданыстағы бейнемониторинг жүйесінің сақталуы мен бүтіндігі үшін толық материалдық жауапкершілік көтереді.
3. Жеткізілетін жабдықтар мен материалдардың техникалық сипаттамалары
3.1. «Бұралған жұп» кабелі арқылы HDMI сигналын ұзартқыш (HDMI over UTP Extender) — 6 дана
· Мақсаты: Бейнетіркегіштерден/автоматтандырылған жұмыс орындарынан (АЖО) 6 көшірілген теледидарға бейне/аудиосигналды бұралған жұп кабелі арқылы беру.
· Сигнал беру қашықтығы: Кемінде 50 метр.
· Қолдайтын ажыратымдылығы: Кемінде Full HD (1920×1080), жиілігі кемінде 60 Гц.
· Сигнал беру ортасы: Cat5e/Cat6 санатындағы желілік бұралған жұп кабелі.
· Қоректендіру технологиясы: Желілік кабель арқылы қоректендіруді беру технологиясын (PoE / Power over Cable) қолдауы тиіс. Бұл әр теледидардың жанында жеке қоректендіру блогын қосуды қажет етпей, қабылдағыш модульді таратқыштан қоректендіруге мүмкіндік беруі керек.
· EDID басқару: 6 теледидарда кескіннің дұрыс көрсетілуін қамтамасыз ету үшін EDID деректерін автоматты немесе қолмен беру функциясының болуы.
· Қорғаныс: Импульстік кедергілерден және статикалық электрден (ESD) кіріктірілген қорғаныстың болуы.
· Жиынтықтылығы: Таратқыш (Transmitter) — 1 дана, қабылдағыш (Receiver) — 1 дана, қажет болған жағдайда қоректендіру блоктары.
3.2. Ішкі төсеуге арналған «бұралған жұп» кабелі (UTP Cat 5e) — 2 орам
· Кабель түрі: U/UTP (экрандалмаған бұралған жұп).
· Санаты: Cat 5e.
· Жұп саны: 4 жұп (4×2).
· Өткізгіш материалы: Жоғары тазалықтағы мыс (Cu).
· Өткізгіштің диаметрі: Кемінде 0,50–0,51 мм (AWG24).
· Қабықшасының орындалуы: Ішкі төсеуге арналған (Indoor), материалы — ПВХ, жеке төселген кезде жанудың таралуына төзімді.
· Бір орамның ұзындығы: Стандартты орам кемінде 305 метр болуы тиіс. Жеткізілетін кабельдің жалпы ұзындығы — кемінде 610 метр.
3.3. Кабель-арна (пластикалық монтаждық қорап) — 60 метр
· Түрі/өлшемі: Өлшемі кемінде 25×16 мм пластикалық қорап профилі.
· Материалы: Өздігінен сөнетін ПВХ (поливинилхлорид), ультракүлгін сәулелерге және механикалық зақымдануларға төзімді.
· Құрылымы: Алынбалы қақпағының, кабельдерді төсеуге арналған перфорациясының/бағыттағыштарының болуы.
· Түсі: Ақ.
3.4. Шығыс материалдарының, кронштейндер мен бекіткіштердің жиынтығы — 1 жиынтық
· Жиынтық құрамы: 6 теледидарды сапалы монтаждау және көшіру үшін қажетті қосалқы материалдар: қажет болған жағдайда қабырғаға арналған кронштейндер/бекіткіштер, дюбель-шегелер, өздігінен бұрап кіретін бұрандалар, нейлон кабель байламдары, RJ-45 жалғағыштары, таңбалау элементтері, желілік ұзартқыштар/розеткалар.
4. Орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі және құрамы
	№
	
	Жұмыстар мен қызметтердің атауы
	Орындалу сипаттамасы / талаптары
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	
	Белгілеу және кабель трассаларын жоспарлау
	Қолданыстағы серверлерден/бейнетіркегіштерден ОБП-ның 6 теледидары орнатылатын жаңа орынға дейін кабель желілерін төсеу трассасын белгілеу және келісу.
	қызмет
	1

	2
	
	Теледидарларды бөлшектеу және дайындау
	Қолданыстағы 6 теледидарды (бейнені көрсету панельдерін) ұқыпты бөлшектеу, буып-түю, таңбалау және көшіруге дайындау.
	дана
	6

	3
	
	Кабель-арналарды монтаждау
	Пластикалық кабель-арналарды (25×16 мм) қабырғаларға/төбелерге эстетикалық және құрылыс нормаларын сақтай отырып орнату.
	м
	60

	4
	
	Кабель желілерін төсеу
	UTP Cat 5e бұралған жұп кабелін кабель-арналарда және аспалы конструкциялардың артында 6 теледидарды орнату нүктесіне дейін төсеу.
	м
	трассаға сәйкес

	5
	
	Теледидарларды монтаждау және жабдықтарды коммутациялау
	6 теледидарды ОБП-ның жаңа орналасқан жеріне орнату және бекіту, HDMI ұзартқыштарының қабылдағыш/таратқыш модульдерін монтаждау, RJ-45 жалғағыштарын қысу, қоректендіру мен бейнесигналды қосу.
	жиынтық
	6

	6
	
	Іске қосу-баптау жұмыстары (ІБЖ)
	Барлық 6 теледидарға бейнесигнал беруді баптау, кескіннің анықтығы мен тұрақтылығын кідіріссіз және кедергісіз тексеру, EDID параметрлерін баптау, теледидарлардың көру бұрыштарын реттеу.
	қызмет
	1

	7
	
	Тестілеу және пайдалануға тапсыру
	6 теледидардағы бейнені көрсету жүйесін 24 сағат бойы кешенді тестілеу, уақытша қосылымдарды бөлшектеу, құрылыс қалдықтарын жинау.
	қызмет
	1


5. Өнім берушіге қойылатын талаптар және кепілдік міндеттемелері
· Біліктілігі: Өнім берушінің персоналы электрмонтаждау және әлсіз токты жүйелермен жұмыс істеу үшін тиісті біліктілікке және рұқсаттарға ие болуы тиіс.
· Жабдыққа кепілдік: Жеткізілетін жабдықтарға (HDMI ұзартқыштарына) және монтаждық конструкцияларға кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.
· Жұмыстарға кепілдік: 6 теледидарды көшіру, монтаждау, іске қосу-баптау және кабель трассаларын төсеу бойынша орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс.
· Ақауларды жою: Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші анықталған ақауларды жоюға немесе істен шыққан жабдықты Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 48 сағаттан аспайтын мерзімде өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді.









