                          Техникалық сипаттама

1. ОП-5 өрт сөндіргіштерін өндірушінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес қайта зарядтау.
2. Қайта зарядтау алдында өрт сөндіргіштің корпусын, өшіру және іске қосу құрылғысын, шлангты, қысым өлшегішті және басқа компоненттерін тексеру.
3. Пайдаланылған өрт сөндіргішті алып тастау және өндіруші көрсеткен тиісті түрдегі және мөлшердегі жаңа өрт сөндіргішпен қайта толтыру.
4. Қайта зарядтағаннан кейін өрт сөндіргіштің ағып кетуін және жұмыс істеу қабілетін тексеру, жаңа пломба орнату және оған аяқталған күнін белгілеу.
5. Тексеру және қайта зарядтау аяқталғаннан кейін, әрбір өрт сөндіргіш қызмет көрсететін компанияның/ұйымның атауы мен заңды мекенжайын, сондай-ақ ақпаратпен (жүзеге асырылған техникалық қызмет көрсету түрі, бренді, өрт сөндіргіш заттың салмағы және күні) белгіленуі/қоса берілуі тиіс. Өрт сөндіргіштердің сынақтан және қайта зарядтаудан кейінгі кепілдік мерзімі         кемінде 2 жылды құрайды.  
Әлеуетті жеткізуші зарядталған өрт сөндіргіштерді жөнелтуді, сондай-ақ жеткізуді жүзеге асыруы керек. Саны – 75 дана. Қызмет көрсету орны: Шымкент қаласы,  Абай ауданы, Қызылжар ықшам ауданы, С.Құртаев көшесі, 33А ғимарат. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен барлық шығындар


Техническая характеристика

1. Перезарядка огнетушителей ОП-5 в соответствии с технической документацией изготовителя и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан.
2. Проведение внешнего осмотра корпуса, запорно-пускового устройства, шланга, раструба, манометра и других элементов огнетушителя перед перезарядкой.
3. Удаление отработанного огнетушащего вещества и заправка новым огнетушащим веществом соответствующего типа и в количестве, установленном изготовителем.
4. Проверка герметичности и работоспособности огнетушителя после перезарядки, установка новой пломбы и маркировки с указанием даты проведения работ. 

[bookmark: _GoBack]5. По окончании  по проверке и перезарядке на каждый огнетушитель должна быть нанесена/прикреплена этикетка/бирка с названием, юридическим адресом предприятия/организации, оказывавшей услугу, информацией (вид выполненных регламентных работ, марка, вес ОТВ, дата проведения). Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей после испытания, перезарядки составляет не менее 2 лет.
Потенциальный поставщик должен осуществлять отгрузку, а также доставку заряженных огнетушителей. Количество – 75 шт. Место оказания услуг: г. Шымкент, Абайский район, мкр. Кызылжар, ул. С.Куртаева, 33А здание.  Срок оказания услуг: 20 календарных дней с момента подписания договора. Все расходы за счет поставщика











159-  225000 тг без НДС
