



1) Қызмет атауы: горизонтальды жалюзилерді/перделерді дайындау, жеткізу және орнату
2) Саны : 5 дана 
3) Орнатылатын орны :Тапсырыс берушінің жұмыс кабинеттеріндегі терезелер 
4) Жалюзи: Горизонтальды, ішкі орнатылатын 
[bookmark: _GoBack]5) Материалы:  Алюминий 
6) Ламель ені:  25 мм 
7) Ламельдің қалыңдығы : Өндірушінің стандартты техникалық өлшеміне сәйкес, майысуға және деформацияға төзімді 
 8) Түсі : Тапсырыс берушімен алдын ала келісу бойынша 
 9 ) Басқару механизмі :Қолмен басқарылатын, көтеру/түсіру және ламельдердің бұрылу механизмдерімен 
10) Орнату тәсілі : Терезе ойығына немесе терезе жақтауына орнатуға жарамды 
 11 ) Өлшемі : Әр терезенің нақты өлшеміне сәйкес дайындау 
 12 ) Жинақталуы : Жалюзи, басқару механизмі, бекіту элементтері және қажетті монтаждық бөлшектер толық жинақта 
 13 ) Монтаждау жұмыстары : Тауарды жеткізу және 5 дана жалюзиді орнату жұмыстарын орындаушы жүзеге асырады 
14 ) Сапасына қойылатын талап : Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған және зауыттық ақаулары жоқ болуы тиіс .
 15 ) Пайдалану талаптары : Күн сәулесін реттеуге, бөлме ішіндегі жарық деңгейін басқаруға және терезе кеңістігін жабуға мүмкіндік беруі тиіс .
 16 ) Кепілдік : Өндірушінің кепілдігі, бірақ кемінде 12 ай .
 17 ) Жеткізу : Тауарды жеткізу, түсіру, жинақтау және орнату орындаушының есебінен жүзеге асырылады .
 18 ) Қосымша талап :  Орнату кезінде терезелерге және қабырға конструкцияларына зақым келтірмеуді қамтамасыз етілуі тиіс .

Ескертпе: Жалюзидің нақты ені мен биіктігі әр терезе бойынша өлшеніп, өлшемдер Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін дайындаушыға беріледі. Орындаушы монтаждау үшін қажетті барлық материалдар мен құралдарды өз есебінен қамтамасыз етеді.


1) Наименование услуги:  работа по изготовлению, поставке и установке горизонтальных жалюзи/зановесок
2) Количество: 5 шт.
3) Место установки: Окна в офисах заказчика
4) Тип жалюзи: Горизонтальные, для установки внутри помещения
5) Материал: Алюминий
6) Ширина ламели: 25 мм
7) Толщина ламели: В соответствии со стандартными техническими условиями производителя; устойчивость к изгибу и деформации
8) Цвет: По предварительному согласованию с заказчиком
9) Механизм управления: Ручной; включает механизмы подъема/опускания и поворота ламелей
10) Способ установки: Подходит для монтажа в оконный проем или на оконную раму
11) Размеры: Изготавливаются в точном соответствии с размерами каждого окна.
12) Комплектность: Полный комплект, включающий жалюзи, механизм управления, крепежные элементы и необходимую фурнитуру для монтажа.
13) Монтаж: Доставка и монтаж 5 комплектов жалюзи осуществляются подрядчиком.
14) Требования к качеству: Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений и производственных дефектов.
15) Эксплуатационные требования: Должна обеспечиваться возможность регулирования солнечного света, управления уровнем освещенности в помещении и перекрытия оконного проема.
16) Гарантия: Гарантия производителя — не менее 12 месяцев.
17) Доставка: Доставка, разгрузка, сборка и монтаж товара осуществляются за счет Подрядчика.
18) Дополнительное требование: При выполнении монтажных работ необходимо обеспечить сохранность окон и стеновых конструкций, не допуская их повреждения.

Примечание: Точные размеры (ширина и высота) жалюзи определяются путем замера каждого окна; полученные данные подлежат согласованию с Заказчиком и последующей передаче производителю. Все материалы и инструменты, необходимые для выполнения монтажа, предоставляются Подрядчиком за собственный счет.








