Приложение 2 к договору
Утверждено
Руководитель аппарата акима Карасуского района

_____________П.Павлина



Техническая спецификация
Работы по изготовлению жалюзи
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	Работы по изготовлению жалюзи
	Работа
	1

	Заказчик:
	ГУ «Аппарат акима Карасуского района»

	Срок исполнения заказа:
	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора 

	Произвести доставку по адресу:
	Костанайская область, Красуский район, с. Карасу, Исакова А 73.

	Количество жалюзи: 4;
Тип: вертикальные;
Конструкция: вертикальные ламели с цепочкой и шнуром (раздвижка).
Материал ламелей: ткань либо плотный синтетический материал, устойчивый к выгоранию;
Цвет: белый;
Механизм управления: цепочный/шнуровой. Обеспечивающий плавное перемещение и поворот ламелей. 
Комплектация: вертикальные жалюзи, ламели, механизм управления, крепёжные элементы и иные комплектующие, необходимые для установки и эксплуатации. 

Размеры: 
· Высота 175 см, длина 175 см – 2 штуки;
· Высота 175 см, длина 200 см – 1 штука;
· Высота 180 см, длина 180 см – 1 штука.
*перед изготовлением Поставщик предварительно обязан согласовать с Заказчиком макет и размеры.

Ламели должны быть ровными, без заломов, повреждений, пятен и видимых дефектов. Поверхность ламелей должна обеспечивать равномерное рассеивание света. Ламели должны свободно проворачиваться вокруг своей оси и перемещаться по карнизу. Крепления должны обеспечивать надёжную фиксацию конструкции. Все комплектующие необходимые для монтажа и полноценной эксплуатации, входят в стоимость товара. После установки жалюзи должны обеспечивать свободное открывание/закрывание и поворот ламелей. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Все элементы конструкции должны быть исправными и без механических повреждений. Цвет и вид товара должны соответствовать согласованному с заказчиком образцу. Жалюзи должны быть пригодны для длительной эксплуатации. Товар должен быть надлежащим образом упакован, обеспечивающим сохранность ламелей и комплектующих при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Повреждение, деформация и загрязнение товара не допускается. Поставка товара осуществляется с учётом всех расходов поставщика на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, изготовление и доставку до адреса заказчика. Оплата производится по факту. Поставщик должен поставить заказ по адресу Костанайская область, Красуский район, с. Карасу, Исакова А 73.













Шартқа 2 қосымша
Бекітемін
Қарасу ауданы әкімі аппаратының басшысы

_____________П.Павлина

Техникалық ерекшелік
Жалюзи
	[bookmark: _GoBack]Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Жалюзи жасау бойынша жұмыстар
	Жұмыс
	1

	Тапсырыс беруші:
	«Қарасу ауданы әкімінің аппараты» ММ

	Тапсырысты орындау мерзімі:
	Шартқа қол қойған уақыттан бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 

	Қызмет уақыты:
	Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қарасу ауылы, Исакова А 73

	Жалюзи саны: 4;
Түрі: тік;
Құрылымы: шынжырлы және баулы тік ламельдер (сырғымалы).
Ламель материалы: мата немесе жануға төзімді тығыз синтетикалық материал;
Түсі: ақ;
Басқару тетігі: шынжыр/баумен. Ламельдердің бірқалыпты жылжуын және бұрылуын қамтамасыз ететін.
Жиынтығы: тік жалюздер, ламельдер, басқару механизмі, бекіту элементтері және орнату және пайдалану үшін қажетті өзге де жиынтықтар.

Өлшемдері:
· Биіктігі 175 см, ұзындығы 175 см - 2 дана;
· Биіктігі 175 см, ұзындығы 200 см - 1 дана;
· Биіктігі 180 см, ұзындығы 180 см - 1 дана.
*дайындаудың алдында Өнім беруші алдын ала Тапсырыс берушімен макет пен өлшемдерді келісуге міндетті.

Ламельдер тегіс, сынусыз, зақымданусыз, дақтарсыз және көрінетін ақауларсыз болуы тиіс. Ламельдердің беті жарықтың біркелкі шашырауын қамтамасыз етуі тиіс. Ламельдер өз осінің айналасында еркін айналуы және карнизмен қозғалуы тиіс. Бекітпелер конструкцияның сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Монтаждау және толыққанды пайдалану үшін қажетті барлық жиынтықтар тауардың құнына кіреді. Жалюздер орнатылғаннан кейін ламельдердің еркін ашылуын/жабылуын және бұрылуын қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Конструкцияның барлық элементтері ақаусыз және механикалық зақымдалусыз болуы тиіс. Тауардың түсі мен түрі тапсырыс берушімен келісілген үлгіге сәйкес келуге тиіс. Жалюздер ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауар тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде ламельдер мен жинақтаушылардың сақталуын қамтамасыз ететін тиісті түрде буып-түйілуі тиіс. Тауардың зақымдануына, деформациясына және ластануына жол берілмейді. Тауарды жеткізу жеткізушінің тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, дайындауға және тапсырыс берушінің мекенжайына дейін жеткізуге арналған барлық шығыстарын ескере отырып жүзеге асырылады. Ақы төлеу факті бойынша жүргізіледі. Жеткізуші Қостанай облысы, Красу ауданы, Қарасу селосы, Исаков А 73 мекен-жайы бойынша тапсырыс беруі тиіс.



