Техническая спецификация
Изготовление табличек:
· Табличка «Курение запрещено» — 6 штук;
· Табличка «По газонам не ходить» — 4 штуки;
· Табличка «Пожарный гидрант» — 2 штуки;

1. Табличка «Курение запрещено»
Изготовление уличной информационной таблички с надписью на русском и казахском языках:
«КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»
«ТЕМЕКІ ШЕГУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ»
Табличка должна иметь:
размер 300 × 400 мм;
прямоугольную форму;
основу из оцинкованного металлического листа толщиной не менее 0,8 мм полноцветную УФ-печать либо самоклеящуюся пленку для наружного применения;
четкий, хорошо читаемый шрифт;
контрастное оформление;
графический знак запрета курения;
устойчивость к воздействию атмосферных осадков, солнечного излучения, перепадам температур и морозу;
срок эксплуатации для наружного применения — не менее 3 лет.
Крепление таблички должно осуществляться на металлическую стойку с использованием крепежных элементов, предназначенных для наружной эксплуатации. Металлическая стойка входит в стоимость и изготавливается Порставщиком.
2. Табличка «По газонам не ходить»
Изготовление уличной информационной таблички с надписью:
«ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ»
«ГАЗОНДАРМЕН ЖҮРУГЕ БОЛМАЙДЫ»
Требования:
размер 300 × 400 мм;
металлическая основа;
толщина основы не менее 0,8 мм;
полноцветное изображение;
графический символ, обозначающий запрет хождения по газону;
текст на русском и казахском языках;
четкая и хорошо различимая надпись;
покрытие и материалы должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе;
устойчивость к атмосферным осадкам, ультрафиолету, снегу, морозу и перепадам температуры;
срок эксплуатации — не менее 3 лет.
3. Табличка «Пожарный гидрант»
Изготовление информационного указателя места расположения пожарного гидранта.
На табличке должна быть нанесена соответствующая надпись, например:
«ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ»
«ӨРТ ГИДРАНТЫ»
Табличка должна содержать обозначение пожарного гидранта и указание направления/расстояния до него.
Размер —400 × 400 мм либо другой размер, обеспечивающий хорошую видимость с расстояния.
Предусмотреть:
соответствующий противопожарный графический символ;
указатель направления движения к гидранту;
расстояние до гидранта в метрах, например «ПГ — 25 м»;
возможность изготовления конкретного расстояния по фактическому расположению каждого гидранта;
яркое, контрастное исполнение;
светоотражающую либо фотолюминесцентную пленку для обеспечения видимости в темное время суток;
устойчивость к осадкам, ультрафиолету и низким температурам;
металлическую основу;
надежное крепление.
Важно: расстояние на каждом указателе должно указываться фактическое, определенное по месту установки гидранта. Например: «ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ — 15 м →», «ӨРТ ГИДРАНТЫ — 15 м →».
4. Общие требования
Исполнитель обязан:
[bookmark: _GoBack]Выполнить изготовление табличек в соответствии с представленными Заказчиком текстами и требованиями. Произвести установку табличек. 
Перед изготовлением согласовать с Заказчиком макеты табличек.
Обеспечить правильность написания текста на русском и казахском языках.
Использовать материалы, предназначенные для круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе.
Обеспечить устойчивость изделий к температуре не менее –40 °C, атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.
Все края металлических элементов должны быть обработаны, без острых режущих кромок.
Крепежные элементы должны быть надежными и устойчивыми к коррозии.
Доставку, изготовление и установку табличек осуществляет Исполнитель.
Места установки определяются Заказчиком.
После установки таблички должны быть надежно закреплены и не должны самопроизвольно отклоняться, отсоединяться или деформироваться.
Исполнитель несет ответственность за качество изготовления и монтажа.
При обнаружении производственного дефекта или повреждения, возникшего по вине Исполнителя, табличка подлежит замене за счет Исполнителя.
Рекомендуемая формулировка для закупки
Количество: согласно заявке Заказчика, с указанием количества каждого вида табличек.
Единица измерения: штука.
В стоимость должны быть включены: материалы, изготовление, полноцветная печать/нанесение изображения, крепежные элементы, доставка до места назначения, монтаж и все необходимые работы и расходы Исполнителя.
Требование к образцу: до начала изготовления Исполнитель предоставляет Заказчику электронные макеты табличек для согласования. Изготовление осуществляется только после согласования макетов Заказчиком.
Перед изготовлением информационных табличек Поставщик должен приехать на объект для проведения замеров и осмотра места установки. 


Техникалық ерекшелік
Ақпараттық тақтайшаларды дайындау:
· «Темекі шегуге тыйым салынады» тақтайшасы — 6 дана;
· «Газондармен жүруге болмайды» тақтайшасы — 4 дана;
· «Өрт гидранты» тақтайшасы — 2 дана.
1. «Темекі шегуге тыйым салынады» тақтайшасы
Орыс және қазақ тілдеріндегі жазулары бар сыртқы ақпараттық тақтайшаны дайындау:
«КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»
«ТЕМЕКІ ШЕГУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ»
Тақтайша келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· өлшемі 300 × 400 мм;
· тікбұрышты пішінді;
· қалыңдығы кемінде 0,8 мм мырышталған металл табақтан жасалған негізі, толық түсті ультракүлгін басып шығару немесе сыртқы қолдануға арналған өздігінен жабысатын үлдір;
· анық, жақсы оқылатын қаріп;
· қарама-қарсы түстермен безендірілуі;
· темекі шегуге тыйым салатын графикалық белгі;
· атмосфералық жауын-шашынға, күн сәулесіне, температураның ауытқуына және аязға төзімділігі;
· ашық ауада пайдалану мерзімі кемінде 3 жыл.
Тақтайша ашық ауада пайдалануға арналған бекіту элементтерін қолдана отырып, металл тіреуішке бекітілуі тиіс. Металл тіреуіш құнына кіреді және оны Өнім беруші дайындайды.
2. «Газондармен жүруге болмайды» тақтайшасы
Келесі жазулары бар сыртқы ақпараттық тақтайшаны дайындау:
«ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ»
«ГАЗОНДАРМЕН ЖҮРУГЕ БОЛМАЙДЫ»
Талаптар:
· өлшемі 300 × 400 мм;
· металл негіз;
· негізінің қалыңдығы кемінде 0,8 мм;
· толық түсті кескін;
· газонмен жүруге тыйым салуды білдіретін графикалық белгі;
· орыс және қазақ тілдеріндегі мәтін;
· анық және жақсы көрінетін жазу;
· жабын мен материалдар ашық ауада пайдалануға арналған болуы тиіс;
· атмосфералық жауын-шашынға, ультракүлгін сәулеленуге, қарға, аязға және температураның ауытқуына төзімділігі;
· пайдалану мерзімі кемінде 3 жыл.
3. «Өрт гидранты» тақтайшасы
Өрт гидрантының орналасқан жерін көрсететін ақпараттық көрсеткішті дайындау.
Тақтайшада тиісті жазу болуы тиіс, мысалы:
«ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ»
«ӨРТ ГИДРАНТЫ»
Тақтайшада өрт гидрантының белгісі және оған дейінгі бағыт пен қашықтық көрсетілуі тиіс.
Өлшемі — 400 × 400 мм немесе алыстан жақсы көрінуін қамтамасыз ететін басқа өлшем.
Келесі талаптар қарастырылуы тиіс:
· өрт қауіпсіздігіне сәйкес графикалық белгі;
· гидрантқа дейінгі қозғалыс бағытын көрсететін белгі;
· гидрантқа дейінгі қашықтық метрмен, мысалы, «ПГ — 25 м»;
· әрбір гидранттың нақты орналасқан жеріне сәйкес қашықтықты көрсету мүмкіндігі;
· ашық, қарама-қарсы түстермен орындалуы;
· тәуліктің қараңғы уақытында көрінуін қамтамасыз ету үшін жарық шағылыстыратын немесе фотолюминесцентті үлдір;
· жауын-шашынға, ультракүлгін сәулеленуге және төмен температураларға төзімділігі;
· металл негіз;
· сенімді бекіту.
Маңызды: әрбір көрсеткіште гидранттың орнатылған жерінде анықталған нақты қашықтық көрсетілуі тиіс. Мысалы: «ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ — 15 м →», «ӨРТ ГИДРАНТЫ — 15 м →».
4. Жалпы талаптар
Орындаушы міндетті:
Тапсырыс беруші ұсынған мәтіндер мен талаптарға сәйкес тақтайшаларды дайындауға және оларды орнатуға.
Дайындау алдында тақтайшалардың макеттерін Тапсырыс берушімен келісуге.
Орыс және қазақ тілдеріндегі мәтіндердің дұрыс жазылуын қамтамасыз етуге.
Жыл бойы ашық ауада пайдалануға арналған материалдарды қолдануға.
Бұйымдардың кемінде –40 °C температураға, атмосфералық жауын-шашынға және ультракүлгін сәулеленуге төзімділігін қамтамасыз етуге.
Металл элементтердің барлық шеттері өңделген, өткір кесетін жиектері болмауы тиіс.
Бекіту элементтері сенімді және коррозияға төзімді болуы тиіс.
Тақтайшаларды жеткізуді, дайындауды және орнатуды Орындаушы жүзеге асырады.
Орнату орындарын Тапсырыс беруші анықтайды.
Орнатылғаннан кейін тақтайшалар сенімді бекітілуі және өздігінен қисаймауы, ажырамауы немесе деформацияланбауы тиіс.
Орындаушы дайындау және монтаждау сапасына жауапты болады.
Өндірістік ақау немесе Орындаушының кінәсінен туындаған зақым анықталған жағдайда, тақтайша Орындаушының есебінен ауыстырылуы тиіс.
Сатып алуға арналған ұсынылатын тұжырымдама
Саны: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес, әрбір тақтайша түрінің саны көрсетіле отырып.
Өлшем бірлігі: дана.
Құнына мыналар енгізілуі тиіс: материалдар, дайындау, толық түсті басып шығару/кескінді түсіру, бекіту элементтері, белгіленген жерге жеткізу, монтаждау және Орындаушының барлық қажетті жұмыстары мен шығындары.
Үлгіге қойылатын талап: дайындауды бастамас бұрын Орындаушы Тапсырыс берушіге келісу үшін тақтайшалардың электрондық макеттерін ұсынады. Дайындау жұмыстары Тапсырыс беруші макеттерді келіскеннен кейін ғана жүзеге асырылады.
Ақпараттық тақтайшаларды дайындамас бұрын Өнім беруші өлшемдерді алу және орнату орнын тексеру үшін нысанға келуі тиіс.

