ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по восстановительному кузовному ремонту легкового автомобиля KIA K5 с заменой запасных частей и лакокрасочными работами
1. Общие сведения
Наименование услуги: Услуги по восстановительному кузовному ремонту легкового автомобиля с заменой повреждённых деталей, выполнением монтажных, регулировочных и лакокрасочных работ.
Транспортное средство:
•	Марка, модель: KIA K5.
•	Год выпуска: 2025.
•	Государственный регистрационный номер: 155BJ13.
•	Номер кузова (VIN): MX16A41DASK042760.
•	Цвет кузова: Gray (серый).
•	Место оказания услуг: г. Шымкент.
•	Количество: 1 услуга (комплексный ремонт одного автомобиля).
Основание: Отчёт о размере вреда, причинённого транспортному средству, калькуляция № MJ-17-7781-26, составленная по результатам осмотра от 26.08.2026 года.
2. Объём оказываемых услуг
Исполнитель обязан выполнить комплекс восстановительных работ, включая предоставление необходимых запасных частей, расходных материалов, демонтаж повреждённых элементов, установку новых деталей, регулировку и окраску.
2.1. Замена запасных частей
№	Наименование запасной части	Количество
1	Дверь передняя правая для KIA K5	1 шт.
2	Ручка наружная передней правой двери	1 шт.
3	Дверь задняя правая для KIA K5	1 шт.
Запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, без механических повреждений, деформаций, коррозии и следов восстановительного ремонта. Должны соответствовать конструкции, году выпуска и комплектации ремонтируемого автомобиля.
Не допускается установка бывших в употреблении, восстановленных либо повреждённых запасных частей.
2.2. Демонтажные, монтажные и восстановительные работы
№	Наименование работ	Объём
1	Снятие и установка петель передней правой двери (дополнительные работы)	1,20 нормо-часа
2	Снятие и установка петли задней правой двери (дополнительные работы)	0,20 нормо-часа
3	Замена передней правой двери	1,60 нормо-часа
4	Дополнительные работы по нанесению герметика передней правой двери	0,20 нормо-часа
5	Замена задней правой двери	1,80 нормо-часа
6	Дополнительные работы по нанесению герметика задней правой двери	0,20 нормо-часа
При выполнении работ необходимо обеспечить правильную установку дверей, соответствие заводским зазорам между кузовными элементами, отсутствие перекосов, надёжность крепления и герметичность соединений.
После установки должны быть проверены работоспособность замков, наружных и внутренних ручек, стеклоподъёмников, уплотнителей и предусмотренного комплектацией электрооборудования дверей.
2.3. Лакокрасочные работы
№	Наименование работ	Объём
1	Подготовка и окраска новой передней правой двери	3,30 нормо-часа
2	Подготовка и окраска наружной ручки передней правой двери	0,90 нормо-часа
3	Подготовка и окраска новой задней правой двери	3,30 нормо-часа
4	Подбор колера в соответствии с заводским цветом автомобиля	0,80 нормо-часа
5	Обеспечение лакокрасочными и расходными материалами	1 комплект
Окраска должна выполняться с предварительной подготовкой поверхности, нанесением необходимых защитных и лакокрасочных покрытий в соответствии с технологией применяемых материалов.
Цвет окрашенных элементов должен соответствовать заводскому цвету кузова автомобиля. Не допускаются видимые различия оттенков, потёки, вздутия, отслоения, включения посторонних частиц и иные дефекты лакокрасочного покрытия.
3. Требования к запасным частям и материалам
Все запасные части, применяемые при ремонте, должны быть совместимы с автомобилем KIA K5 2025 года выпуска с учётом VIN-кода, комплектации и конструктивных особенностей автомобиля.
Исполнитель обязан:
1.	Самостоятельно обеспечить приобретение, доставку и установку необходимых запасных частей.
2.	Использовать новые запасные части, соответствующие техническим характеристикам автомобиля.
3.	Обеспечить наличие всех необходимых крепёжных элементов, герметиков, лакокрасочных и расходных материалов.
4.	Не допускать замены предусмотренных запасных частей на детали с несоответствующими конструктивными характеристиками.
5.	Все расходы на приобретение запасных частей, материалов, доставку, установку и выполнение работ включить в общую стоимость услуги.
4. Требования к качеству выполнения работ
Ремонт должен выполняться с соблюдением технологических требований изготовителя транспортного средства и требований безопасности.
После проведения ремонта:
•	Передняя и задняя правые двери должны открываться и закрываться свободно, без заеданий, перекосов и посторонних звуков.
•	Зазоры между дверями и прилегающими кузовными элементами должны быть равномерными.
•	Замки, ручки, стеклоподъёмники и электрические соединения должны функционировать исправно.
•	Уплотнители должны обеспечивать герметичность дверных проёмов.
•	Лакокрасочное покрытие должно быть ровным, без дефектов и видимого несоответствия цвету кузова.
•	Все демонтированные исправные элементы, подлежащие повторному использованию, должны быть установлены на прежние места.
•	Транспортное средство должно быть передано Заказчику в технически исправном состоянии в части выполненного ремонта.
5. Порядок выполнения и приёмки работ
До начала ремонтных работ Исполнитель совместно с представителем Заказчика проводит осмотр автомобиля с фиксацией его состояния.
При выявлении скрытых повреждений, не предусмотренных настоящей технической спецификацией, Исполнитель обязан уведомить Заказчика. Выполнение дополнительных платных работ допускается только после согласования с Заказчиком и оформления в установленном порядке.
Приёмка выполненных работ осуществляется комиссионно представителями Заказчика с проверкой соответствия выполненного ремонта настоящей технической спецификации.
При приёмке проверяются фактическая замена запасных частей, качество монтажных работ, регулировка дверей, функционирование механизмов, качество лакокрасочного покрытия и отсутствие дефектов.
В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их за собственный счёт в согласованный с Заказчиком срок.
По завершении ремонта Исполнитель предоставляет акт выполненных работ с указанием выполненных операций и установленных запасных частей.
6. Гарантийные обязательства
Исполнитель обязан предоставить гарантию на выполненные ремонтные, монтажные и лакокрасочные работы, а также установленные запасные части.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за собственный счёт устранить недостатки, возникшие вследствие некачественного выполнения работ либо дефектов установленных запасных частей.
Конкретный гарантийный срок устанавливается условиями закупки и договора.
7. Стоимость восстановительного ремонта согласно калькуляции
№	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Запасные части	941 374
2	Демонтажные и монтажные работы	49 478
3	Лакокрасочные работы, включая материалы	117 975
	Итого без учёта физического износа	1 108 82

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Қосалқы бөлшектерді ауыстыру және лак-бояу жұмыстарын жүргізу арқылы KIA K5 жеңіл автокөлігінің шанағын қалпына келтіру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған
2026 жылғы 31 тамыздағы № MJ-17-7781-26 калькуляциясына сәйкес көлік құралына келтірілген зиянның мөлшері туралы ұсынылған есеп негізінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алуларын жүргізуге арналған техникалық сипаттама әзірленді.
Техникалық сипаттамаға калькуляцияда көзделген барлық жұмыстар енгізілген: алдыңғы және артқы оң жақ есіктерді ауыстыру, алдыңғы оң жақ есіктің сыртқы тұтқасын ауыстыру, есік топсаларымен байланысты жұмыстар, герметизациялау, бояу және түс реңкін таңдау.
1. Жалпы мәліметтер
Қызметтің атауы: Жеңіл автокөліктің зақымдалған бөлшектерін ауыстыру, монтаждау, реттеу және лак-бояу жұмыстарын жүргізу арқылы шанағын қалпына келтіру жөніндегі қызметтер.
Көлік құралы туралы мәліметтер:
· Маркасы, моделі: KIA K5.
· Шығарылған жылы: 2025.
· Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 155BJ13.
· Шанақ нөмірі (VIN): MX16A41DASK042760.
· Шанақ түсі: Gray (сұр).
· Қызмет көрсету орны: Шымкент қаласы.
· Саны: 1 қызмет (бір автокөлікті кешенді жөндеу).
Негіздеме: 2026 жылғы 26 тамызда жүргізілген қарап-тексеру нәтижелері бойынша жасалған, көлік құралына келтірілген зиянның мөлшері туралы есеп, 2026 жылғы 31 тамыздағы № MJ-17-7781-26 калькуляциясы.
2. Көрсетілетін қызметтердің көлемі
Орындаушы қажетті қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын қамтамасыз етуді, зақымдалған бөлшектерді бөлшектеуді, жаңа бөлшектерді орнатуды, реттеуді және бояуды қоса алғанда, қалпына келтіру жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті.
2.1. Қосалқы бөлшектерді ауыстыру
	№
	Қосалқы бөлшектің атауы
	Саны

	1
	KIA K5 автокөлігінің алдыңғы оң жақ есігі
	1 дана

	2
	Алдыңғы оң жақ есіктің сыртқы тұтқасы
	1 дана

	3
	KIA K5 автокөлігінің артқы оң жақ есігі
	1 дана


Қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары, деформациялары, коррозиясы және қалпына келтіру жөндеуінің іздері жоқ болуы тиіс. Олар жөнделетін автокөліктің конструкциясына, шығарылған жылына және жинақталымына сәйкес келуі қажет.
Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе зақымдалған қосалқы бөлшектерді орнатуға жол берілмейді.
2.2. Бөлшектеу, монтаждау және қалпына келтіру жұмыстары
	№
	Жұмыстардың атауы
	Көлемі

	1
	Алдыңғы оң жақ есіктің топсаларын шешу және орнату (қосымша жұмыстар)
	1,20 норма-сағат

	2
	Артқы оң жақ есіктің топсасын шешу және орнату (қосымша жұмыстар)
	0,20 норма-сағат

	3
	Алдыңғы оң жақ есікті ауыстыру
	1,60 норма-сағат

	4
	Алдыңғы оң жақ есікке герметик жағу бойынша қосымша жұмыстар
	0,20 норма-сағат

	5
	Артқы оң жақ есікті ауыстыру
	1,80 норма-сағат

	6
	Артқы оң жақ есікке герметик жағу бойынша қосымша жұмыстар
	0,20 норма-сағат


Жұмыстарды орындау барысында есіктердің дұрыс орнатылуын, шанақ бөлшектері арасындағы саңылаулардың зауыттық талаптарға сәйкестігін, қисаюлардың болмауын, бекітпелердің сенімділігін және қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз ету қажет.
Орнатудан кейін құлыптардың, сыртқы және ішкі тұтқалардың, әйнек көтергіштердің, тығыздағыштардың және автокөліктің жинақталымында көзделген есіктердің электр жабдықтарының жұмысқа жарамдылығы тексерілуі тиіс.
2.3. Лак-бояу жұмыстары
	№
	Жұмыстардың атауы
	Көлемі

	1
	Жаңа алдыңғы оң жақ есікті дайындау және бояу
	3,30 норма-сағат

	2
	Алдыңғы оң жақ есіктің сыртқы тұтқасын дайындау және бояу
	0,90 норма-сағат

	3
	Жаңа артқы оң жақ есікті дайындау және бояу
	3,30 норма-сағат

	4
	Автокөліктің зауыттық түсіне сәйкес бояу реңкін таңдау
	0,80 норма-сағат

	5
	Лак-бояу және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету
	1 жиынтық


Бояу жұмыстары бетті алдын ала дайындау, қажетті қорғаныш және лак-бояу жабындарын қолданылатын материалдардың технологиясына сәйкес жағу арқылы орындалуы тиіс.
Боялған бөлшектердің түсі автокөлік шанағының зауыттық түсіне сәйкес келуі тиіс. Түс реңктерінің көзге көрінетін айырмашылықтарына, бояудың ағып кету іздеріне, ісінулерге, қабыршақтануға, бөгде бөлшектердің жабынға араласуына және лак-бояу жабынының өзге де ақауларына жол берілмейді.
3. Қосалқы бөлшектер мен материалдарға қойылатын талаптар
Жөндеу барысында пайдаланылатын барлық қосалқы бөлшектер автокөліктің VIN-кодын, жинақталымын және конструкциялық ерекшеліктерін ескере отырып, 2025 жылы шығарылған KIA K5 автокөлігімен үйлесімді болуы тиіс.
Орындаушы міндетті:
1. Қажетті қосалқы бөлшектерді сатып алуды, жеткізуді және орнатуды өз бетінше қамтамасыз етуге.
2. Автокөліктің техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін жаңа қосалқы бөлшектерді пайдалануға.
3. Барлық қажетті бекіту элементтерінің, герметиктердің, лак-бояу және шығыс материалдарының болуын қамтамасыз етуге.
4. Көзделген қосалқы бөлшектерді конструкциялық сипаттамалары сәйкес келмейтін бөлшектермен ауыстыруға жол бермеуге.
5. Қосалқы бөлшектер мен материалдарды сатып алуға, жеткізуге, орнатуға және жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды қызметтің жалпы құнына енгізуге.
4. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар
Жөндеу жұмыстары көлік құралын өндірушінің технологиялық талаптарын және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін:
· Алдыңғы және артқы оң жақ есіктер кептелусіз, қисаюсыз және бөгде дыбыстарсыз еркін ашылып-жабылуы тиіс.
· Есіктер мен оларға іргелес шанақ элементтері арасындағы саңылаулар біркелкі болуы тиіс.
· Құлыптар, тұтқалар, әйнек көтергіштер және электр қосылыстары дұрыс жұмыс істеуі тиіс.
· Тығыздағыштар есік ойықтарының герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс.
· Лак-бояу жабыны тегіс, ақаусыз және шанақ түсінен көзге көрінетін айырмашылықсыз болуы тиіс.
· Қайта пайдалануға жарамды барлық бөлшектелген элементтер бұрынғы орындарына орнатылуы тиіс.
· Көлік құралы орындалған жөндеу жұмыстарына қатысты техникалық жарамды күйде Тапсырыс берушіге тапсырылуы тиіс.
5. Жұмыстарды орындау және қабылдау тәртібі
Жөндеу жұмыстары басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп, автокөліктің жай-күйін тіркей отырып, оны қарап-тексеруден өткізеді.
Осы техникалық сипаттамада көзделмеген жасырын зақымданулар анықталған жағдайда Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті. Қосымша ақылы жұмыстарды орындауға тек Тапсырыс берушімен келісілгеннен және белгіленген тәртіппен рәсімделгеннен кейін ғана жол беріледі.
Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері комиссиялық тәртіппен, жүргізілген жөндеу жұмыстарының осы техникалық сипаттамаға сәйкестігін тексере отырып жүзеге асырады.
Қабылдау кезінде қосалқы бөлшектердің нақты ауыстырылғаны, монтаждау жұмыстарының сапасы, есіктердің реттелуі, механизмдердің жұмыс істеуі, лак-бояу жабынының сапасы және ақаулардың болмауы тексеріледі.
Кемшіліктер анықталған жағдайда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы орындалған операциялар мен орнатылған қосалқы бөлшектер көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсынады.
6. Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орындалған жөндеу, монтаждау және лак-бояу жұмыстарына, сондай-ақ орнатылған қосалқы бөлшектерге кепілдік беруге міндетті.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы жұмыстардың сапасыз орындалуы немесе орнатылған қосалқы бөлшектердің ақаулары салдарынан туындаған кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Нақты кепілдік мерзімі сатып алу шарттарымен және шарт талаптарымен белгіленеді.
7. Калькуляцияға сәйкес қалпына келтіру жөндеуінің құны
	№
	Шығыстардың атауы
	Сомасы, теңге

	1
	Қосалқы бөлшектер
	941 374

	2
	Бөлшектеу және монтаждау жұмыстары
	49 478

	3
	Лак-бояу жұмыстары, материалдарды қоса алғанда
	117 975

	
	Физикалық тозуды есепке алмағанда барлығы
	1 108 827


Қалпына келтіру жөндеуінің физикалық тозуды есепке алмағандағы жалпы құны: 1 108 827 (бір миллион жүз сегіз мың сегіз жүз жиырма жеті) теңге.
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