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	Изготовление и  Установка отдельно стоящей  стеллы 
По согласованию  с заказчиком. 


1. Отдельно стоящая стела высотой 3,9 м, ширина по кольцам 2814  мм
2. Олимпийские кольца 2814 *1285 мм — объёмно-световые, свечение в лицо (LED)
3. Инфо-панель 1849 *873 мм — несветовой короб из композита, УФ-печать
4. Силовой каркас — 5 стоек из трубы 100  100 мм, покраска грунт + эмаль
5. Тыльная сторона каркаса открытая, не зашивается
6. Крепление — на бетонное основание заказчика, 4 анкера М20
7. изготавливает армокаркас с анкерами, бетонирует и устанавливает 
Металлокаркас:стойки 100*100,каркас колец 20*40.  

Бетонное основание :армкаркас с анкерами и ветровая нагррузка.Анкер М20,L*700 c загибом, резьба 120

Ветровая нагрузка. Ветер 30 м/с*скоростной напор 0,55 кПа, коэффициент надежности 1,4 
Кольца(световые короба)1,24*1,34*4,42
Инфо-панель 1,61*1,74*3,03
Стойки ниже панели 0,67*1,03*0,69
Стойки над панелю+ригель 0,32*0,49*1,18
Каркас колец 20*40  0,41*0,63*2,08


Олимпийские кольца, световые
5 колец Ø886 мм, свечение в лицо-
Инфо-панель — короб из композита
1849×873 мм, без подсветки
УФ-печать на плёнке для панели
полноцвет, 1849×873 мм
Силовой каркас: труба 100×100 мм
5 стоек, ригель, опорная рама, площадки
Каркас колец: труба 20×40 мм
4 вертикали + 2 горизонтали
Каркас инфо-панели:труба25*25 мм
Покраска металл каркаса грунт+эмаль
Армокаркас основания с анкерами
4 анкера М20+шаблон
Блок питания 12 В 150 Вт, IP67
Подключение питания + фотореле
Манипулятор: доставка и установка
Монтаж стелы на основание
Бетонное основание 2,0×1,2×1,0 м (≈ 2,4 м³, бетон М300) выполняет поставщик 
Монтаж стелы — не ранее 7 суток после заливки основания
Подвод кабеля 220 В к стеле — силами заказчика
Текст инфо-панели и макет печати согласовываются перед производством



Жеке Стелла жасау және орнату Тапсырыс берушімен Бұлбұл бойынша. 
1. Биіктігі 3,9 м, сақиналардың ені 2814 мм 
2. 2. Олимпиадалық сақиналар 2814 * 1285 мм-көлемді Жарық, бетке жарқырау (LED) 
3. 3. Ақпараттық панель 1849 * 873 мм-композиттік жарық емес қорап, ультракүлгін басып шығару
4.  4. Қуат қаңқасы-100 100 мм құбырдан 5 тірек, бояу топырақ + эмаль
5.  5. Жақтаудың артқы жағы ашық, тігілмейді
6.  6. Бекіту-Тапсырыс берушінің бетон негізіне, 4 М20 якорь
7.  7. якорьмен армокарка жасайды, бетондайды және орнатады Металл жақтау: тіректер 100*100, сақина жақтауы 20*40.
8.  Бетон негізі: якорьі бар армкаркас және жел жүктемесі.М20 якорь, L * 700 C иілу, 120 жіп Жел жүктемесі. Жел 30 м / с*жылдамдық басы 0,55 кПа, сенімділік коэффициенті 1,4 Сақиналар(жарық қораптары)1,24*1,34*4,42 Ақпараттық панель 1,61*1,74*3,03 
9. Панельдің астындағы тіректер 0,67*1,03*0,69 Панельдің үстіндегі тіректер+ригель 0,32*0,49*1,18 
10. Сақина жақтауы 20*40 0,41*0,63*2,08 Олимпиадалық сақиналар, Жарық 5 сақина Ø886 мм, бетке жарқырау-
11.  Ақпараттық панель-композиттік қорап 1849×873 мм, артқы жарығы жоқ Панельдік пленкаға ультракүлгін басып шығару толық түс, 1849×873 мм
12.  Қуат жақтауы: 100×100 мм құбыр 5 тірек, ригель, тірек жақтау, платформалар 
13. Сақина жақтауы: 20×40 мм құбыр 4 тік + 2 көлденең Ақпараттық панельдің жақтауы: құбыр25 * 25 мм 
14. Металл жақтауды бояу топырақ + эмаль Зәкірлері бар негіздің армокаркасы 4 якорь М20 + үлгі 12В 150 Вт қуат көзі, IP67 Қуат қосылымы + фотореле Манипулятор: жеткізу және орнату Стеланы негізге орнату Бетон негізі 2,0×1,2×1,0 м (≈ 2,4 м3, бетон М300)
15. [bookmark: _GoBack] Стеланы орнату — негізді құйғаннан кейін 7 күннен ерте емес 220 В кабельді стелаға жеткізу-тапсырыс берушінің күшімен Ақпараттық панельдің мәтіні мен басып шығару макеті өндіріс алдында келісіледі
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