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Жұмыстың атауы
	Автоматты күзет-өрт дабылы және құлақтандыру жүйелерін орнату, бөлшектеу және монтаждау (АКӨДжҚЖ)

	Өлшем бірлігі
	Жұмыс

	Саны (көлемі)
	1

	Жұмыс жасау көрсету орны
	Хирургиялық орталық (7156,6 кв.м.), отбасын жоспарлау және денсаулықты репродуктивтеу орталығы (3123,8 кв.м.), орталықтандырылған стерилдеу бөлімшесі (241,5кв.м.), патологиялық-анатомиялық бөлімше (189,7кв.м.) және  гараждар (161,46кв.м.) (Н.Назарбаев даңғ.,10а). 

	Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:

	1. Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар, оның ішінде: орындаушының есебінен жабдықтарды, кәбілдік өнімдерді, шығыс материалдарын сатып алу және жеткізу, тасымалдау, бөлшектеу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары және т.б. медігердің есебінде.
2. Медігер Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдардың жаңа, бұрын пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте өндірілмеген, ҚР стандарттарына сәйкес сертификатталған болып табылатынына кепілдік береді.
3. Барлық жүргiзiлетiн жұмыстар Тапсырыс берушiнiң өкiлдерiмен қатаң келiсе отырып орындалады. Тапсырыс берушінің жұмыстарды орындауға байланысты кез келген нұсқаулары Мердігердің орындауы міндетті болып табылады.
4. Жұмыстарды жүргізу кезінде кез келген жобалық және өзге де схемалар мен сызбаларды, атқару құжаттамасын Тапсырыс берушімен келісу керек.
5. Жұмыстарды қатаң түрде ұйымның жұмыс режимін ескере отырып, жұмыс сағаттарын көрсете отырып кесте жасау және жұмыстарды орындауға арналған үй-жайларға Тапсырыс берушінің келісімі бойынша кіру.
6. Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыс жүргізу процесінде орнатылатын жабдықты жеткізуді, түсіруді, бөлшектеуді және монтаждауды, қоқысты тұрақты жинауды және денсаулық сақтау ұйымдарында санитариялық режимді сақтауды Мердігер өз есебінен және өз күшімен жүргізеді.

	Нормативтік-техникалық құжаттар:
	Медігер Жұмыстарды сәйкес жасау керек:
1. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы.
2. «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы.
3. ҚР СТ 1167-2002 «Өрт автоматикасы жіктеу. Терминдер мен анықтамалар».
4. ҚР ҚН 2.02-02-2023 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы».
5. ҚР ҚК 2.02-101-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі», ҚР ҚК 2.02-102-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы     №233-нқ бұйрығымен бекітілген.
6. Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық, техникалық актілері.

	
Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

	Автоматты күзет-өрт дабылы және құлақтандыру жүйелерін орнату (АКӨДжҚЖ), бөлшектеу және монтаждау. Өрт қауіпсіздігі саласындағы барлық талаптар мен нормаларды сақтау. 

	Жүргізілетін жұмыстар мыналарды қамтиды: 
	- күзет-өрт дабылын бөлшектеп бұзу;
- өрт дабылы жүйесінің кабельді желілерін монтаждау;
- өрт дабылы жүйесінің жабдықтарын монтаждау;
- өрт кезінде хабарлау және адамдарды эвакуациялауды басқару жүйесінің кабельдік желілерін монтаждау;
- өрт кезінде хабарлау және адамдарды эвакуациялауды басқару жүйесінің жабдықтарын монтаждау;
- орталықтандырылған бақылау, басқару және бақылау жүйесінің кабельдік желілерін монтаждау;
- орталықтандырылған бақылау, басқару және бақылау жүйесінің жабдықтарын монтаждау;
- жүйелерді электрмен жабдықтау;
- жүйелерді тестілеу және баптау;
- атқарушылық құжаттаманы ресімдеу;
- жүйелерді пайдалануға беру
- жаңа жүйенің іске қосу-жөндеу жұмыстары.

	Ресімдеуге міндетті құжаттардың тізбесі: 
	1. Орындалған жұмыстар актісі.           
2. Өрт автоматикасы жүйелеріне арналған жобалық құжаттама.
3. Жасырын жұмыстардың (олар болған жағдайда), сынақтардың және өлшеулердің актілері.
4. ҚР ӨҚ қағидаларының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелерін пайдалануға қабылдау актілері.
5. Өрт автоматикасы жүйелерінің құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттар.
6. Өрт автоматикасы жүйелерінің монтаждалған аспаптары мен жабдықтарының ӨҚ қағидаларының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тізімі.
7. Орындаушылық құжаттама (жұмыс сызбаларының жиынтығы).
8. Өрт дабылы мен құлақтандыру жүйелерінің жоспар-схемалары.
9. Тапсырыс беруші өкілінің міндетті келісімімен жұмыстарды жүргізу (орнату, бөлшектеу және монтаждау) кестелері. 

	Жұмыстарды орындау мерзімі
	     Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде. Мерзімі жұмыс істеп тұрған ұйымда жұмыс жүргізу шарттарын ескере отырып белгіленген.
Жұмыстарды орындауды келісуге кірісу және шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде жұмыстарды орындауды бастауға дайындықты қамтамасыз ету, ол туралы жазбаша растауды ұсыну.

	Орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік беру мерзімі мен көлемі: 
	Мердігер Тапсырыс беруші үшін орнатылған жабдықтың техникалық жарамдылығына және дайындауда ақауы жоқ екеніне кепілдік береді.
Орындалған жұмыстарға (олардың нәтижелерiне) және жабдықтарға Тапсырыс берушi Орындалған жұмыстардың актiсi мен Пайдалануға қабылдау актiсiне қол қойған күннен бастап 12 ай кепiлдiк мерзiмi белгiленедi, ол жұмыс нәтижелерiнiң барлық құрамдас бөлiктерiне қолданылады. Мердігер кепілдік мерзімі ішінде АКӨДжҚЖ жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін кепілдік міндеттемелер шеңберінде жүйеге сервистік қызмет көрсетуді, істен шыққан аспаптарды, жабдықтарды және автоматиканы ауыстыруды жүзеге асырады.
     Мердігер Тапсырыс берушіден белгіленген талапты алған жағдайда Тапсырыс беруші анықталған кемшіліктер туралы Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде кепілдік беру кезеңі уақытында пайдалану кезінде анықталған ескертулер мен ақауларды жоюға міндетті екендігіне кепілдік береді.
     Жабдықтың ақауларын жою мүмкін болмаған жағдайда Мердігер оны ұқсас жабдыққа немесе ауыстырылатын жабдықтан кем емес техникалық сипаттамалары бар жабдыққа ауыстырады.       




Автоматты күзет-өрт дабылы және хабарлау жүйелерін 
орнату, бөлшектеу және монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға арналған 
жабдықтар мен материалдардың тізбесі

	р/р №

	Жабдықтар мен материалдар 
Атауы

	Саны

	1.
	ИП 212-141 екі сымды оптикалық-электрондық түтін хабарлағышы.
	945 дана

	2.
	Индикациясы бар ИП 103-5/1С-А3* типті ең жоғары жылу өрт хабарлағышы. 
	30 дана

	3.
	«ШЫҒУ-Выход» жарығы бар шығу тақтасы, 12В, IP52, 20 мА 
	130 дана

	4.
	Сөзбен хабарлау блогы (орыс, қаз тіл.). 
	5 дана

	5.
	Жүйемен үйлесімді жылжымалы микрофон.
	5 дана

	6.
	ЭРС-ПК-4П, 4 ШС типті қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы.
	1 дана

	7.
	ВЭРС-ПК-16П, 16 ШС типті қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы.
	5 дана

	8.
	ВЭРС-ПК-24П, 24 ШС типті қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы.
	1 дана

	9.
	АКБ аккумуляторлық батареясы кемінде 12В 7 Ач.  
	20 дана

	10.
	КСПВ 4*0,5 мм (0,2 мм.кв,) сигнализация үшін.
	7 бухт.

	11.
	КСПВ 2*0,5 мм (0,2 мм.кв,) сигнализация үшін.
	12 бухт.

	12.
	ШВВП 2*0,75 ГОСТ үлгісіндегі ақ күштік кабель.
	80 м.

	13.
	Кабель-канал 15*10 ЕКТ (2м.).
	  1000 дана

	14.
	КРТП 10 * 2 типті тарату қорабы. 
	 8 дана

	15.
	ББП-20 ПЛ типті үздіксіз қоректендіру блогы. 
	 15 дана

	16.
	ПР 513-10 үлгісіндегі қол өрт хабарландырушысы. 
	 130 дана

	17.
	Шығыс материалдары.
	1 жинақ

	18.
	Жұмысты орындау үшін қажетті өзге де жабдықтар мен материалдар. 
	қажеттілігіне қарай





