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Однокамерные стеклопакеты – конструкция состоит из двух стекол, между которыми находится сухой воздух, который не позволяет образовываться конденсату. 
Поставщик должен осуществить выезд на объект для проведения замеров, приобретение, доставку и установку нового однокамерного стеклопакета, включая демонтаж старого стеклопакета и замену дополнительных комплектующих (уплонительные резинки, рихтовочные пластины ),на адрес Карагандинская область,Нуринский р-н,п.Нура (п.Киевка),ул Сулейменовых,2 Поставщик самостоятельно обеспечивает приобретение стеклопакета, необходимых материалов и комплектующих за свой счёт. Размеры стеклопакета определяются поставщиком непосредственно на месте установки, замену и установку треснутых, загрязнённых стеклопакетов. Количество  21,6 кв.м.Толщина стекла не менее 4мм.
С гарантией на 12 месяцев.Согласовать с Заказчиком по номеру телефона 87774192777

                                 Сипаттамалары мен сипаттамасы
Негізгі
Жағдайы                    Жаңа
Шыны түрі                 қарапайым
	
Бір камералы екі қабатты терезелер-құрылым екі әйнектен тұрады, олардың арасында конденсацияның пайда болуына жол бермейтін құрғақ ауа бар. 
Жеткізуші өлшеу жүргізу үшін объектіге шығуды, ескі екі қабатты терезені бөлшектеуді және қосымша жиынтықтауыштарды (илектеу сағыздары, рихтау пластиналары) ауыстыруды қоса алғанда, жаңа бір камералы екі қабатты терезені сатып алуды, жеткізуді және орнатуды Қарағанды облысы,Нұра ауданы,Нұра кенті (Киевка кенті), Сүлейменов көшесі,2 мекенжайына жүзеге асыруы тиіс екі қабатты терезе, қажетті материалдар мен компоненттер өз есебінен. Екі қабатты терезенің өлшемдерін жеткізуші тікелей орнату орнында анықтайды, жарылған, ластанған екі қабатты терезелерді ауыстырады және орнатады. Саны 21,6 ш. м. әйнектің қалыңдығы кемінде 4 мм.
12 айға кепілдікпен.Тапсырыс берушімен телефон нөмірі бойынша келісу 87774192777	
