
Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№

п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Замена, установка блока питания и запуск турникета системы контроля и управления доступом (СКУД)
	1. Содержание и объем услуги

Исполнитель должен выполнить комплекс работ по восстановлению работоспособности автоматического турникета, включающий:

1. Проведение диагностики существующего турникета и блока питания, определение причины неисправности.

2. Демонтаж неисправного блока питания турникета.

3. Поставка нового блока питания, совместимого с установленным оборудованием турникета.

4. Установка и подключение нового блока питания.

5. Проверка правильности подключения электрических цепей и контактов.

6. Проверка соответствия выходного напряжения и параметров блока питания требованиям установленного оборудования.

7. Проверка работоспособности турникета после замены блока питания.

8. Проверка работы механизма открытия и закрытия турникета.

9. Проверка взаимодействия турникета с системой контроля и управления доступом.

10. Настройка и запуск турникета после проведения ремонтных работ.

11. Проверка работы турникета в штатном режиме, в том числе не менее нескольких циклов открытия/закрытия.

12. Устранение выявленных в ходе запуска неисправностей, связанных с выполненными работами.

13. Приведение места проведения работ в надлежащее состояние после завершения работ.

2. Требования к блоку питания

Новый блок питания должен:

· быть новым, ранее не использованным;

· соответствовать техническим параметрам установленного турникета;

· иметь необходимые выходные параметры по напряжению и мощности;

· обеспечивать стабильное электропитание турникета;

· быть совместимым с существующей системой контроля и управления доступом;

· иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения;

· соответствовать требованиям безопасности и действующим техническим нормам.

Конкретные параметры блока питания (напряжение, ток, мощность) должны быть определены исполнителем по результатам диагностики и в соответствии с технической документацией на установленный турникет.
3. Требования к выполнению работ

Работы должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим необходимые знания и опыт по обслуживанию и ремонту систем контроля и управления доступом.

При выполнении работ исполнитель обязан соблюдать требования электробезопасности, пожарной безопасности и правила эксплуатации электрооборудования.

Все соединения должны быть выполнены качественно и надежно, с исключением возможности короткого замыкания и повреждения оборудования.

После завершения работ исполнитель обязан провести полный запуск и проверку работоспособности турникета.

4. Результат оказания услуги

По окончании работ турникет должен:

· включаться и функционировать в штатном режиме;

· корректно открываться и закрываться;

· обеспечивать беспрепятственный контролируемый проход пользователей;

· корректно взаимодействовать с системой контроля и управления доступом;

· стабильно работать после замены блока питания.

Услуга считается выполненной после полного запуска турникета, проведения проверки всех основных функций и подтверждения его работоспособности представителем Заказчика.
5. Гарантийные обязательства

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленный блок питания сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

В случае возникновения неисправности, связанной с качеством выполненных работ или установленным блоком питания в течение гарантийного периода, Исполнитель обязан устранить неисправность за свой счет в установленный срок.

Примечание:  

Все комплектующее и расходные материалы, необходимые для выполнения данной Услуги, предоставляются «Исполнителем», и входят в общую стоимость данного Договора



Место оказания услуги:

КГУ «Средняя школа №7» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области. Бульвар Гагарина 8
Шартқа 2-қосымша

Сатып алынатын қызметтерге техникалық спецификация 

	№

п/п
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық спецификациясы, сипаттамасы  

	1
	2
	3

	2. 
	Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесінің (СКУД) турникетінің қуат беру блогын ауыстыру, орнату және іске қосу
	1. Қызметтің мазмұны мен көлемі
1. Орындаушы автоматты турникеттің жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру бойынша төмендегі жұмыстар кешенін орындауы тиіс:

2. Қолданыстағы турникет пен қуат беру блогына диагностика жүргізу, ақаудың себебін анықтау.

3. Турникеттің ақаулы қуат беру блогын бөлшектеп алып тастау.

4. Орнатылған турникет жабдығымен үйлесімді жаңа қуат беру блогын жеткізу.

5. Жаңа қуат беру блогын орнату және қосу.

6. Электр тізбектері мен түйіспелердің дұрыс қосылғанын тексеру.

7. Шығыс кернеуінің және қуат беру блогы параметрлерінің орнатылған жабдық талаптарына сәйкестігін тексеру.

8. Қуат беру блогын ауыстырғаннан кейін турникеттің жұмысқа жарамдылығын тексеру.

9. Турникетті ашу және жабу механизмінің жұмысын тексеру.

10. Турникеттің қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесімен (СКУД) өзара әрекеттесуін тексеру.

11. Жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін турникетті баптау және іске қосу.

12. Турникеттің штаттық режимде жұмыс істеуін, оның ішінде кемінде бірнеше рет ашу/жабу циклін орындау арқылы тексеру.

13. Іске қосу барысында анықталған, орындалған жұмыстарға байланысты ақауларды жою.

14. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізілген орынды тиісті жағдайға келтіру.
2. Қуат беру блогына қойылатын талаптар
Жаңа қуат беру блогы:

· жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс;

· орнатылған турникеттің техникалық параметрлеріне сәйкес келуі тиіс;

· кернеу мен қуат бойынша қажетті шығыс параметрлеріне ие болуы тиіс;

· турникетті тұрақты электр қуатымен қамтамасыз етуі тиіс;

· қолданыстағы қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесімен (СКУД) үйлесімді болуы тиіс;

· қысқа тұйықталудан, артық жүктемеден және асқын кернеуден қорғанысы болуы тиіс;

· қауіпсіздік талаптарына және қолданыстағы техникалық нормаларға сәйкес болуы тиіс.

Қуат беру блогының нақты параметрлері (кернеуі, тогы, қуаты) орындаушы тарапынан диагностика нәтижелері бойынша және орнатылған турникеттің техникалық құжаттамасына сәйкес анықталуы тиіс.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстарды қолжетімділікті бақылау және басқару жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қажетті білімі мен тәжірибесі бар білікті маман орындауы тиіс.

Жұмыстарды орындау барысында Орындаушы электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі талаптарын және электр жабдықтарын пайдалану қағидаларын сақтауға міндетті.

Барлық қосылыстар қысқа тұйықталу және жабдықтың зақымдану мүмкіндігін болдырмайтындай сапалы әрі сенімді орындалуы тиіс.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы турникетті толық іске қосып, оның жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті.

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстарды қолжетімділікті бақылау және басқару жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қажетті білімі мен тәжірибесі бар білікті маман орындауы тиіс.

Жұмыстарды орындау барысында Орындаушы электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі талаптарын және электр жабдықтарын пайдалану қағидаларын сақтауға міндетті.

Барлық қосылыстар қысқа тұйықталу және жабдықтың зақымдану мүмкіндігін болдырмайтындай сапалы әрі сенімді орындалуы тиіс.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы турникетті толық іске қосып, оның жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті.

4. Қызмет көрсету нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін турникет:

· штаттық режимде қосылып, жұмыс істеуі тиіс;

· дұрыс ашылып және жабылуы тиіс;

· пайдаланушылардың кедергісіз және бақыланатын өтуін қамтамасыз етуі тиіс;

· қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесімен дұрыс өзара әрекеттесуі тиіс;

· қуат беру блогы ауыстырылғаннан кейін тұрақты жұмыс істеуі тиіс.

Қызмет турникет толық іске қосылғаннан, оның барлық негізгі функциялары тексерілгеннен және оның жұмысқа жарамдылығы Тапсырыс берушінің өкілімен расталғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
5. Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орындалған жұмыстарға және орнатылған қуат беру блогына орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі ішінде орындалған жұмыстардың сапасына немесе орнатылған қуат беру блогына байланысты ақау туындаған жағдайда, Орындаушы ақауды белгіленген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

Ескерту:
Осы қызметті орындауға қажетті барлық жинақтауыштар мен шығыс материалдарын «Орындаушы» ұсынады және олар осы Шарттың жалпы құнына кіреді.



Қызмет көрсету орны:
КММ «Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының «№7 орта мектебі» КММ. Гагарин бульвары, 8.
