ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Көше шамдары мен прожекторларды ауыстыру және тазалау


Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:
Шартта көрсетілген мерзім ішінде Қамысқала ауылында көше шамдары мен бағаналардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Ақаулы электр желілері мен шамдарды уақтылы ауыстыру. Техникалық талаптарға сәйкес электр желілеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізуге байланысты жұмыстарды (қызметтерді) орындауға байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс.

"Жеткізушіге" қойылатын талаптар:
1. Мынадай мамандандырылған техниканың болуы қажет (меншік құқығында не жалға алынған):
Автогидро көтергіштер, көтеру биіктігі 12 м - 1 бірлік;
Жүк көлігі (самосвал) -1 бірлік;
Жол жұмысшыларын тасымалдауға арналған кезекші машина-1 бірлік.
Газбен Дәнекерлеуге және кесуге арналған Аппарат-1 бірлік.
 * Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса беру қажет.

2. Қызметтерді жүргізуге арналған өнім берушіде шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін Қызметтерді сапалы орындау үшін қажетті барлық құралдар, Техника мен жабдықтар, яғни құралдар мен жабдықтар жиынтығы болуы тиіс: 
- Электрик;


Тапсырыс беруші
 Тапсырыс беруші техникалық тапсырмаға сәйкес келмеген жағдайда Өнім берушінің техникасы немесе жабдығы қызметтерін орындаудан шеттету құқығын өзіне қалдырады. Бұл жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес 24 сағат ішінде техниканы немесе жабдықты ауыстыруға міндетті. 
Тапсырыс беруші жаңа технологияларды енгізу құқығын өзіне қалдырады, соның салдарынан қандай да бір объектіде және тұтастай алғанда шарт бойынша жұмыс көлемін қысқартуға болады. Бұл жағдайда өнім беруші қызметтердің орындалмаған көлемі үшін қандай да бір өтемақы талап етуге құқылы емес.


Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған ортаны қорғау шарттары мен талаптары
 Өнім беруші қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, Тапсырысшының қауіпсіздік техникасы, денсаулық пен қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі талаптарына сәйкес жұмысты орындауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қауіпсіздік техникасы, денсаулық пен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі құжаттарымен танысуға және оларға қол қоюға міндеттенеді; 
Өнім беруші аумақты таза ұстауы, барлық санитарлық қалдықтарды, қоқыстарды қызмет көрсетудің барлық уақытында Мұқият тазалауы және әкетуі тиіс;
















Жұмыстардың алдын ала ақаулы ведомосы


	№
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Опоры контактной сети массой до 1,5 т. Демонтаж  
	 опора
	15

	2
	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка 
	 опора
	15

	3
	Кабель. Демонтаж  
	 м
	850

	4
	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ 
	 км провода
	0,85

	5
	LED светодиодные уличные 100 вт светильники. Демонтаж
	 шт
	45

	6
	LED светодиодные уличные 100 вт светильники. Установка  
	светильник
	45

	7
	Опоры стальные трубчатые. Окраска  
	 шт
	40

	8
	Оттяжки одинарные. Установка к опорам  
	 опора
	8

	9
	Электросчетчики. Смена  
	 шт.
	4

	10
	Реле. Монтаж  
	 шт.
	4

	11
	Пускатели магнитные. Смена  
	 шт.
	4

	12
	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов; вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем 
	 работа
	1

	13
	Замена изоляторов выводов  
	 изолятор
	3

	14
	Ремонт бака трансформатора; 
	 шт.
	1

	15
	Приборы и устройства различного назначения: трансформаторы тока 6, 10 кВ; I группа сложности ремонта  
	 шт.
	3











































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на содержание уличного освещения с.Қамысқала 

Требования к предоставлению услуги:
Обеспечение бесперебойного функционирования уличных фонарей и столбов в  селе Қамысқала, в течение срока, указанного в договоре. Своевременная замена неисправных, электрических сетей и ламп. Проведение ремонтных работ электрических сетей в соответствии с техническими требованиями.
Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с выполнением работ (услуг) поставкой товара.

Требования к «Поставщику»:
1. Необходимо наличие следующей специализированной техники (на праве собственности либо арендованная):
Автогидроподъемники, высота подъема 12 м - 1 единицы;
Грузовой автомобиль (самосвал) -1 единицы;
Дежурная машина для перевозки дорожных рабочих - 1 единица.
Аппарат для газовой сварки и резки – 1 единица.
           *Необходимо приложить электронные копии подтверждающих документов.

2. Поставщик для ведения услуг должен иметь все инструменты, технику и оборудование, необходимые для качественного выполнения услуг до конца действия договора, т.е., наборы инструментов и оборудования: 
- Электрика; 

Заказчик
 Заказчик оставляет за собой право отстранения от выполнения услуг техники или оборудования Поставщика в случае их несоответствия техническому заданию. Поставщик в этом случае обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов в соответствии с требованиями Заказчика. 
Заказчик оставляет за собой право внедрения новых технологий, вследствие чего возможно сокращение объема работ на каком-либо объекте и в целом по договору. Поставщик в этом случае не вправе требовать каких-либо компенсаций за не выполненный объем услуг. 

Условия и требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды
 Поставщик обязуется выполнять работу с соблюдением мер безопасности, в соответствии с требованиями Заказчика по технике безопасности, охране здоровья и окружающей среды, противопожарной безопасности, а также ознакомиться и подписать документы Заказчика по технике безопасности, охране здоровья и окружающей среды; 
Поставщик должен сохранять территорию в чистоте, основательно убирать и вывозить все санитарные отходы, мусор на протяжении всего времени выполнения услуг;


Предварительная дефектная ведомость работ


	№
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Опоры контактной сети массой до 1,5 т. Демонтаж  
	 опора
	15

	2
	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка 
	 опора
	15

	3
	Кабель. Демонтаж  
	 м
	850

	4
	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ 
	 км провода
	0,85

	5
	LED светодиодные уличные 100 вт светильники. Демонтаж
	 шт
	45

	6
	LED светодиодные уличные 100 вт светильники. Установка  
	светильник
	45

	7
	Опоры стальные трубчатые. Окраска  
	 шт
	40

	8
	Оттяжки одинарные. Установка к опорам  
	 опора
	8

	9
	Электросчетчики. Смена  
	 шт.
	4

	10
	Реле. Монтаж  
	 шт.
	4

	11
	Пускатели магнитные. Смена  
	 шт.
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	12
	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов; вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем 
	 работа
	1

	13
	Замена изоляторов выводов  
	 изолятор
	3

	14
	Ремонт бака трансформатора; 
	 шт.
	1

	15
	Приборы и устройства различного назначения: трансформаторы тока 6, 10 кВ; I группа сложности ремонта  
	 шт.
	3























