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 жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) бойынша қызметтер.

2026-2027  жылдарға арналған  автокөлікті техникалық байқау қызметтерін сатып алу

Техникалық байқау операторы техникалық байқау операторларының мемлекеттік тізілімінде, аккредиттеу рәсімінен өткен(компания техникалық байқау операторларының тізіліміне енгізілген).
 Мiндеттi техникалық қарап тексеру операторымен көлік құралының тіркелген орны мен көлік құралы иесінің тұратын орнына қарамастан, техникалық қарап тексерудің стационарлық және (немесе) ұтқыр желiлерiн пайдалана отырып жүргізіледі. Техникалық қарап тексеру қызметі Қызылорда қаласы өңiрiнде көрсетіледі. Көлiк құралдарын мiндеттi техникалық қарап тексеруден өткiзу уақыты 30 минуттан аспайды. Техникалық байқау орталықтары стационарлық немесе ұтқыр желі түрінде болуы мүмкін. Міндетті техникалық байқау өткізу үшін көлік құралдарын техникалық диагностикалау құралдарымен жабдықталған стационарлық кешен ғимаратта немесе құрылыста орналастырылуға тиіс.Ұтқыр орталықтар техникалық байқаудың стационарлық орталықтары ашылмаған өңірлерге шыққанда байқауды жүзеге асырады.Техникалық байқау өткізгенде өнім беруші автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережелерін сақтауға тиіс.Мiндеттi техникалық қарап тексеру өткiзу екi кезеңдi қамтиды: дайындық және негiзгi. Мiндеттi техникалық қарап тексеруді өткiзудiң дайындығы кезеңiнде:көлiк құралының маркасы, моделi және модификациясы анықталады; көлiк құралының түсi анықталады; тiркеу белгiлерiнiң бар болуы тексерiледi; көлiк құралының конструкциясына енгiзiлген өзгерiстердiң болуы анықталады; алынған қорытындылар көлiк құралының мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiгінің деректерiмен салыстырылады (салғастырылады). Мiндеттi техникалық қарап тексеруді өткiзудiң негізгі кезеңiнде көлік құралының қндай да бір бөлігі ажыратусыз немесе алусыз орындалады. Жөндеу бойынша қызмет көрсетуді (техникалық қызмет көрсету) міндетті техникалық байқаумен қоса атқаруға және қызметті субподрядтың көрсетуіне  жол берілмейді. Міндетті техникалық қарап тексеру нәтижелеріне сәйкес өнім беруші диагностикалық карта жасайды, оның негізінде тапсырыс берушіге қолданылу мерзімі көрсетіле отырып, техникалық қарап тексеруден өткені туралы куәлік беріледі.Мiндеттi техникалық қарап тексеруді жүзеге асыру кезiнде өлшем бірліктерін техникалық реттеу және қамтамасыз ету саласындағы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес бақылау-диагностикалық жабдық қолданылады.Көлік құралдарын міндетті техникалық байқаудан өткізу нәтижелері туралы мәліметтерді міндетті техникалық байқаудың бірыңғай ақпараттық жүйесіне беру керек. 

Міндетті техникалық байқауға жататын көлік құралдарының тізбесі
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Техническая спецификация
Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожно транспортных средств 

Закупки услуг технического осмотра автотранспорта на  2026 -2027 год

Оператор технического осмотра должен состоять в государственном реестре операторов технического осмотра, прошедший процедуру аккредитации ( компания включен в реестре операторов ТО).  Обязательный технический осмотр проводится оператором технического осмотра, с использованием стационарных и (или) мобильных линий технического осмотра, независимо от места регистрации транспортного средства. Технический осмотр проводится по городу Кызылорда.. Время проведения обязательного технического осмотра единицы транспортного средства не превышает 30 минут. Центры технического осмотра могут быть стационарного или мобильного характера. Стационарный комплекс, оснащенный средствами технического диагностирования транспортных средств для проведения обязательного технического осмотра, должен быть расположен в здании или сооружении. Мобильные центры осуществляют осмотр на выезде в регионах, где не открыты стационарные центры техосмотра. При проведении техосмотра поставщик должен соблюдать правила технической эксплуатации автотранспортных средств. Обязательный технический осмотр проводить в два этапа: подготовительный и основной. 
В ходе подготовительного этапа проведения обязательного технического осмотра:установить марку, модель и модификацию транспортного средства, цвет транспортного средства, наличие регистрационных знаков, наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства, сверить (сопоставить) полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.
Основной этап проведения обязательного технического осмотра выполнять без разборки или снятия какой-либо части транспортного средства. Совмещение оказания услуг по ремонту (техническому обслуживанию) с обязательным техническим осмотром  и оказания услуги субподрядчиком не допускается. По результатам проведения обязательного техосмотра поставщик составляет диагностическую карту, на основании которой выдает заказчику свидетельство о прохождении техосмотра, с указанием срока его действия. При осуществлении обязательного технического осмотра применять контрольно-диагностическое оборудование, соответствующее требованиям законодательства РК в области технического регулирования и обеспечения единства измерений. Сведения о результатах проведения обязательного технического осмотра транспортных средств передать в единую информационную систему обязательного технического осмотра. 

Перечень транспортных средств, подлежащих обязательному техническому осмотру
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