ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
2026 жылға арналған Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің «Ғылым ордасы» КЕАҚ РМК ғимараттар кешенінің терезелерін жуу бойынша клинингтік қызметтерге (өнеркәсіптік альпинизм)
	№
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі (шаршы метр)
	Бірлік бағасы (теңге)
	Жалпы сомасы (теңге)

	1
	Клинингтік қызметтер (ғимараттар кешенінің терезелерін, витраждарын, қасбетін, павильондарды, баспалдақ алаңдарын және т.б. жуу)
	м²
	1 363,63
	1 200 теңге/м² (ішкі және сыртқы жағынан)
	1 637 100


Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық техникалық сипаттамасы (ерекшелігі)
Клинингтік қызметтер (ағаш терезелердің әйнектерін, пластик терезелердің әйнектерін, витраждарды, баспалдақ алаңдарын, холлдарды, фойелерді, ғимараттар кешенінің қасбетін, сондай-ақ ашылмайтын, қол жеткізу қиын және өте биік жерлердегі әйнектерді жуу).
Жұмыс көлемі – 1 363,63 м², Тапсырыс берушімен келісіледі. Қызмет құнына әйнектерді екі жағынан (сыртқы және ішкі жағынан) екі рет жуу кіреді.
Ғимараттар кешенінің шыны витраждарын, терезелерін, пластик терезе жақтауларының профильдерін, баспалдақ алаңдарын және басқа да әйнек беттерін сыртқы және ішкі жағынан екі рет сапалы әрі мінсіз тазалап жуу қажет. Сондай-ақ № 9 павильонның кіреберіс тобындағы шыны витраждар жуылуы тиіс.
Тапсырыс берушінің ғимараттар кешенінде биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізілуі қажет.
Орындаушы әйнектерді жууға арналған арнайы жуғыш құралдарды, қажетті жабдықтар мен құрал-саймандарды (сатыны, баспалдақтарды және басқа да құралдарды) пайдалануы тиіс.
Жұмыстардың түрлері мен көлемі техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушімен келісіледі. Жұмыс көлемдерін Орындаушыға Тапсырыс беруші ұсынады. Жұмыстар сапалы түрде, белгіленген мерзімде және толық көлемде орындалуы тиіс.
Орындаушының осы қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясы, рұқсат құжаттары және биіктікте жұмыс жүргізуге тиісті рұқсаты болуы қажет.
Орындаушыда арнайы техника, арнайы құралдар, жеткілікті жұмыс күші және ғимараттың биіктігін ескере отырып, биіктігі 33 погондық метр болатын жебелі автокөлік болуы тиіс.
Жебелі автокөлікті орнату кезінде № 3–9 павильондардың кіреберіс топтарындағы керамогранит тақтайшаларды бүлдіріп алмау үшін аса сақтық таныту қажет.
Биіктікте жұмыс істеуге арналған жеке қорғаныс құралдары мен арнайы киім болуы тиіс. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізіліп, биіктікте жұмыс істеу кезіндегі барлық қауіпсіздік қағидалары мен еңбек қауіпсіздігі нормалары қатаң сақталуы қажет.
Орындаушының өнеркәсіптік альпинизм саласында және осы қызмет түрі бойынша жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.
Биіктікте жұмыс істеу кезінде Орындаушының қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауы міндетті шарт болып табылады. Жұмыстарды орындауға жауапты қызметкерлерге қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізіліп, ол тиісті журналда тіркелуі тиіс.
Орындаушының биіктікте жұмыс істеуге рұқсаты, тиісті куәлігі және мөрі болуы қажет. Құжаттардың қолданылу мерзімі жұмыстар орындалатын сәтте жарамды болуы тиіс, мерзімі өтіп кеткен құжаттарды пайдалануға жол берілмейді.
Жұмыстарды орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің талабы бойынша.
Жоғарыда көрсетілген жұмыстар үшін төлем шартқа сәйкес нақты орындалған жұмыстардың көлемі бойынша, Тапсырыс берушінің талабы мен өтінімі негізінде жүргізіледі.
Орындаушы шарт бойынша жұмыстарды орындау барысында Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген залалды өтеуге міндетті. Залал келтірілген жағдайда оның мөлшері тиісті актінің негізінде айқындалады.
Төлем көрсетілген қызметтердің нақты көлемі бойынша орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.
· Орындаушы мемлекеттік сатып алу веб-порталының электрондық жүйесі арқылы электрондық шот-фактураны және орындалған жұмыстар актісін ұсынуы тиіс.
БАРЛЫҒЫ: 1 637 100 теңге, ҚҚС-ты қоса алғанда.

























Техническая спецификация 
на   клининговые услуги (промышленный альпинизм), мытье окон  комплекса здании  
РГП «Ғылым  ордасы» КН МОН РКна 2026 год.

	1
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	7

	№
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Обьем
(кв.м.)
	Цена за ед. (тенге)
	Общая сумма (тенге)
	Полная техническая характеристика (спецификация) товара, работ, услуг

	1



























































	Клининговые услуги (мытьё окон, витражей, фасада  комплекса  здания, пав. ,лестничные марши и т.д.)
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1363,63 кв.м.






























































	
1200тг\м2
(с двух сторон внутри и снаружи)













































	
1 637 100
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	Клининговые услуги (мытьё стекла деревянных окон, пластиковые окна(стекла витражей), лестничных маршей, холлов, фойе, фасада  комплекса  здания,   в не открываемых, труднодоступных и очень высотных местах комплекса зданий). Объем-1363,63 кв.м.,согласовывается с Заказчиком. В стоимость  входит мытьё с двух сторон (с наружи и с внутри на два раза).
Качественно и начисто промыть с наружнной и с внутренней стороны на 2  раза стеклянные витражи, окна, профили пластиковых окон фасада комплекса зданий,лестничных маршей и т.д. А так же стеклянные витражи 9 павильона входная группа,  проведением инструктажа по ТБ при высотных работах в комплексе зданий Заказчика. Исполнитель должен применить специальные  моющие средства  для мойки стекла, приспособления (стремянки, лестницы),инструменты.
Вид работ и объем, Исполнитель по тех. спецификации согласовывает с Заказчиком. Объемы работ предоставляются Исполнителю Заказчиком. Работы должны быть выполнены  качественно, в установленные сроки, и  в полном объеме.
Иметь лицензию на данный вид  деятельности, разрешение, допуск к данным видам  высотных работ. Наличие спец. техники, спец средств, рабочего ресурса, авто- машины стрелы 33 погонных  метра высотой ,учитывая высотность здания, при установке стрелы, необходимо быть предельно осторожными с керамогранитой плиткой при входной группе№3-9 павильонов, чтобы не разбить, средства защиты при высотных работах и обмундирования, наличие инструктажа по ТБ и соблюдение всех правил и норм безопасности труда  при высотных работах, опыт работы в данной области промышленного альпинизма, по виду деятельности. Обязательное условие соблюдение ТБ при высотных работах Исполнителем 
работ и инструктажем в журнале, иметь  допуск  к высотным работам
с удостоверением, печатью и  с соответствующим  сроком, без просрочки срока на момент выполнения работ.
Срок исполнения по требованию Заказчика. Оплата  всех вышеуказанных работ производится по факту выполненного объема работ по договору по требованию  и по заявке Заказчика. Исполнитель несет ответственность по возмещению нанесенного ущерба имуществу Заказчика при исполнении работ по заключенному договору на основании составленного акта, в случае нанесения  материального ущерба имуществу Оплата производится по факту выполненного объема услуг, на основании подписанного  акта выполненных работ по объему..
- Исполнитель должен предоставить счет фактуру и акт выполненных работ по эл.программе портала государственных закупок
.

	
ИТОГО:                                                                               1 637 100   тг. с НДС
\




                                                                                 Начальник АХО      Турбеков М.А.
