
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закуп услуг по аренде аппаратно-программных комплексов
«Умный пешеходный переход»


1. Общие положения. Предмет закупа.

Целью закупаемых услуг является повышение безопасности пешеходов, снижение риска дорожно-транспортных происшествий с их участием, а также повышение уровня соблюдения водителями транспортных средств требований ПДД РК на автомобильных дорогах области Жетісу. Предоставляемые АПК должны обеспечивать круглосуточный мониторинг дорожной обстановки в зоне пешеходных переходов, выявление и фото- и видеофиксацию нарушений ПДД, связанных с проездом пешеходных переходов, включая непредоставление преимущества в движении пешеходам. АПК должны обеспечивать формирование, обработку, хранение и передачу информации о зафиксированных нарушениях в Единый реестр административных правонарушений (далее – ЕРАП) посредством соответствующей функциональной и технологической интеграции. 
Срок оказания услуги - со дня регистрации договора в органах казначейства по 31 декабря 2026 года. Поставщик обязан обеспечить функционирование АПК в полном объеме, включая интеграцию с ЕРАП и автоматическую передачу данных, не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства. В течение всего срока оказания услуг Поставщик обязан обеспечить надлежащее функционирование АПК, техническое сопровождение, мониторинг работоспособности, устранение возникающих неисправностей. В рамках достижения указанной цели оказание услуг включает:
1. обеспечение непрерывного и устойчивого функционирования АПК в режиме реального времени, 7 (семь) дней в неделю, 24 (двадцать четыре) часа в сутки;
1. автоматическую передачу сведений о зафиксированных нарушениях в информационную систему ЕРАП в контуре ЕТС ГО через шину электронного правительства;
1. мониторинг, диагностику и оперативное устранение неисправностей;
1. обеспечение стабильности каналов связи и передачи данных;
1. организацию круглосуточной диспетчерской службы и аварийно-ремонтной бригады;
1. техническую поддержку и консультационное сопровождение Заказчика.
Размещение АПК производится Поставщиком в количестве - 8 ед. АПК, согласно предварительному адресному плану. АПК должны быть размещены в пределах контролируемого участка на опорах (опоры электропитания, опоры освещения), либо иных конструкциях, технические характеристики и несущая способность которых способны обеспечить стабильную безаварийную эксплуатацию оборудования АПК и обеспечить обзорность всей контролируемой зоны. Передача данных осуществляется по оптоволоконным или беспроводным каналам связи (GSM с поддержкой 3G/4G/5G). Получение технических условий на подключение к источникам электроснабжения и линиям связи, при наличии такой необходимости, обеспечивается Заказчиком.Все расходы, связанные подключением, обеспечением каналов связи, электроэнергией (либо автономным питанием), поверкойнесет Поставщик.
Оплата за оказанные услуги производится по завершении срока оказания услуг на основании подписанного Сторонами акта оказанных услуг и технического отчета, предоставленного Поставщиком по состоянию на дату завершения исполнения договорных обязательств. Технический отчет должен содержать сведения о функционировании АПК за весь период оказания услуг, количестве зафиксированных событий, периодах возникновения технических неисправностей, сроках их устранения и принятых мерах по восстановлению работоспособности АПК. Услуги считаются оказанными надлежащим образом при условии выполнения Поставщиком обязательств в полном объеме, соблюдения требований настоящей технической спецификации и соответствия оказанных услуг следующим показателям качества:

	Показатель
	Требование

	Работоспособность АПК
	не менее 95% за период оказания услуг

	Устранение неисправности
	не позднее 24 часов с момента обнаружения либо получения уведомления

	Уведомление Заказчика о сбое
	не позднее 2 часов с момента обнаружения



2. Описание требований к АПК.

	2.1. Общее описание и минимальная комплектность АПК
	Аппаратно-программный комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД представляет собой автоматизированный комплекс, включающий в себя оборудование и программное обеспечение для фото- и видеофиксации дорожной обстановки, измерения скорости транспортных средств, автоматического распознавания государственных регистрационных номерных знаков, контроля соблюдения водителями правил проезда пешеходных переходов и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Республики Казахстан, в том числе фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

АПК должен быть утверждён как тип средства измерений и зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, в соответствии с требованиями Закона РК от 7 июня 2000 года N 53-II «Об обеспечении единства измерений». 

Минимальная комплектация АПК должна включать:
· Вычислительный (регистрационный/измерительный) блок (модуль)
· Распознающую камеру (камеру машинного зрения)
· Коммутационный блок (модуль)
· ИК-прожектор 

	2.2. Описание функциональных возможностей АПК
	2.2.1. Распознавание и идентификация транспортных средств:
· распознавание (определение) ГРНЗ ТС стран СНГ, КНР и иных государств;
· распознавание (определение) марки и модели ТС на основе технологий машинного зрения;
· распознавание (определение) типа ТС на основе анализа видеоизображения, в том числе: легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, мотоцикл, микроавтобус, малотоннажное транспортное средство, трактор, неизвестное транспортное средство;
· фиксацию всех ТС, проходящих зону контроля, в том числе ТС без установленных ГРНЗ либо с нечитаемыми ГРНЗ;
· одновременное обнаружение и распознавание не менее 64 объектов в зоне видимости АПК.

2.2.2. Измерение скорости движения транспортных средств:
· измерение скорости движения ТС радиолокационным методом и методом анализа последовательности видеокадров;
· фиксацию параметров измерения скорости, необходимых для формирования материалов по факту выявленного нарушения.

2.2.3. Выявление событий, связанных с регистрационными, идентификационными и разрешительными сведениями:
· ТС без ГРНЗ, с нечитаемыми ГРНЗ, с признаками использования подложных или поддельных ГРНЗ;
· транспортное средство, эксплуатация которого запрещена (при наличии соответствующей интеграции с информационными системами и доступа к необходимым сведениям);
· транспортное средство, не зарегистрированное в установленном порядке (при наличии соответствующей интеграции с информационными системами и доступа к необходимым сведениям);
· транспортное средство, не прошедшее государственный или обязательный технический осмотр (при наличии соответствующей интеграции с информационными системами и доступа к необходимым сведениям);
· отсутствие сведений о действующем полисе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев ТС (при наличии соответствующей интеграции с информационными системами и доступа к необходимым сведениям).

Сведения, указанные в настоящем подпункте, формируются АПК как информационные события и используются для последующей проверки, анализа и принятия решения уполномоченными сотрудниками в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.2.4. Формирование, хранение и поиск данных:
· формирование материалов фиксации по зафиксированным событиям, включая фотоизображения, видеоматериалы, данные о времени и месте фиксации, координатах, направлении движения, государственном регистрационном номерном знаке, типе ТС, типе события или нарушения, а также сведения о комплексе;
· наличие внутренней системы хранения зафиксированных данных и событий, включая материалы по нарушениям ПДД, объемом не менее 512 ГБ и вместимостью не менее 200 000 записей;
· сохранение сведений обо всех зафиксированных событиях во внутренней памяти АПК на срок не менее 7 календарных дней при временном отсутствии связи, сбоях передачи данных в подсистему сбора и обработки информации и (или) ИС ЕРАП;
· поиск распознанных ГРНЗ в архиве по дате и времени фиксации;
· сохранность ранее сформированных материалов до момента их передачи во внешние информационные системы при временной недоступности каналов связи.

2.2.5. Передача данных и интеграция с информационными системами:
· автоматическую передачу сведений по утвержденным нарушениям в информационную систему ЕРАП в контуре ЕТС ГО через шину электронного правительства;
· возможность интеграции с действующими информационными системами Заказчика, Центром оперативного управления, ситуационным центром акимата и иными информационными системами по согласованию с Заказчиком;
· передачу данных во внешние информационные системы по проводным и беспроводным каналам связи, включая оптоволоконные линии связи, UTP/FTP, а также каналы мобильной связи GSM с поддержкой 3G/4G/5G;
· передачу фото- и видеоматериалов, метаданных и иных сведений, необходимых для последующей обработки материалов административных правонарушений;
· повторную передачу данных при временных сбоях связи или недоступности принимающей информационной системы, при наличии технической возможности.

Интеграция с информационными системами осуществляется при административной и информационной поддержке Заказчика, а также при предоставлении Заказчиком и (или) владельцами соответствующих информационных систем необходимых технических условий, регламентов, форматов, протоколов обмена, доступов и иных сведений, необходимых для выполнения интеграции.

2.2.6. Мониторинг транспортного потока и розыск транспортных средств:
· мониторинг транспортного потока, включая подсчет количества транспортных средств, проехавших через зону контроля за единицу времени;
· поиск транспортных средств, находящихся в базах розыска, в режиме реального времени при наличии соответствующей интеграции и доступа к необходимым информационным ресурсам.

2.2.7. Эксплуатационные режимы и производительность АПК:
· фиксацию нарушений ПДД в темное время суток без использования внешних источников освещения;
· автоматическое переключение режимов работы «день/ночь»;
· детектирование и контроль не менее 4 полос движения в зоне действия АПК.

	2.3. Виды фиксируемых нарушений
	2.3.1. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией (ст. 591 КоАП РК)
2.3.2. Превышение установленной скорости движения(ст.  592 КоАП РК)
2.3.3. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (ст. 593 КоАП РК)
2.3.4. Запрещённое движение задним ходом (ст. 595 КоАП РК)
2.3.5. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 596 КоАП РК)
2.3.6. Нарушение правил остановки или стоянки ТС (ст. 597 КоАП РК)
2.3.7. Проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 599 КоАП РК)
2.3.8. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (ст. 600 КоАП РК)
2.3.9. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 601 КоАП РК)
2.3.10. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами (ст. 602 КоАП РК)

	2.4. Описание минимальных эксплуатационных и метрологических характеристик АПК
	2.4.1. Минимальные требования к АПК:
· Диапазон измерения скорости движения ТС радарным способом и по видеокадрам: от 1 до 300 км/ч;
· Предел допустимой абсолютной погрешности измерения скорости движения ТС (радарным способом и по видеокадрам): ±1 км/ч;
· Предел допускаемой погрешности привязки текущего времени АПК к шкале времени UTC, не более: ±30 мс;
· Предел допускаемой погрешности определения геокоординат АПК, не более: ±3 м;
· Погрешность измерения контролируемого участка, не более: ± 1 %;
· Допускаемая погрешность вычисления времени межкадровых интервалов, не более: ± 2 мс;
· Диапазон напряжения питания: от 160 до 280 В;
· Рабочие условия эксплуатации оборудования: температура окружающей среды: от - 60 до +60 ºС.

2.4.2. Минимальные требования к распознающей камере в составе АПК:
· Тип камеры: Камера машинного зрения площадного сканирования
· Тип сенсора: CMOS-сенсор с глобальным затвором либо эквивалентной технологией, обеспечивающей съёмку без геометрических искажений движущихся объектов
· Формат сенсора, не менее: 1 дюйм
· Размер пикселя, не менее: 3,45 × 3,45 мкм
· Частота кадров, не менее: 20 к/с	
· Разрешение, не менее: 4000 (гор.) × 3000 (верт.)
· Глубина данных пикселя: поддержка режимов 8 бит, 12 бит, или лучше
· Отношение сигнал/шум, не менее: 40 дБ
· Диапазон усиления сигнала: от 0 до 24 дБ
· Интерфейс передачи данных, не менее: USB3.0	
· Интерфейсы управления и синхронизации, не менее: 1 вход синхронизации; 1 выход синхронизации; 2 программируемых линии ввода/вывода 
· Время экспозиции: сверхкороткий 1 - 100 мкс, стандартный 28 мкс - 1 с
· Поддерживаемые операционные системы: Windows, Linux, ARM-платформы
· Поддержка функций обработки изображений: гамма-коррекция, биннинг, декация, цифровой сдвиг, уровень чёрного, коррекция плоского поля



3.Предварительный адресный план:
1. г. Талдыкорган, ул. Желтоксан 187а, ЖУ им. И.Жансугурова 2 - корпус.
2. г. Талдыкорган, ул. Конаева, напротив дома №1 «Жастар».
3. г. Талдыкорган, пр. Жалайыри 1/1, «Центральный бассейн».
4. г. Талдыкорган, пр.Назарбаева, возле кафе «Акпейіл».
5. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, баня «Акбастау»
6. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, общежитии «ЖГУ»
7. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, Инфекционная больница
8. г. Талдыкорган, пр. Назарбаева, магазин «Саттилик».




ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
«Ақылды жаяу жүргіншілер өткелі» аппараттық-бағдарламалық кешендерін жалға алу жөніндегі қызметтерді сатып алуға арналған


1. Жалпы ережелер. Сатып алу нысанасы.
Сатып алынатын қызметтердің мақсаты – Жетісу облысының автомобиль жолдарында жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыру, олардың қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының туындау қаупін азайту, сондай-ақ көлік құралдары жүргізушілерінің Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларының талаптарын сақтау деңгейін арттыру.Ұсынылатын аппараттық-бағдарламалық кешендер (бұдан әрі – АБК) жаяу жүргіншілер өткелдері аймағындағы жол жағдайына тәулік бойы мониторинг жүргізуді, жаяу жүргіншілер өткелдерінен өтуге байланысты Жол жүрісі қағидаларын бұзу фактілерін, оның ішінде жаяу жүргіншілерге жол бермеу фактілерін анықтауды және фото- және бейнетіркеуді қамтамасыз етуге тиіс.АБК тиісті функционалдық және технологиялық интеграция арқылы тіркелген құқық бұзушылықтар туралы ақпаратты қалыптастыруды, өңдеуді, сақтауды және Әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай тізіліміне (бұдан әрі – ӘІБТ) беруді қамтамасыз етуге тиіс. 

Қызмет көрсету мерзімі – шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін.Өнім беруші шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ӘІБТ-мен интеграциялауды және деректерді автоматты түрде беруді қоса алғанда, АБК-ның толық көлемде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті.Қызмет көрсету мерзімінің бүкіл кезеңінде Өнім беруші АБК-ның тиісінше жұмыс істеуін, техникалық сүйемелдеуін, жұмысқа қабілеттілігіне мониторинг жүргізуді және туындайтын ақауларды жоюды қамтамасыз етуге міндетті.

Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу шеңберінде қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
– АБК-ның нақты уақыт режимінде аптасына 7 (жеті) күн, тәулігіне 24 (жиырма төрт) сағат үздіксіз әрі тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
– тіркелген құқық бұзушылықтар туралы мәліметтерді Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасының (МО БКО) контурында «электрондық үкіметтің» интеграциялық шинасы арқылы ӘІБТ ақпараттық жүйесіне автоматты түрде беру;
– мониторинг жүргізу, диагностика жасау және ақауларды жедел жою;
– байланыс арналарының және деректерді берудің тұрақтылығын қамтамасыз ету;
– тәулік бойы жұмыс істейтін диспетчерлік қызмет пен авариялық-жөндеу бригадасының жұмысын ұйымдастыру;
– Тапсырыс берушіге техникалық қолдау көрсету және консультациялық сүйемелдеу.

АБК-ны орналастыруды Өнім беруші алдын ала жасалған мекенжайлық жоспарға сәйкес 8 (сегіз) бірлік көлемінде жүзеге асырады.АБК бақыланатын учаске шегінде электрмен жабдықтау тіректеріне, жарықтандыру тіректеріне немесе техникалық сипаттамалары мен жүк көтергіштігі АБК жабдығын тұрақты әрі апатсыз пайдалануды, сондай-ақ бақыланатын аймақтың толық шолуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін өзге де құрылымдарға орналастырылуға тиіс.Деректерді беру талшықты-оптикалық немесе сымсыз байланыс арналары (3G/4G/5G қолдайтын GSM) арқылы жүзеге асырылады.Электрмен жабдықтау көздеріне және байланыс желілеріне қосылу үшін техникалық шарттарды алу қажет болған жағдайда, оларды алуды Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді.Қосуға, байланыс арналарын қамтамасыз етуге, электр энергиясына (немесе автономды электрмен қоректендіруге), сондай-ақ салыстырып тексеруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді.

Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін Тараптар қол қойған көрсетілген қызметтер актісі мен Өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындау аяқталған күнгі жағдай бойынша ұсынған техникалық есеп негізінде жүргізіледі. Техникалық есепте қызмет көрсету кезеңінің бүкіл уақытындағы АБК-нің жұмыс істеуі, тіркелген оқиғалардың саны, техникалық ақаулардың туындау кезеңдері, оларды жою мерзімдері және АБК-нің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қабылданған шаралар туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. Өнім беруші міндеттемелерін толық көлемде орындаған, осы техникалық сипаттаманың талаптарын сақтаған және көрсетілген қызметтер төмендегі сапа көрсеткіштеріне сәйкес келген жағдайда қызметтер тиісті түрде көрсетілген деп есептеледі:

	Көрсеткіш
	Талап

	АБК-нің жұмысқа қабілеттілігі
	қызмет көрсету кезеңінде кемінде 95%

	Ақауды жою
	анықталған немесе хабарлама алынған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірмей

	Ақау туралы Тапсырыс берушіні хабардар ету
	анықталған сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей



2. АБК-ге қойылатын талаптардың сипаттамасы.

	2.1. АБК-нің жалпы сипаттамасы және ең төменгі жиынтықталуы
	Жол жүрісі қағидаларын бұзу фактілерін фото- және бейнетіркеудің аппараттық-бағдарламалық кешені жол жағдайын фото- және бейнетіркеуге, көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығын өлшеуге, мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін автоматты түрде тануға, жүргізушілердің жаяу жүргіншілер өткелдерінен өту кезінде жол жүрісі қағидаларын сақтауын бақылауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларын бұзу фактілерін, оның ішінде жаяу жүргіншілерге жол бермеу фактілерін автоматты түрде тіркеуге арналған жабдықтар мен бағдарламалық қамтылымды қамтитын автоматтандырылған кешен болып табылады.

АБК Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының талаптарына сәйкес өлшем құралының типі ретінде бекітілуге және Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелуге тиіс.

АБК-нің ең төменгі жиынтық құрамына мыналар кіруге тиіс:
· Есептеу (тіркеу/өлшеу) блогы (модулі)
· Тану камерасы (машиналық көру камерасы)
· Коммутациялық блок (модуль)
· Инфрақызыл прожектор

	2.2. АБК-нің функционалдық мүмкіндіктерінің сипаттамасы
	2.2.1. Көлік құралдарын тану және сәйкестендіру:
· ТМД, ҚХР және басқа да мемлекеттердің көлік құралдарының (КҚ) мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін (МТНБ) тану (айқындау);
· машиналық көру технологиялары негізінде КҚ маркасы мен моделін тану (айқындау);
· бейне кескінді талдау негізінде КҚ түрін тану (айқындау), оның ішінде: жеңіл автомобиль, жүк автомобилі, автобус, мотоцикл, шағын автобус, шағын тоннажды көлік құралы, трактор, белгісіз көлік құралы;
· бақылау аймағынан өтетін барлық КҚ-ны, оның ішінде МТНБ орнатылмаған немесе МТНБ оқылмайтын КҚ-ны тіркеу;
· АБК-нің көру аймағында бір мезгілде кемінде 64 объектіні анықтау және тану.

2.2.2. Көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығын өлшеу:
· КҚ қозғалыс жылдамдығын радиолокациялық әдіспен және бейнекадрлар тізбегін талдау әдісімен өлшеу;
· анықталған құқық бұзушылық фактісі бойынша материалдарды қалыптастыруға қажетті жылдамдықты өлшеу параметрлерін тіркеу.

2.2.3. Тіркеу, сәйкестендіру және рұқсат беру мәліметтеріне байланысты оқиғаларды анықтау:
· МТНБ жоқ, МТНБ оқылмайтын, жалған немесе қолдан жасалған МТНБ пайдалану белгілері бар КҚ;
· пайдалануға тыйым салынған көлік құралы (ақпараттық жүйелермен тиісті интеграция және қажетті мәліметтерге қолжетімділік болған жағдайда);
· белгіленген тәртіппен тіркелмеген көлік құралы (ақпараттық жүйелермен тиісті интеграция және қажетті мәліметтерге қолжетімділік болған жағдайда);
· мемлекеттік немесе міндетті техникалық қарап-тексеруден өтпеген көлік құралы (ақпараттық жүйелермен тиісті интеграция және қажетті мәліметтерге қолжетімділік болған жағдайда);
· КҚ иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың қолданыстағы полисі туралы мәліметтердің болмауы (ақпараттық жүйелермен тиісті интеграция және қажетті мәліметтерге қолжетімділік болған жағдайда).

Осы тармақшада көрсетілген мәліметтерді АБК ақпараттық оқиғалар ретінде қалыптастырады және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті қызметкерлердің кейіннен тексеруі, талдауы және шешім қабылдауы үшін пайдаланылады.

2.2.4. Деректерді қалыптастыру, сақтау және іздеу:
· тіркелген оқиғалар бойынша фото кескіндерді, бейнематериалдарды, тіркеу уақыты мен орны, координаттар, қозғалыс бағыты, мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі, КҚ түрі, оқиға немесе құқық бұзушылық түрі, сондай-ақ кешен туралы мәліметтерді қамтитын тіркеу материалдарын қалыптастыру;
· ЖЖҚ бұзушылықтары бойынша материалдарды қоса алғанда, тіркелген деректер мен оқиғаларды сақтауға арналған көлемі кемінде 512 ГБ және сыйымдылығы кемінде 200 000 жазба болатын ішкі сақтау жүйесінің болуы;
· байланыс уақытша болмаған, ақпаратты жинау және өңдеу кіші жүйесіне және (немесе) ӘІБТ АЖ-ға деректерді беру кезінде іркілістер туындаған жағдайда барлық тіркелген оқиғалар туралы мәліметтерді АБК-нің ішкі жадында кемінде 7 күнтізбелік күн сақтау;
· танылған МТНБ-ны архивтен тіркеу күні мен уақыты бойынша іздеу;
· байланыс арналары уақытша қолжетімсіз болған жағдайда бұрын қалыптастырылған материалдарды сыртқы ақпараттық жүйелерге бергенге дейін сақтауды қамтамасыз ету.

2.2.5. Деректерді беру және ақпараттық жүйелермен интеграция:
· бекітілген құқық бұзушылықтар бойынша мәліметтерді электрондық үкіметтің интеграциялық шинасы арқылы МО БКО контурындағы ӘІБТ ақпараттық жүйесіне автоматты түрде беру;
· Тапсырыс берушінің қолданыстағы ақпараттық жүйелерімен, Жедел басқару орталығымен, әкімдіктің ахуалдық орталығымен және Тапсырыс берушімен келісілген өзге де ақпараттық жүйелермен интеграциялау мүмкіндігі;
· деректерді сыртқы ақпараттық жүйелерге талшықты-оптикалық байланыс желілерін, UTP/FTP, сондай-ақ 3G/4G/5G қолдайтын GSM ұялы байланыс арналарын қоса алғанда, сымды және сымсыз байланыс арналары арқылы беру;
· әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы материалдарды кейіннен өңдеуге қажетті фото- және бейнематериалдарды, метадеректерді және өзге де мәліметтерді беру;
· байланыс уақытша істен шыққан немесе қабылдаушы ақпараттық жүйе қолжетімсіз болған жағдайда, техникалық мүмкіндік болған кезде деректерді қайта беру.

Ақпараттық жүйелермен интеграция Тапсырыс берушінің әкімшілік және ақпараттық қолдауы, сондай-ақ Тапсырыс берушінің және (немесе) тиісті ақпараттық жүйелер иелерінің интеграцияны орындауға қажетті техникалық шарттарды, регламенттерді, алмасу форматтары мен хаттамаларын, қолжетімділіктерді және өзге де мәліметтерді ұсынуы кезінде жүзеге асырылады.

2.2.6. Көлік ағынын мониторингтеу және көлік құралдарын іздестіру:
· уақыт бірлігінде бақылау аймағы арқылы өткен көлік құралдарының санын есептеуді қоса алғанда, көлік ағынын мониторингтеу;
· тиісті интеграция және қажетті ақпараттық ресурстарға қолжетімділік болған жағдайда іздеудегі көлік құралдарын деректер базалары бойынша нақты уақыт режимінде іздеу.

2.2.7. АБК-нің жұмыс режимдері және өнімділігі:
· сыртқы жарықтандыру көздерін пайдаланбай, тәуліктің қараңғы уақытында ЖЖҚ бұзушылықтарын тіркеу;
· «күн/түн» жұмыс режимдерін автоматты түрде ауыстыру;
· АБК-нің әрекет ету аймағында кемінде 4 қозғалыс жолағын анықтау және бақылау.

	2.3. Тіркелетін құқық бұзушылықтардың түрлері
	2.3.1. Жүргізушінің көлік құралын басқару кезінде телефонды немесе радиостанцияны пайдалануы (ҚР ӘҚБтК-нің 591-бабы)
2.3.2. Белгіленген қозғалыс жылдамдығын арттыру (ҚР ӘҚБтК-нің 592-бабы)
2.3.3. Қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану қағидаларын сақтамау (ҚР ӘҚБтК-нің 593-бабы)
2.3.4. Тыйым салынған жерде артқа қарай жүру (ҚР ӘҚБтК-нің 595-бабы)
2.3.5. Көлік құралын жолдың жүру бөлігінде орналастыру, қарсы жүріп өту немесе басып озу қағидаларын бұзу (ҚР ӘҚБтК-нің 596-бабы)
2.3.6. КҚ-ның тоқтау немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу (ҚР ӘҚБтК-нің 597-бабы)
2.3.7. Бағдаршамның тыйым салатын сигналына өту (ҚР ӘҚБтК-нің 599-бабы)
2.3.8. Жаяу жүргіншілерге немесе жол жүрісінің өзге де қатысушыларына қозғалыста басымдық бермеу (ҚР ӘҚБтК-нің 600-бабы)
2.3.9. Жол белгілері немесе жолдың жүру бөлігіндегі таңбалар белгілеген талаптарды сақтамау (ҚР ӘҚБтК-нің 601-бабы)
2.3.10. Көлік құралдары жүргізушілерінің сыртқы жарық аспаптарын және (немесе) дыбыс сигналдарын пайдалану қағидаларын бұзуы (ҚР ӘҚБтК-нің 602-бабы)

	2.4. АБК-нің ең төменгі пайдалану және метрологиялық сипаттамаларының сипаттамасы
	2.4.1. АБК-ге қойылатын ең төменгі талаптар:
· КҚ қозғалыс жылдамдығын радарлық әдіспен және бейнекадрлар бойынша өлшеу диапазоны: 1-ден 300 км/сағ дейін;
· КҚ қозғалыс жылдамдығын (радарлық әдіспен және бейнекадрлар бойынша) өлшеудің рұқсат етілетін абсолюттік қателігінің шегі: ±1 км/сағ;
· АБК-нің ағымдағы уақытын UTC уақыт шкаласына сәйкестендірудің рұқсат етілетін қателігінің шегі, ең көбі: ±30 мс;
· АБК-нің географиялық координаттарын анықтаудың рұқсат етілетін қателігінің шегі, ең көбі: ±3 м;
· бақыланатын учаскені өлшеу қателігі, ең көбі: ±1 %;
· кадрлар арасындағы интервалдардың уақытын есептеудің рұқсат етілетін қателігі, ең көбі: ±2 мс;
· қоректендіру кернеуінің диапазоны: 160-тан 280 В-қа дейін;
· жабдықты пайдаланудың жұмыс жағдайлары: қоршаған орта температурасы –60-тан +60 °C-қа дейін.

2.4.2. АБК құрамындағы тану камерасына қойылатын ең төменгі талаптар:
· Камера түрі: аумақтық сканерлеуі бар машиналық көру камерасы
· Сенсор түрі: жаһандық ысырмасы бар CMOS-сенсор немесе қозғалыстағы объектілерді геометриялық бұрмалаусыз түсіруді қамтамасыз ететін баламалы технология
· Сенсор форматы, кемінде: 1 дюйм
· Пиксель өлшемі, кемінде: 3,45 × 3,45 мкм
· Кадр жиілігі, кемінде: 20 кадр/с
· Ажыратымдылық, кемінде: 4000 (көлд.) × 3000 (тік.)
· Пиксель деректерінің биттік тереңдігі: 8 бит, 12 бит немесе одан жоғары режимдерді қолдау
· Сигнал/шу қатынасы, кемінде: 40 дБ
· Сигналды күшейту диапазоны: 0-ден 24 дБ-ге дейін
· Деректерді беру интерфейсі, кемінде: USB 3.0
· Басқару және синхрондау интерфейстері, кемінде: 1 синхрондау кірісі; 1 синхрондау шығысы; 2 бағдарламаланатын енгізу/шығару желісі
· Экспозиция уақыты: аса қысқа 1-100 мкс, стандартты 28 мкс-1 с
· Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер: Windows, Linux, ARM платформалары
· Кескіндерді өңдеу функцияларын қолдау: гамма-түзету, биннинг, декация, цифрлық ығыстыру, қара деңгейі, жазық өрісті түзету
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