Приложение №2

Техническая спецификация предметов вещевого имущества 
Фуражка повседневная установленного цвета 
(индивидуальный пошив для генерала)

Фуражка повседневная установленного цвета должна изготавливаться в соответствии СТ РК 2753-2015 тип А, состоит из донышка овальной формы, тульи высотой 7,5 см, четырех стенок, канта красного цвета, налобника, околыша, козырька лакированного.  
В шов соединения донышка со стенками и стенок с околышем втачивается кант красного цвета. Донышко покрывает верхнюю макушечную часть головы, а околыш служит для облегания изделия по голове.
Внутри фуражки – подклад черного цвета, посередине которого настрачивается или наносится методом сварки накладка прямоугольной формы. На накладке указывается наименование производителя, дата выпуска и размер. 
Под передней частью стенки прокладываются жесткая пластиковая стойка с мягким поролоновым наполнителем для придания формы двух передних частей стенок. Для повышенной жесткости околыша прокладывается пластик.
Для удержания донышка в расправленном состоянии внутри фуражки вставляется металлический держатель шириной 8 мм.
Налобник и накладка из искусственной кожи черного цвета. 
По низу передней стороны околыша фуражек размещается лента с вышивкой, выполненная из позолоченной мишуры золотистого цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета с ушком для крепления их к фуражке с изображением Государственного герба. Диаметр пуговиц – 14 мм. Детали фуражки должны быть расположены симметрично относительно осевой линии.
Спереди, по центру околыша фуражки размещается:
- кокарда с шитьем из позолоченной мишуры, полуовальной формы высотой 56 мм, шириной 83 мм выполняется из ткани верха в виде пятиконечной звезды красного цвета по низу которой изображен орел золотистого цвета, утвержденная Указом Президента  Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 144. 
Детали фуражки должны быть расположены симметрично относительно осевой линии.
Материал верха: ткань костюмная цвета темной полыни. 
Состав сырья: шерсть 75% (±5%).
Работы по индивидуальному пошиву предметов форменного обмундирования (согласно приведенной технической спецификации) включают в себя:
индивидуальный первоначальный антропометрический обмер военнослужащих, с выездом к месту проведения по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, 15;
предварительная примерка военнослужащих, с выездом с материалами примерки к месту проведения по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, 15;
окончательная примерка военнослужащих, с выездом к месту проведения по адресу: г. Алматы, улица Амангельды, 15 (при необходимости может проводиться дополнительная примерка);
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.








































№2 қосымша


Киім – кешек заттарының техникалық ерекшелігі
Белгіленген түсті күнделікті фуражка 
(генералға арналған киімді жеке өлшем бойынша тігу)

Белгіленген түсті күнделікті фуражка ҚР СТ 2753-2015 стандартының А типіне сәйкес дайындалуы тиіс. Фуражка сопақша пішінді төбешеден, биіктігі 7,5 см болатын төрт қырлы қызыл түсті тікбұрышты жиектемеден, қызыл түсті канттан, қара лакталған күнқарағардан және кокардадан тұрады.
Төбешенің қабырғалармен және жиектеменің қабырғаларымен түйіскен жерлеріне қызыл түсті қант тігіледі. Күнқағар төбешенің алдыңғы бөлігін жабады, ал кокарда бұйымның маңдай тұсына орналастырылады.
Фуражканың ішкі бөлігінде ортасында тікбұрышты пішіндегі қалпақшасы бар қара түсті астар орналасады. Астарға өндірушінің атауы, шығарылған күні және өлшемі көрсетіледі.
Фуражканың алдыңғы бөлігінің ішкі жағында екі алдыңғы тіреуіштің пішінін қалыптастыруға арналған жұмсақ поролонды толтырмасы бар қатты пластикалық тіреуіштер орналастырылады. 
Күнқағардың шашыраңқы күйде болуын қамтамасыз ету үшін фуражканың ішіне ені 8 мм металл ұстағыш орнатылады.
Күнқағар мен қалпақша қара түсті жасанды былғарыдан жасалады.
Күнқағардың алдыңғы жағының төменгі жиегі бойымен алтын түсті жалатылған жіптен жасалған кестелі таспа орналастырылады. Таспада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі бар екі алтын түсті түйме бекітіледі. 
Түймелердің диаметрі — 14 мм. Фуражканың бөлшектері орталық ось сызығына қатысты симметриялы орналасуы тиіс.
Фуражканың күнқағарының ортасына, алдыңғы жағынан кокарда орналастырылады.
Кокарда: биіктігі 56 мм, ені 83 мм жартылай сопақ пішінді, алтын түсті жалатылған жіппен көмкерілген, қызыл түсті барқыт матадан жасалған қалқанша түрінде орындалады. Қалқаншаның төменгі бөлігінде алтын түсті ою бейнеленеді. 
Кокарда Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 Жарлығымен бекітілген үлгіге сәйкес болуы тиіс.
Фуражканың бөлшектері орталық ось сызығына қатысты симметриялы орналасуы тиіс.
Материалы: төбешеге арналған мата — жусан түстес костюмдік мата.
Шикізат құрамы: жүн — 75% (±5%).
Әскери нысанды киім-кешек заттарын жеке өлшем бойынша тігу жұмыстары (ұсынылған техникалық ерекшелікке сәйкес) мыналарды қамтиды:
1. Әскери қызметшілердің жеке антропометриялық өлшемдерін алу — Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 15 мекенжайына барып жүргізіледі.
2. Әскери қызметшілерге материалдарымен бірге алдын ала өлшеп көру — Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 15 мекенжайына барып жүргізіледі.
3. Әскери қызметшілерге түпкілікті өлшеп көру — Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 15 мекенжайына барып жүргізіледі (қажет болған жағдайда қосымша өлшеп көру ұйымдастырылуы мүмкін).

Кепілдік пайдалану мерзімі — 24 ай.
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