Приложение 2

Техническая спецификация 
Услуги по техническому освидетельствованию стерилизаторов с поверкой/заменой манометров.

Проведение диагностики медицинского оборудования:

- техническое освидетельствование стерилизаторов;
- демонтаж манометров в количестве 2 шт, юстировка, поверка и монтаж;

- поверка средств измерения с продлением сроков эксплуатации;

-проведение гидравлических испытаний сосудов, поверка запорно-регулирующей арматуры, предохранительных клапанов;

- проверка работоспособности стерилизаторов на основных режимах;
- выезд специалистов для проведения работ;

Результаты технического освидетельствования должны быть внесены в паспорт оборудования лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствований.

Работа должна быть проведена аккредитованной организацией и в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования.

Исполнитель обязан иметь допуск по работе с сосудами под давлением, и класс по электробезопасности не ниже III –го.
*Оказание услуги- по предварительной  заявке заказчика, в течении 30 дней.
Қосымша 2

Техникалық ерекшелігі

Манометрлерді тексеру/ауыстыру арқылы стерилизаторды техникалық тексеру бойынша қызметтер.
Медициналық жабдықтардың диагностикасын жүргізу:

- стерилизаторларды техникалық тексеру;
- 2 дана манометрлерді бөлшектеу, түзету, тексеру және монтаждау;

- пайдалану мерзімін ұзарта отырып, өлшеу құралдарын тексеру;

- ыдыстардың гидравликалық сынақтарын жүргізу, өшіру және реттеу клапандарын, сақтандырғыш клапандарды тексеру;
- стерилизаторлардың жұмыс қабілеттілігін негізгі режимдерде тексеру;

- жұмыс жүргізу үшін мамандардың кетуі;

Техникалық куәландырудың нәтижелерін куәландыруды жүргізген адам ыдысты пайдаланудың рұқсат етілген параметрлерін және келесі куәландыру мерзімдерін көрсете отырып, жабдықтың паспортына енгізуі тиіс.

Жұмысты аккредиттелген ұйым және жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелеріне сәйкес жүргізуі керек.

Орындаушы қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс істеуге рұқсаты және электр қауіпсіздігі бойынша класы III –ден төмен болмауы тиіс.

*Қызмет көрсету - тапсырыс берушінің алдын ала өтініші бойынша, 30 күн ішінде.
