ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупаемых работ: Замена трубопроводов системы отопления, установка обратных клапанов и очистка теплообменников с обеспечением необходимыми материалами.
Заказчик: Атырауская областная детская больница
Место выполнения работ: г. Атырау
1. Цель выполнения работ
Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации системы отопления, замена изношенных участков трубопроводов, установка обратных клапанов, очистка теплообменников для восстановления эффективности теплообмена, а также проверка герметичности системы после завершения монтажных работ.
2. Перечень и объем выполняемых работ
1. Поставка и монтаж стального перехода Ду80×65 — 2 шт.
2. Поставка и монтаж сгона в сборе Ду65 — 2 шт.
3. Поставка и монтаж стального перехода Ду100×80 — 2 шт.
4. Поставка и монтаж обратного клапана Ду65 — 7 шт.
5. Поставка и монтаж обратного клапана Ду80 — 1 шт.
6. Поставка и монтаж стальной трубы Ду80 — 5 метров.
7. Поставка и монтаж стальной трубы Ду65 — 5 метров.
8. Очистка теплообменников мощностью 400 кВт — 2 шт.
9. Выполнение комплекса работ, включающего демонтаж существующих трубопроводов, сварочные работы, монтаж новых трубопроводов, установку обратных клапанов, проведение гидравлических испытаний, обеспечение расходными материалами и доставку необходимых материалов на объект — 1 комплекс.
3. Требования к выполнению работ
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующими техническими требованиями, нормами безопасности и требованиями к эксплуатации инженерных систем.
Все применяемые трубы, клапаны, переходы и комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать условиям эксплуатации системы отопления.
Демонтаж существующих трубопроводов должен выполняться с соблюдением мер безопасности и сохранением исправных элементов инженерных сетей. Сварочные работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую подготовку и допуски, если они требуются действующими нормами.
Очистка теплообменников должна включать удаление загрязнений и отложений с доступных внутренних поверхностей теплообмена, а также проверку их технического состояния.
После завершения монтажных работ подрядчик обязан проверить герметичность трубопроводов, соединений и установленной арматуры, провести гидравлические испытания системы в соответствии с установленными требованиями и устранить выявленные недостатки, возникшие по вине подрядчика.
Подрядчик обеспечивает доставку материалов, необходимых комплектующих, сварочных и расходных материалов, инструментов и оборудования, необходимых для полного выполнения работ.
4. Требования к результатам работ
По завершении работ должны быть обеспечены следующие результаты:
· Все замененные участки трубопроводов смонтированы и готовы к эксплуатации.
· Обратные клапаны установлены в предусмотренных местах и обеспечивают выполнение своего функционального назначения.
· Теплообменники очищены и подготовлены к дальнейшей эксплуатации.
· Трубопроводы и соединения проверены на герметичность.
· Гидравлические испытания проведены, результаты подтверждены соответствующим документом.
· Рабочая зона приведена в порядок, строительные и монтажные отходы, образовавшиеся в процессе работ, убраны.
· Выполненные работы переданы заказчику по акту приема-передачи выполненных работ.
5. Срок выполнения работ
Сроки выполнения работ определяются договором и согласовываются с заказчиком с учетом режима работы объекта. Работы должны выполняться без необоснованного нарушения функционирования инженерных систем учреждения.
6. Гарантийные обязательства
Подрядчик предоставляет гарантию на качество выполненных монтажных работ и установленных материалов в течение срока, предусмотренного договором. Недостатки, возникшие по вине подрядчика в течение гарантийного срока, подлежат устранению за счет подрядчика.
7. Дополнительные условия
Стоимость выполнения работ должна включать поставку необходимых материалов, доставку на объект, демонтаж, монтаж, сварочные работы, очистку теплообменников, проведение гидравлических испытаний и другие необходимые расходы, связанные с выполнением указанного объема работ.
Все работы должны быть выполнены в полном объеме и с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и правил безопасной эксплуатации инженерного оборудования.
Итоговый результат: исправная, герметичная и подготовленная к дальнейшей эксплуатации система трубопроводов с установленными обратными клапанами и очищенными теплообменниками.
                                                    ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алынатын жұмыстардың атауы: жылыту жүйесінің құбырларын ауыстыру, кері клапандарды орнату және қажетті материалдармен қамтамасыз ете отырып, жылу алмастырғыштарды тазалау.
Тапсырыс беруші: Атырау облыстық балалар ауруханасы
Жұмыстарды орындау орны: Атырау қ.
1. Жұмысты орындау мақсаты
Жылыту жүйесінің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, құбырлардың тозған учаскелерін ауыстыру, кері клапандарды орнату, Жылу алмасу тиімділігін қалпына келтіру үшін жылу алмастырғыштарды тазалау, сондай-ақ монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйенің герметикалығын тексеру.
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
1.	Du80×65 болат өткелін жеткізу және орнату-2 дана.
2.	Du65 — 2 дана жинау кезінде мылжыңды жеткізу және монтаждау.
3.	Du100×80 болат өткелін жеткізу және орнату-2 дана.
4.	Du65 тексеру клапанын жеткізу және орнату — 7 дана.
5.	Du80 тексеру клапанын жеткізу және орнату-1 дана.
6.	Ду80 — 5 метрлік болат құбырды жеткізу және монтаждау.
7.	Du65 — 5 метрлік болат құбырды жеткізу және орнату.
8.	Қуаты 400 кВт жылу алмастырғыштарды тазалау — 2 дана.
9.	Қолданыстағы құбырларды бөлшектеуді, дәнекерлеу жұмыстарын, жаңа құбырларды монтаждауды, кері клапандарды орнатуды, гидравликалық сынақтарды жүргізуді, шығыс материалдарымен қамтамасыз етуді және қажетті материалдарды 1 — кешен объектісіне жеткізуді қамтитын жұмыстар кешенін орындау.
[bookmark: _GoBack]3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Мердігер жұмыстарды қолданыстағы техникалық талаптарға, қауіпсіздік нормаларына және инженерлік жүйелерді пайдалануға қойылатын талаптарға сәйкес орындауға міндетті.
Барлық қолданылатын құбырлар, клапандар, өтпелер мен компоненттер жаңа, бұрын пайдаланылмаған және жылыту жүйесінің пайдалану шарттарына сәйкес болуы керек.
Қолданыстағы құбырларды бөлшектеу қауіпсіздік шараларын сақтай отырып және инженерлік желілердің жарамды элементтерін сақтай отырып орындалуы тиіс. Дәнекерлеу жұмыстарын тиісті дайындығы мен рұқсаты бар білікті мамандар, егер олар қолданыстағы нормалармен талап етілсе, орындауы керек.
Жылу алмастырғыштарды тазарту жылу алмасудың қол жетімді ішкі беттерінен ластаушы заттар мен шөгінділерді алып тастауды, сондай-ақ олардың техникалық жағдайын тексеруді қамтуы керек.
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін мердігер құбырлардың, қосылыстардың және орнатылған арматураның герметикалығын тексеруге, белгіленген талаптарға сәйкес жүйенің гидравликалық сынақтарын жүргізуге және мердігердің кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті.
Мердігер жұмыстарды толық орындау үшін қажетті материалдарды, қажетті жинақтауыштарды, дәнекерлеу және шығын материалдарын, құралдар мен жабдықтарды жеткізуді қамтамасыз етеді.
4. Жұмыс нәтижелеріне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мынадай нәтижелер қамтамасыз етілуге тиіс:
* Құбырлардың барлық ауыстырылған учаскелері орнатылып, пайдалануға дайын.
* Тексеру клапандары белгіленген орындарға орнатылған және олардың функционалдық мақсаттарының орындалуын қамтамасыз етеді.
* Жылу алмастырғыштар тазартылып, әрі қарай пайдалануға дайын.
* Құбырлар мен қосылыстар герметикалығы тексерілген.
* Гидравликалық сынақтар жүргізілді, нәтижелер тиісті құжатпен расталды.
• Жұмыс аймағы ретке келтірілді, жұмыс барысында пайда болған Құрылыс және монтаж қалдықтары жойылды.
* Орындалған жұмыстар тапсырысшыға орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі бойынша берілді.
5. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстарды орындау мерзімдері шартпен айқындалады және объектінің жұмыс режимін ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісіледі. Жұмыстар мекеменің инженерлік жүйелерінің жұмыс істеуін негізсіз бұзбай орындалуы тиіс.
6. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер шартта көзделген мерзім ішінде орындалған монтаждау жұмыстары мен белгіленген материалдардың сапасына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде мердігердің кінәсінен туындаған кемшіліктер мердігердің есебінен жойылуға жатады.
7. Қосымша шарттар
Жұмыстарды орындау құны қажетті материалдарды жеткізуді, объектіге жеткізуді, бөлшектеуді, монтаждауды, дәнекерлеу жұмыстарын, жылу алмастырғыштарды тазалауды, гидравликалық сынақтарды жүргізуді және көрсетілген жұмыс көлемін орындауға байланысты басқа да қажетті шығындарды қамтуы тиіс.
Барлық жұмыстар толық көлемде және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын және инженерлік жабдықты қауіпсіз пайдалану ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс.
Қорытынды нәтиже: тексеру клапандары мен тазартылған жылу алмастырғыштары бар құбырлардың жарамды, герметикалық және одан әрі пайдалануға дайындалған жүйесі.
