Гардеробқа арналған нөмірлерді дайындаудың техникалық сипаттамасы
1. Бұйымның атауы: киім-кешек нөмірлері.
2. Мақсаты: нөмірлер оқу орнының гардеробында, сыртқы киімді сақтау орындарын анықтауға арналған.
3. Саны: 200 дана, нөмірлеу 001 - ден 200-ге дейін.
4. Өндіріс материалы: акрил, соққыға төзімді, ылғалға төзімді. Қалыңдығы: 5 мм ± 0,5 мм.
5. Нөмір өлшемдері:
* дөңгелек бұрыштары бар тікбұрышты пішін;
* өлшемі: 80 × 50мм ± 2мм;
* қолдану әдісі: сурет лазерлік гравюра немесе ультракүлгін басып шығару арқылы нөмірге қолданылады және күңгірт кескін алынады (келісім бойынша);
* бөлмелер абразияға, суға және тұрмыстық химияға төзімді болуы керек.
6. Тесік:
* ілу нөмірінің жоғарғы жағындағы диаметрі 10 мм дөңгелек тесік;
* егер материал жеткілікті беріктікке ие болса, тесікті күшейту қажет емес.
6. Тесік:
* ілу нөмірінің жоғарғы жағындағы диаметрі 10 мм дөңгелек тесік;
* егер материал жеткілікті беріктікке ие болса, тесікті күшейту қажет емес.
7. Өндіріс ерекшеліктері:
* шеттері тегіс өңделуі керек;
* Тапсырыс берушінің логотипін салу (келісім бойынша). 

Маңызды: өндіруден бұрын эскиз, дизайн, түс Тапсырыс берушімен бекітіледі.


Техническая спецификация на изготовление номерков для гардероба
1. Наименование изделия: гардеробные номерки.
2. Назначение: номерки предназначены для использования в гардеробе учебного заведения, для идентификации мест хранения верхней одежды.
3. Количество: 200 штук, нумерация от 001 по 200.
4. Материал изготовления: акрил, ударопрочный, влагостойкий. Толщина: 5 мм ± 0,5 мм.
5. Размеры номерка:
· прямоугольная форма с закруглёнными углами;
· размер: 80 × 50 мм ± 2 мм;
· способ нанесения: Изображение наносится на номерок с помощью лазерной гравировки или УФ-печать и получается матовое изображение (по согласованию);
· номера должны быть устойчивы к истиранию, воде и бытовой химии.
6. Отверстие:
· круглое отверстие диаметром 10 мм в верхней части номерка для подвешивания;
· усиление отверстия не требуется, если материал достаточной прочности.
7. Особенности изготовления:
· края должны быть гладко обработаны, без заусенцев;
·  нанесение логотипа Заказчика (по согласованию). 

Важно: перед изготовлением эскиз, дизайн, цвет утверждается Заказчиком.

