ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по монтажу и установке внутренних камер видеонаблюдения
1. Наименование закупаемых работ:
Работы по монтажу и установке внутренних камер видеонаблюдения с поставкой необходимых материалов и оборудования.
2. Количество:
1 работа
3. Место выполнения работ:
ГККП «Сельский дом культуры Г Алипова» государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Курмангазинского района Атырауской области» Атырауская область, Курмангазинский район, с.Г.Алипова
4. Видеокамеры — 10 шт.
Исполнитель должен установить 9 наружных 1 внутренних IP-видеокамер цилиндрическая типа.
Технические характеристики камер:
· тип устройства — IP-видеокамера цилиндрическая типа
· Тип IP-камера (2.8 мм) цилиндрическая
· Тип матрицы CMOS Progressive Scan
· Физический размер матрицы 1/3.0 дюйма
· Число пикселей матрицы 4 Мп
· Минимальная степень освещенности 0 лк, 0.01 лк
· Оптика и подсветка Фокусное расстояние 2.8 мм
· Диафрагма f/2.0
· Угол обзора по горизонтали 99°
· Угол обзора по вертикали 55°
· Угол обзора по диагонали 116°
· Угол поворота (градус) 360°
· Угол наклона (градус) 90°
· Подсветка EXIR
· Дальность подсветки 30 м
· Изображение -цветное, черно-белое
· Максимальное разрешение 2560x1440
· Максимальная частота кадров 20 кадр./сек
· Формат сжатия видеофайлов  H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
· Улучшение изображения  3D-DNR, Anti-Banding, BLC, HLC, WDR
· Тип подключения -проводной
· Поддержка PoE 
· Разъем RJ45 
· IPv6 
· Поддерживаемые протоколы 
· DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, ONVIF, QoS, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP
· 
Камеры должны быть заводского изготовления, предназначены для эксплуатации в составе системы видеонаблюдения, новые, ранее не использованные, без механических повреждений и следов эксплуатации.
В комплект каждой камеры должны входить необходимые штатные крепежные элементы и принадлежности для установки и подключения.
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.
Допускается поставка оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом), при условии, что его технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики не ниже установленных настоящей технической спецификацией. 
5. Кабель — 1 бухта
Предусмотреть необходимый кабель для подключения всех 10 видеокамер к PoE-коммутатору.
Исполнитель обязан:
· выполнить прокладку кабеля от каждой камеры до коммуникационного шкафа;
· обеспечить надежное крепление кабеля по кабель-каналам
· выполнить оконцевание кабеля;
· выполнить подключение кабельных линий к видеокамерам и PoE-коммутатору;
· обеспечить аккуратную и безопасную прокладку кабеля.
Количество кабеля должно быть достаточным для полного выполнения предусмотренного объема работ.
6. Монтажные коробки — 10 шт.
Предусмотреть не менее 10 монтажных коробок — по одной на каждую видеокамеру.
Исполнитель обязан:
· установить монтажные коробки;
· надежно закрепить их;
· разместить внутри необходимые соединения;
· выполнить подключение кабеля;
· обеспечить защиту соединений;
· обеспечить аккуратный внешний вид выполненного монтажа.
· 
7. PoE-коммутатор — 1 шт.
Предусмотреть PoE-коммутатор на 10 портов + 2 UPLINK-порта.
Исполнитель обязан:
· установить PoE-коммутатор в коммуникационном шкафу;
· подключить к нему кабельные линии от 10 видеокамер;
· выполнить подключение UPLINK-портов к существующей сети/оборудованию системы видеонаблюдения;
· обеспечить питание видеокамер посредством PoE;
· обеспечить передачу данных от всех подключенных камер;
· выполнить проверку работоспособности подключенных портов.
8. Коммуникационный шкаф — 1 шт.
Предусмотреть 1 коммуникационный шкаф для размещения оборудования системы видеонаблюдения.
Исполнитель обязан:
· установить шкаф в месте, согласованном с Заказчиком;
· надежно закрепить шкаф;
· разместить внутри PoE-коммутатор и необходимое оборудование;
· обеспечить аккуратную организацию кабельных линий внутри шкафа;
· выполнить подключение оборудования;
· обеспечить возможность последующего технического обслуживания;
· обеспечить защиту установленного оборудования от механических повреждений.
9. Расходные материалы
В стоимость работ должны быть включены все необходимые расходные материалы, комплектующие и крепежные элементы, необходимые для полного выполнения монтажа и подключения системы видеонаблюдения.
В том числе:
· монтажные коробки;
· кабель;
· коннекторы и разъемы;
· крепежные элементы;
· элементы крепления камер;
· элементы крепления кабеля;
· соединительные элементы;
· иные необходимые расходные материалы.
Все необходимые для выполнения работ расходные материалы  включены в стоимость договора. 
10. Монтажные работы
Исполнитель должен выполнить полный комплекс монтажных работ, включая:
1. Разметку мест установки 10 видеокамер.
2. Монтаж и надежное крепление камер.
3. Монтаж 10 монтажных коробок.
4. Прокладку кабельных линий.
5. Оконцевание и подключение кабеля.
6. Установку коммуникационного шкафа.
7. Установку PoE-коммутатора.
8. Подключение всех 10 камер к PoE-коммутатору.
9. Подключение оборудования к существующей системе видеонаблюдения/сети.
10. Организацию и маркировку кабельных линий.
11. Настройку подключенного оборудования.
12. Проверку работоспособности каждой камеры.
13. Кабель провести по кабель-каналам
11. Пусконаладочные работы
После завершения монтажа Исполнитель обязан:
· проверить наличие питания всех камер;
· проверить сетевое соединение;
· проверить передачу видеосигнала от каждой камеры;
· проверить качество изображения;
· проверить работу PoE-коммутатора;
· проверить подключение всех 10 камер;
· проверить работу аудиосвязи, предусмотренной характеристиками камер;
· устранить выявленные недостатки;
· продемонстрировать Заказчику работоспособность всех установленных камер.
12. Требования к качеству выполнения работ
Работы должны быть выполнены качественно, аккуратно и в полном объеме.
При выполнении работ Исполнитель обязан не допускать повреждения стен, потолков, дверей, мебели, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика.
Все оборудование должно быть установлено надежно, кабельные линии — проложены аккуратно и безопасно.
13. Результат работ
Результатом выполнения работ является полностью смонтированная, подключенная и проверенная система внутреннего видеонаблюдения из 10 IP-видеокамер, включая:
· 10 внутренних IP-видеокамер;
· кабельные линии;
· 10 монтажных коробок;
· 1 PoE-коммутатор 10 портов + 2 UPLINK;
· 1 коммуникационный шкаф;
· Кабель-каналы около 300метров.
· необходимые расходные материалы;
· выполненные монтажные и пусконаладочные работы.
После завершения работ все 10 камер должны находиться в рабочем состоянии и обеспечивать передачу видеосигнала.
14. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить недостатки выполненных монтажных работ, возникшие по вине Исполнителя.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сыртқы –ішкі  бейне бақылау камераларын монтаждау және орнату жөніндегі жұмыстарды орындауға
1, Сатыпалынатынжұмыстардыңатауы:
Қажеттіматериалдар мен жабдықтардыжеткізеотырып, ішкібейнебақылаукамераларынмонтаждаужәнеорнатубойыншажұмыстар.
2, Саны:
1 жұмыс
3, Жұмыстарды орындау орны:
"Атырау облысы Құрманғазы ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Г Алипов ауылдық Мәдениет үйі" МКҚК 
4, Бейнекамералар - 10 дана.
Орындаушы цилиндірлі түріндегі 10 дана, 9- сырткы 1 - ішкі IP-бейнекамераны орнатуы тиіс.
Камералардыңтехникалықсипаттамалары:
• құрылғытүрі – цилиндірлі түріндегі IP-бейнекамера;
Құрылғы түрі: IP оқ камерасы
• Түрі: IP камера (2,8 мм), оқ
• Сенсор түрі: CMOS Progressive Scan
• Сенсор өлшемі: 1/3,0 дюйм
• Сенсор пиксельдер саны: 4 МП
• Ең аз жарықтандыру: 0 люкс, 0,01 люкс
• Оптика және жарықтандыру: Фокустық қашықтық: 2,8 мм
• Диафрагма: f/2.0
• Көлденең көру бұрышы: 99°
• Тік көру бұрышы: 55°
• Диагональды көру бұрышы: 116°
• Панорама бұрышы (градус): 360°
• Еңкейту бұрышы (градус): 90°
• EXIR жарықтандыруы
• Жарықтандыру диапазоны: 30 м
• Кескін: түрлі-түсті, қара және ақ
• Максималды ажыратымдылық: 2560x1440
• Максималды кадр жиілігі: 20 кадр/сек
• Бейнені сығымдау форматы H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
• Кескінді жақсарту: 3D-DNR, Anti-Banding, BLC, HLC, WDR
• Қосылым түрі: сымды
• PoE қолдауы
• RJ45 қосқышы
• IPv6
• Қолдау көрсетілетін хаттамалар
• DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, ONVIF, QoS, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDPКамералар зауытта дайындалған, бейнебақылау жүйесінің құрамындапайдалануға арналған, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары мен пайдалануіздеріжоқ жаңакамералар болуы тиіс.
Әрбіркамераныңжиынтығынақажеттіштаттықбекітуэлементтері мен орнатужәнеқосуүшінкерек-жарақтаркіруітиіс.
Кепілдікмерзімі - кемінде 12 ай.
Ұқсас (балама) болыптабылатынжабдықтыоныңтехникалық, функционалдық, сапалықжәнепайдаланусипаттамалары осы техникалықерекшеліктебелгіленгеннентөменболмағанжағдайдажеткізугежолберіледі.
5, Кабель - 1 бухта
Барлық 10 бейнекамераныPoE-коммутаторғақосуүшінқажеттікабельдікөздеу.
Орындаушы:
• әрбіркамераданкоммуникациялықшкафқадейін кабель төсеудіорындау;
• кабель-арналарарқылыкабельдісенімдібекітудіқамтамасызету
• кабельдіұштау;
• кабельдікжелілердібейнекамераларғажәнеPoE-коммутаторғақосудыорындау;
• кабельдіңұқыптыжәнеқауіпсізсалынуынқамтамасызету.
Кәбілдің саны көзделгенжұмыскөлемінтолықорындауүшінжеткіліктіболуытиіс.
6, Монтаждауқораптары - 10 дана.
Кемінде 10 монтаждауқорабы - әрбірбейнекамерағабір-бірденкөзделуітиіс.
Орындаушы:
• монтаждауқораптарынорнату;
• олардысенімдібекіту;
• ішінеқажеттіқосылыстардыорналастыру;
• кабельдіқосудыорындау;
• қосылыстардықорғаудықамтамасызету;
• жасалғанмонтаждыңмұқиятсыртқыкөрінісінқамтамасызету.
•
7, PoE-коммутатор - 1 дана.
10 портты + 2 UPLINK-порттыPoE-коммутатордыкөздеу.
Орындаушы:
• PoE-коммутатордыкоммуникациялықшкафқаорнату;
• оған 10 бейнекамерадан кабель желілерінқосу;
• UPLINK порттарынбейнебақылаужүйесініңқолданыстағыжелісіне/жабдығынақосудыорындау;
• PoEарқылыбейнекамералардықоректендірудіқамтамасызету;
• барлыққосылғанкамералардандеректердіберудіқамтамасызету;
• қосылғанпорттардыңжұмысқабілеттілігінтексеру.
8, Коммуникациялық шкаф - 1 дана.
Бейнебақылаужүйесініңжабдықтарынорналастыруүшін 1 коммуникациялық шкаф қарастыру.
Орындаушы:
• шкафтыТапсырысберушіменкелісілгенорынғаорнатуға;
• шкафтысенімдібекіту;
• PoE-коммутатор мен қажеттіжабдықтыішкеорналастыру;
• шкафтыңішіндегі кабель желілерінұқыптыұйымдастырудықамтамасызету;
• жабдықтықосудыорындау;
• кейіннентехникалыққызметкөрсетумүмкіндігінқамтамасызету;
• орнатылғанжабдықтымеханикалықзақымдануданқорғаудықамтамасызету.
9, Шығысматериалдары
Жұмыстардыңқұнынабейнебақылаужүйесінмонтаждау мен қосудытолықорындауүшінқажеттібарлыққажеттішығысматериалдары, жинақтаушыжәнебекітуэлементтеріенгізілуітиіс.
Оныңішінде:
• монтаждауқораптары;
• кабель;
• коннекторлар мен ажыратқыштар;
• бекітуэлементтері;
• камералардыбекітуэлементтері;
• кабельдібекітуэлементтері;
• біріктіруэлементтері;
• өзге де қажеттішығысматериалдары.
Жұмыстардыорындауғақажеттібарлықшығысматериалдарышартқұнынаенгізілген.
10, Монтаждаужұмыстары
Орындаушымонтаждаужұмыстарыныңтолықкешенінорындауытиіс, оныңішінде:
1, 10 бейнекамераныорнатуорындарынбелгілеу.
2, Камералардымонтаждаужәнесенімдібекіту.
3, 10 монтаж қораптарын монтаждау.
4, Кабель желілерінтөсеу.
5, Кабельдіұштаужәнеқосу.
6, Коммуникациялықшкафтыорнату.
7, PoE-коммутаторынорнату.
8, Барлық 10 камераны PoE-коммутаторға қосу.
9, Жабдықтықолданыстағыбейнебақылаужүйесіне/желісінеқосу.
10, Кабель желілерінұйымдастыружәнетаңбалау.
11, Қосылғанжабдықтыбаптау.
12, Әрбіркамераныңжұмысқақабілеттілігінтексеру.
13, Кабельді кабель-арналарбойыншажүргізу
11, Іскеқосу-жөндеужұмыстары
Монтаждауаяқталғаннанкейін Орындаушы:
• барлықкамералардың қоректенуін тексеру;
• желілік қосылысты тексеру;
• әрбір камерадан бейнесигналдың берілуін тексеру;
• бейненің сапасын тексеру;
• PoE-коммутаторының жұмысын тексеру;
• барлық 10 камераныңқосылуынтексеру;
• камералардыңсипаттамаларындакөзделгенаудиобайланыстыңжұмысынтексеру;
• анықталғанкемшіліктердіжою;
• Тапсырысберушігебарлықорнатылғанкамералардыңжұмысқақабілеттілігінкөрсету.
12, Жұмыстардыорындаусапасынақойылатынталаптар
Жұмыстарсапалы, ұқыптыжәнетолықкөлемдеорындалуытиіс.
ЖұмыстардыорындаукезіндеОрындаушыТапсырысберушініңқабырғаларына, төбелеріне, есіктеріне, жиһаздарына, инженерліккоммуникацияларынажәнеөзге де мүлкінезақымкелтіругежолбермеугеміндетті.
Барлықжабдықтарсенімдіорнатылуы, кабель желілеріұқыптыжәнеқауіпсізсалынуытиіс.
13, Жұмыснәтижесі
Жұмыстардыорындаунәтижесі 10 IP-бейнекамерадан тұратын толық монтаждалған, қосылғанжәнетексерілгенішкібейнебақылаужүйесіболыптабылады, оныңішінде:
Жұмысаяқталғаннанкейінбарлық 10 камера жұмысжағдайындаболуыжәнебейнесигналдыңберілуінқамтамасызетуітиіс.
14, Кепілдікміндеттемелер
Орындалғанмонтаждаужұмыстарыныңкепілдікмерзімі - орындалғанжұмыстарактісінеқолқойылғанкүнненбастапкемінде 12 ай.
[bookmark: _GoBack]ОрындаушыкепілдікмерзіміішіндеОрындаушыныңкінәсінентуындағанорындалғанмонтаждаужұмыстарыныңкемшіліктерінқосымшатөлемсізжоюғаміндетті.
