				Техническая спецификация

Тип приборов и их количество: ТСРВ-033
Место выполнения работ: Мамыр-1, 29/16  
Спецификация работ по испытанию и поверке теплосчетчиков приведена в таблице:
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж теплосчетчика
	шт.
	2

	2
	Испытания, регулировка и настройка расходомера
	шт.
	4

	3
	Поверка тепловычислителя
	шт.
	2

	4
	Поверка расходомера
	шт.
	4

	5
	Поверка термометра
	шт.
	4

	6
	Оформление сертификата
	шт.
	8

	7
	Монтаж теплосчетчика 
	шт.
	2


Требование к потенциальному поставщику работ:
Потенциальный поставщик должен обладать необходимой компетенцией, квалификацией сотрудников и оборудованием для предоставления качественных услуг Заказчику.
1) Работы должны производиться, и оформляться в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя РК;
2) Потенциальному поставщику необходимо иметь соответствующее техническое оснащение и программное обеспечение для работы с поверяемыми приборами.
3) Сотрудники потенциального поставщика должны обладать квалификацией по данному виду работ, услуг не менее 3-х лет;
4) После проведения работ по монтажу теплосчетчиков Исполнитель в установленном порядке обязан сдать объект теплоснабжающей организации ТОО «АлТС» и предоставить Заказчику исполнительную документацию, соответствующую следующему перечню:
- сертификаты о поверке теплосчетчика и термопреобразователей.
- акт ввода в коммерческий учет от ТОО «АлТС».
5) Потенциальный поставщик должен находиться в городе Алматы.
6) Потенциальный поставщик должен обеспечить за свой счет следующие сопутствующие услуги:
- хранение материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ по данному закупу до момента поставки на место выполнения работ (на объект);
- доставку, разгрузку оборудования, материалов, необходимых для выполнения работ по данному закупу до места выполнения работ (на объект);
- организацию и соблюдение норм санитарии и гигиены работниками потенциального поставщика при выполнении работ по данному закупу;
- организацию и соблюдение требований пожарной безопасности и техники безопасности труда работниками потенциального поставщика при выполнении работ по данному закупу.
7) Наличие собственной Поверочной установки, для проведения калибровки и метрологической поверки, (предоставить действующий сертификат и документы, подтверждающие о наличии).
8) При необходимости, замена составляющих за счет поставщика.
9) Наличие квалификационного сертификата, выданного заводом изготовителем.
10) Наличие государственной лицензии на занятие строительно-монтажные работы, 
11) Время проведения очередной метрологической поверки 15 календарных дней.
[bookmark: _GoBack]
