Перделерді дайындау және орнату бойынша жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік (көлденең және тік)

Жұмыс орны: Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 11/1 (6 және 7 қабат).

Жұмыс атауы: Тапсырыс берушінің терезе жақтауларына жалюзи дайындау, жеткізу және орнату бойынша жұмыстарды орындау.

Орындаушы мыналарды қамтитын жұмыстар кешенін орындауға міндетті:
- Тапсырыс берушінің объектісіне маманның шығуы;
- терезе ойықтарын және жарық ойықтарын өлшеу;
- жеке өлшемдер бойынша жалюзи жасау;
- бұйымдар мен компоненттерді жеткізу;
- бұйымдарды монтаждау;
- механизмдердің жұмысын реттеу және тексеру;
- жұмыс аяқталғаннан кейін қаптама материалы мен құрылыс қоқыстарын жинау және шығару.

Өнім түрі: әрбір жарық саңылауына тік жалюзи және көлденең кассеталық жалюзи – Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.
Терезелер саны: 11 (шамамен 220*180 – әр терезе), 1 (шамамен 220*660 – терезе-қабырға), 2 (шамамен 440 * 180 әр терезе).

Сипаттамалары:
- ламель материалы: тік перделер үшін-шаңға төзімді жабыны бар мата материалы, көлденең перделер үшін – алюминий таспалар (қалыңдығы кемінде 15 к);
- ламелалардың ені: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша;
- биіктігі мен ені: өлшеу нәтижелері бойынша;
- Түсі: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ашық (бежевый, ақ, ашық сұр, көк);
- басқару механизмі: шынжырлы сым, қамыс;
- карниз материалы: алюминий профилі;
- басқару механизмі ламелалардың еркін ашылуын, жабылуын және айналуын қамтамасыз етуі керек;
- өнімдер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек;
- механикалық зақымданусыз, ақаулар мен ластанусыз;
- Барлық материалдар, компоненттер мен бекіткіштер жұмыс құнына қосылады.

Монтаждауға қойылатын талаптар:
- орнату терезе құрылымдары мен әрлеуіне зақым келтірместен жүзеге асырылады;
- бекіту сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек;
- өнімдер қатаң деңгейде орнатылады;
- монтаждаудан кейін құрылымның қисаюына және кері бұрылуына жол берілмейді;
- монтаж өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес орындалады.

Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Кепілдік міндеттемелер: Орындаушы бұйымға және орындалған жұмыстарға Тапсырыс беруші орындаған жұмыстардың электрондық актісін бекіткен күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Жұмыстар төмендегілерден кейін орындлды деп саналады:
- толық монтаждау;
- механизмдердің жарамдылығын тексеру;
- көрінетін ақаулардың болмауы;
- тараптардың орындалған жұмыстар актісіне қол қоюы.

Техническая спецификация на выполнение работ по изготовлению и установка жалюзи (горизонтальные и вертикальные)
Место выполнение работы: г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік Ел, 11/1 (6 и 7 этаж).
Наименование работы: выполнение работ по изготовлению, поставке и установке жалюзи на оконные рамы Заказчика.
Исполнитель обязан выполнить комплекс работ, включающий:
- выезд специалиста на объект Заказчика;
- проведение замеров оконных проемов и световых проемов;
- изготовление жалюзи по индивидуальным размерам;
- поставку изделий и комплектующих;
- монтаж изделий;
- регулировку и проверку работоспособности механизмов;
- уборку и вывоз упаковочного материала и строительного мусора после завершения работ.
Тип изделия: вертикальные жалюзи и горизонтальные кассетные жалюзи на каждый световой проем – по согласованию с Заказчиком.
Количество окон: 11 (ориентировочно 220*180 – каждое окно), 1 (ориентировочно 220*660 – окно-стена), 2 (ориентировочно 440*180 каждое окно).
Характеристики:
- материал ламелей: для вертикальных жалюзей – тканевый материал с пылеотталкивающим покрытием, для горизонтальных жалюзей – алюминиевые ленты (толщина не менее 15 к);
- ширина ламелей: по согласованию с Заказчиком;
- высота и ширина: по результатам замеров;
- цвет: светлый по согласованию с Заказчиком (бежевый, белый, светло-серый, голубой);
- механизм управления: цепочно-шнуровой, трость;
- материал карниза: алюминиевый профиль;
- механизм управления должен обеспечивать свободное открытие, закрытие и поворот ламелей;
- изделия должны быть новыми, ранее не использованными;
- без механических повреждений, дефектов и загрязнений;
- все материалы, комплектующие и крепеж включаются в стоимость работ.
Требования к монтажу:
- установка выполняется без повреждения оконных конструкций и отделки;
- крепление должно обеспечивать надежную эксплуатацию;
- изделия устанавливаются строго по уровню;
- после монтажа не допускаются перекосы и люфты конструкции;
- монтаж выполняется в соответствии с техническими требованиями производителя.

Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора.
Гарантийные обязательства: Исполнитель предоставляет гарантию на изделие и выполненные работы сроком не менее 12 месяцев со дня утверждения электронного акта выполненных работ Заказчиком.
Работы считаются выполненными после:
- полного монтажа;
- проверки исправности механизмов;
- отсутствия видимых дефектов;
- подписания сторонами акта выполненных работ.
