                                          Техникалық ерекшелік
Акт залының терезелеріне рулонды перделерді дайындау және орнату жұмыстары
Рулонды перделер полиэстер матадан жасалуы тиіс. Матаның ультракүлгін сәулелерден қорғау деңгейі кемінде 50% болуы қажет. Мата шаң өткізбейтін және антистатикалық құраммен сіңдірілген, жануды қолдамайтын қасиетке ие және жарықтың шағылысуын азайтатын әсері болуы тиіс. Бұл қасиеттер жұмыс кеңістігі үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуі қажет. Матаны құрғақ тазалау әдісімен тазалау қарастырылған.

Рулонды перделерді басқару қолмен жүзеге асырылады. Перделер мата оралатын түтіктен және көтеру механизмінен тұруы тиіс. Қажет болған жағдайда мата оңай жазылып, қайтадан орамға жиналуы керек. Рулонды перделер кронштейндерге орнатылады.

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді: өздігінен бұрап кіретін бұрандалар (саморездер); монтаждық таспа; кронштейндер; төлке (бочонок);шынжырлы механизм; басқару шынжыры.

Орнату түрі: терезе ойығының ішіне орнату.

Жалпы көлемі: акт залына арналған рулонды перделердің жалпы ауданы — 22 м², терезелер саны — 4 (төрт).

Негізгі талаптар

Жеткізуші бұйымдарды дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушінің өкілінің қатысуымен әрбір терезенің өлшемдерін өз бетінше өлшеуге міндетті. Маманның нысанға келуі, өлшем алу және мата үлгілерін ұсыну қызметтері тапсырыс құнына кіреді.

Матаның түсі, материалы, дизайны, фактурасы, өлшемдері және бұйымдардың конструкциясы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Бұйымдарды дайындау Тапсырыс берушімен толық келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Жеткізуші шарт бойынша жұмыстарды толық орындауға қажетті барлық шығындарды, оның ішінде өлшем алу, материалдар сатып алу, бұйымдарды дайындау, жеткізу, монтаждау, орнату және кепілдік қызмет көрсету шығындарын өз мойнына алады. Тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды.

Байланыс телефоны (шаруашылық меңгерушісі): 8-701-509-53-54.

 Тауарды жеткізу және орнату жұмыстары Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жұмыстарды орындау орны: Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Кисунько көшесі, 11А құрылыс.

Техническая спецификация
Работы по изготовлению и установке рулонных штор на окна актового зала
         Ткань полиэстер, защита от ультрафиолета не менее 50%, Ткань пропитана пылеотталкивающим и антистатическим составом обладает свойством не поддерживающим горение и имеет антибликовый эффект, что оптимально для рабочего пространства. Сухая чистка. Управление ролл шторами ручное. Рулонные шторы состоящие из трубы, на которую намотан рулон ткани имеющий  подъемный механизм при необходимости шторы легко разматываются или собираются в рулон.  Ролл шторы устанавливаются на кронштейн. Комплектация: саморезы, монтажный скотч, кронштейны,бочонок, цепочный механизм, цепочка. Тип установки: внутри окна. Итого общее количество ролл шторы на окна  на актовый зал 22кв.м., на  (4 (четыре) окна)). 
  Основные требования:
· Поставщик до начала изготовления обязан самостоятельно, в присутствии представителя Заказчика, произвести замеры каждого окна. Выезд специалиста, замер и предоставление образцов тканей входят в стоимость заказа.

· Цвет, материал, дизайн, фактура ткани, размеры и конструкция изделий предварительно согласовываются все с Заказчиком. Изготовление осуществляется только после согласования с Заказчиком!!!!!!!. тел завхоза: 8-701-509-53-54.
· Все расходы, необходимые для полного выполнения работ, включая замер, материалы, изготовление, доставку, монтаж, установку и гарантийное обслуживание, входят в стоимость договора. Дополнительная оплата Заказчиком не производится.

«Доставка товара и установка осуществляется силами Поставщика».

Место выполнения работы: Карагандинская область, г. Приозерск,  ул.  Кисунько, строение 11А. 

