Техническая спецификация.
Изготовление и установка ролл-штор
Изготовление и установка ролл-штор день-ночь на окна. Количество окон - 4. Ролл-шторы на валике, с регулирующей пластиковой цепочкой, цвет по выбору Заказчика. Сопутствующие условия к товарам: Поставщик должен предоставить образцы материала, дизайн (каталог для согласования цвета материала и определения качества материала) и взять замеры. Все расходы связанные с замером, монтажом и установкой жалюзи, и работы необходимые для полного выполнения работ по изготовлению и установке жалюзи входит в стоимость договора. Цвет, ширина, высота, плотность, светопроницаемость, фактура материала согласовать с Заказчиком. Вся фурнитура, изготовление, материал высококачественный, крепежный кронштейн – металлический.  Монтаж и установка входят в общую стоимость услуги. Перед установкой провести обязательно повторно замеры окна. Гарантия – 24 месяцев.    ГОСТ Р 54863-2011. 
Срок выполнение работ: в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком. 
	№ п/п
	Наименование

	Ширина
	Высота
	Окна, шт

	1
	13 кабинет
	173 см
	210 см
	1

	2
	13 кабинет
	176 см
	210 см
	1

	3
	15 кабинет
	155 см 
	210 см 
	1

	4
	21 кабинет
	174 см
	210 см
	1

	
	ИТОГО
	
	
	4
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Техникалық сипаттама.
Роликті перделерді жасау және орнату
Терезелерге роликті перделерін жасау және орнату. Терезелер саны-4. Роликті перделер, реттеуші пластикалық тізбегі бар, тапсырыс берушінің таңдауы бойынша түс. Тауарларға қатысты шарттар: жеткізуші материалдың үлгілерін, дизайнын (материалдың түсін сәйкестендіруге және материалдың сапасын анықтауға арналған каталог) ұсынып, өлшеулер жүргізуі керек. Жалюзиді өлшеуге, орнатуға және орнатуға байланысты барлық шығындар және жалюзи жасау және орнату жұмыстарын толық орындау үшін қажет жұмыстар Шарттың құнына кіреді. Материалдың түсі, ені, биіктігі, тығыздығы, жарық өткізгіштігі, құрылымы Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Барлық жабдықтар, өндіріс, материал жоғары сапалы, бекіту кронштейні – металл.  Монтаж және орнату қызметтің жалпы құнына кіреді. Орнату алдында терезе ойығының өлшемдерін міндетті түрде қайта өлшеу қажет. Кепілдік-24 ай.    ГОСТ Р 54863-2011. 
Жұмыстарды орындау мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
	№ р/с
	Атауы
	ұзындығы
	биіктігі
	терезе, шт

	1
	13 кабинет
	173 см
	210 см
	1

	2
	13 кабинет
	176 см
	210 см
	1

	3
	15 кабинет
	155 см 
	210 см 
	1

	4
	21 кабинет
	174 см
	210 см
	1

	
	ИТОГО
	
	
	4
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