Сатып алынатын тауарлар (жұмыс / қызмет) 

жылу есептегіш құралын тексеру қызметі бойынша 

техникалық ерекшелік 
Тапсырыс берушінің атауы: Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Риддер қаласы бойынша білім бөлімінің «№38 «Қарлығаш» бөбекжайы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 
Жұмыс атауы: Балабақшадағы бейнебақылау жүйесінің бейнетіркегішінің ақаулы қатты дискісін ауыстыру бойынша жұмыс
Жұмысты жеткізу шарттары: келісімшарттың шартына сәйкес 
Жұмысты жеткізу мерзімі: 2026 жылғы 25 қарашаға дейін
Жұмысты көрсету орны: ҚР, ШҚО, Риддер қ., Толстой көшесі, 37 ғимарат
1. Жұмыстарға қойылатын техникалық талаптар

Жеткізуші келесі жұмыстарды орындауы керек:

1.
Ақаулы қатты дискіні электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес бөлшектеңіз.

2.
Бейнебақылау және тәулік бойы жұмыс істеуге арналған жаңа қатты дискіні қамтамасыз етіңіз және орнатыңыз.

3.
Қатты дискінің орнатылған DVR моделімен үйлесімділігін қамтамасыз етіңіз.

4.
Орнатылған қатты дискіні қосу, конфигурациялау және инициализациялау.

5.
DVR-дің қатты дискіні тануын және қателердің жоқтығын тексеріңіз.

6.
Қосылған камералардан бейнежазбаның жұмыс істеуін және жазылған бейне мұрағатты көру мүмкіндігін тексеріңіз.

7.
Жұмыс аяқталғаннан кейін бейнебақылау жүйесінің жұмысын тексеріңіз.
2. Қатты дискіге қойылатын талаптар

 Жағдайы: жаңа, бұрын қолданылмаған.

Түрі: бейнебақылау жүйелеріне арналған HDD.

Қосылу интерфейсі: SATA III, 6 Гбит/с немесе DVR өндірушісі қарастырған басқа интерфейс.

Форма факторы: орнатылған жабдықпен үйлесімді, бірақ кемінде 3,5 дюйм

Сыйымдылығы: кемінде 4 ТБ

Айналу жылдамдығы 5400 айн / мин (сынып)

Кэш жады кемінде 256 МБ

CMR жазу технологиясы

Беру жылдамдығы 180 МБ/с дейін

Жұмыс жүктемесі жылына 180 ТБ дейін

 64 HD камераға дейінгі камераларды қолдау

Жұмыс режимі: тәулік бойы жұмыс 24/7.

Кепілдік: 12 ай

Бейне мұрағатты сақтауға қойылатын талаптар: бейнебақылау жүйесі бейнежазбаларды кейіннен қарау және ойнату мүмкіндігімен кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бойы қатты дискіде бейнеақпаратты үздіксіз жазуды және сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде бейне мұрағат сақталған жағдайда ең ерте бейнежазбаларды автоматты түрде қайта жазуға жол беріледі.
3.  Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар

Жұмыс аяқталғаннан кейін бейнебақылау жүйесі штаттық режимде жұмыс істеуі керек. Бейне деректерді жазу, қатты дискіде жаңа жазбаларды сақтау және оларды кейіннен ойнату мүмкіндігі қамтамасыз етілуі керек.

Жұмыстар білім беру объектісінің қауіпсіздік талаптарын ескере отырып және бейнебақылау жүйесінің қалған жабдығының жұмыс қабілеттілігін бұзбай орындалуы тиіс.

Мектепке дейінгі ұйымның бейнебақылау жүйесінің бейнетіркегішінің ақаулы қатты дискісін ауыстыру жөніндегі жұмыстар "Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 30 наурыздағы № 117 бұйрығының талаптары ескеріле отырып орындалады (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген). № 27414, қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып), сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де қолданылатын нормативтік құқықтық актілерін
4. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

Қабылдауды Тапсырыс беруші бейнетіркегіштің, орнатылған қатты дискінің жұмыс қабілеттілігін тексергеннен және бейнебақылау камераларынан жазғаннан кейін жүзеге асырады.

Нәтиже орындалған жұмыстар актісімен расталады.

Құны қатты дискіні, ақаулы жабдықты бөлшектеуді, жаңа қатты дискіні орнатуды, бейнебақылау жүйесін орнатуды, диагностикалауды және денсаулықты тексеруді қамтуы керек.
Техническая спецификация

закупаемых товаров (работ/услуг)

услуги по поверке теплового счетчика

Наименование заказчика: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 38 "Ласточка" отдела образования по городу Риддеру Управления образования Восточно-Казахстанской области

Наименование работы: Работа по замене неисправного жесткого диска видеорегистратора системы видеонаблюдения в детском саду
Условия поставки работы: в соответствие с условиями договора

Срок поставки работы: до 25 ноября 2026 года
Место поставки работы: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Льва Толстого, здание 37
1. Технические требования к работам
Поставщик должен выполнить следующие работы:

1. Демонтировать неисправный жесткий диск с соблюдением требований электробезопасности.

2. Предоставить и установить новый жесткий диск, предназначенный для систем видеонаблюдения и круглосуточной эксплуатации.

3. Обеспечить совместимость жесткого диска с установленной моделью видеорегистратора.

4. Выполнить подключение, настройку и инициализацию установленного жесткого диска.

5. Проверить распознавание жесткого диска видеорегистратором и отсутствие ошибок.

6. Проверить функционирование видеозаписи с подключенных камер и возможность просмотра записанного видеоархива.

7. Проверить работоспособность системы видеонаблюдения после завершения работ.

2. Требования к жесткому диску
Состояние: новый, ранее не использованный.

Тип: HDD для систем видеонаблюдения.

Интерфейс подключения: SATA III, 6 Гбит/с либо иной интерфейс, предусмотренный производителем видеорегистратора.

Форм-фактор: совместимый с установленным оборудованием, но не менее 3,5 дюйма

Емкость: не менее 4 ТБ

	Скорость вращения 
	5400 об/мин (класс)

	Кэш-память
	не менее 256 МБ

	Технология записи
	CMR

	Скорость передачи
	 До 180 МБ/с

	Рабочая нагрузка
	 До 180 ТБ/год

	Поддержка камер
	До 64 HD-камер


Режим эксплуатации: круглосуточная работа 24/7.

Гарантия: 12 месяцев

Требование к хранению видеоархива: Система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывную запись и хранение видеоинформации на жестком диске в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней с возможностью последующего просмотра и воспроизведения видеозаписей. По истечении указанного срока допускается автоматическая перезапись наиболее ранних видеозаписей при условии сохранения видеоархива за последние 30 календарных дней.
3.  Требования к результату работ
После выполнения работ система видеонаблюдения должна функционировать в штатном режиме. Должны быть обеспечены запись видеоданных, сохранение новых записей на жестком диске и возможность их последующего воспроизведения.

Работы должны быть выполнены с учетом требований безопасности объекта образования и без нарушения работоспособности остального оборудования системы видеонаблюдения.
Работы по замене неисправного жесткого диска видеорегистратора системы видеонаблюдения дошкольной организации выполняются с учетом требований приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 марта 2022 года № 117 «Об утверждении Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования Республики Казахстан» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 27414, с учетом действующих изменений), а также иных применимых нормативных правовых актов Республики Казахстан.
4. Порядок приемки работ
Приемка осуществляется заказчиком после проверки работоспособности видеорегистратора, установленного жесткого диска и записи с камер видеонаблюдения.

Результат подтверждается актом выполненных работ.

Стоимость должна включать жесткий диск, демонтаж неисправного оборудования, установку нового жесткого диска, настройку, диагностику и проверку работоспособности системы видеонаблюдения.

