«Утверждаю»
                                                                                                           И.о. заведеющей
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Техническая спецификация
Наименование лота: Ремонт и восстановление пластиковых окон и 
дверных проемов, ручек, навесов, москитных сеток в здании ясли-сад №61 «Шолпан» 
Заказчик: ГККП на ПХВ Ясли-сад №61 «Шолпан»	
	Наименование товара, работ, услуг.
	Ремонт и восстановление пластиковых окон и 
дверных проемов, ручек, навесов в здании.

	Гарантийный срок
	1 год

	Срок исполнения работ
	15 календарных дней со дня подписания договора

	Место выполнения работ
	г. Астана, пер Басире 2

	Техническая спецификация товара
	Общие требования
1. Износ и поломка оконных ручек – по заявке заказчика.
2. Повреждение или отсутствие оконных зацепов– по заявке заказчика.
3. Износ/деформация оконных петель– по заявке заказчика.
4. Повреждение/отсутствие ограничителей открывания– по заявке заказчика.
5. Утратила эластичность резина уплотнительная – по заявке заказчика.
6. Неисправность/износ оконных блокираторов с тросом –  по заявке заказчика .
7. Повреждение откосов (требуется замена) –  по заявке заказчика .
8. Дверные конструкции (металлические, аварийные выходы):
9. Износ/поломка дверных ручек –  по заявке заказчика.
10. Износ дверных петель –  по заявке заказчика .
11. Поломка замков шпингалетного типа (1800 мм) –  по заявке заказчика .
12. Неисправность врезных замков –  по заявке заказчика .
13. Коррозия навесных замков (влагозащищенных) –  по заявке заказчика .
14. Нарушение герметичности (необходима замена уплотнительной ленты) –  по заявке заказчика .
15. Необходимость утепления дверей (пеноплекс 30 мм) –  по заявке заказчика.
16. Повреждение сэндвич-панели (24 мм, 1500х3000 мм) –  по заявке заказчика .
Дополнительно
1. Замена оконных ручек –  по заявке заказчика .
2. Установка оконных зацепов –  по заявке заказчика .
3. Замена оконных петель –  по заявке заказчика .
4. Замена дверных петель –  по заявке заказчика .
5. Замена дверных ручек –  по заявке заказчика .
6. Замена шпингалетных замков –  по заявке заказчика 
7. Замена врезных замков –  по заявке заказчика .
8. Замена навесных влаго-защитных замков –  по заявке заказчика.
9. Замена ограничителей створки –  по заявке заказчика 
10. Замена блокираторов с тросом –  по заявке заказчика 
11. Замена уплотнительной резины окон –  по заявке заказчика .
12. Установка уплотнительной ленты на двери –  по заявке заказчика .
13. Утепление дверей пеноплексом 30 мм –  по заявке заказчика .
14. Замена сэндвич-панели 2800х5000 мм –  по заявке заказчика .
15. Покраска металлических поверхностей
16. Замена откосов из металла (без изготовления) –  по заявке заказчика .
17. Восстановление и реставрация подоконников пленкой белого цвета –  по заявке заказчика .
18. Изготовление и монтаж москитных сеток- по заявке заказчика т.
19. Изготовление и монтаж механизма сложного открывания- по заявке заказчика .
ГОСТ 34378-2018 

	Дополнительные требования:

	Все используемые материалы должны предоставлятся от поставщика и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК.Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником заказчика. Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком. Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора. Гарантия не менее 24 месяцев с момента завершения работ. Гарантия распространяется на все материалы и работы. При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи. Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Предусмотреть производство работ соглосовав с заказчиком для обеспечения безостановочного учебного процесса. Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг. Предусмотреть вывоз строительного мусора. Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

	Дополнительная информация
	Материал согласовать с заказчиком. В стоимость включены: доставка, установка, демонтаж и монтаж.  Все дополнительные расходы за счет Поставщика.

	Контактные данные
	Зам. По АХЧ  – Абдыгалиева Анара  8 775 316 77 60



Зам. По АХЧ                                                                                                  Абдыгалиева А.
Бекітемін:
                              №61 «Шолпан» балабашасынын 
Басшысынын м.а.
Ахмет Ә.С. 
                                                                          ________________________2026 ж.
         

  Техникалық спецификация
       Лот атауы: №61 «Шолпан» балабашасынын ғимаратындағы пластикалық есіктер, тұтқалар, шатырлар және терезелерді жөндеу,қалпына келтіру жұмыстары.
Тапсырыс беруші: №61 «Шолпан» балабашасы
	
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы.
	№61 «Шолпан» балабашасынын ғимаратындағы пластикалық есіктер, тұтқалар, шатырлар және терезелерді жөндеу,қалпына келтіру жұмыстары.

	Кепілдік мерзімі
	1 жыл

	Орындау уақыты
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн

	Орындау орны
	Астана қаласы, Бәсире қ. 2

	Өнімнің техникалық сипаттамасы

	Жалпы талаптар
1, Терезе тұтқаларының тозуы және сынуы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
2. терезе ілгектерінің зақымдануы немесе болмауы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
3. тапсырыс берушінің өтінімі бойынша терезе ілмектерінің тозуы/деформациясы.
4, Ашуды шектегіштердің зақымдануы/болмауы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
[bookmark: _GoBack]5, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тығыздағыш резеңке икемділігін жоғалтқан.
6, Арқанды терезе бұғаттағыштарының ақаулығы/тозуы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
7, Еңістердің зақымдануы (ауыстыру талап етіледі) - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
8, Есік конструкциялары (металл, авариялық шығулар):
9, Есік тұтқаларының тозуы/сынуы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
10, Есік ілмектерінің тозуы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
11, Шпингалет түріндегі құлыптардың сынуы (1800 мм) - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
12, Ойық құлыптардың ақаулығы - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
13, Аспалы құлыптардың коррозиясы (ылғалдан қорғалған) - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
14, Саңылаусыздықтың бұзылуы (тығыздағыш таспаны ауыстыру қажет) - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
15, Есіктерді жылыту қажеттілігі (көбік 30 мм) - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
16, Сэндвич-панельдің зақымдануы (24 мм, 1500х3000 мм) - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
Қосымша
1, Терезе тұтқаларын ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
2. терезе ілгектерін орнату - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
3. терезе ілмектерін ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
4, Есік ілмектерін ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
5, Есік тұтқаларын ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
6, Шпингалеттік құлыптарды ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
7, Ойық құлыптарды ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
8, Ылғал-қорғау құлыптарын ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
9, Жарма шектегіштерін ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
10, Тросты бар блокираторларды ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
11, Терезелердің тығыздағыш резеңкесін ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
12, Есікке тығыздағыш таспаны орнату - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
13, Есіктерді 30 мм көбік лексімен жылыту - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
14, 2800х5000 мм сэндвич-панельді ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
15, Металл беттерді бояу
16, Металдан жасалған еңістерді (дайындаусыз) ауыстыру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
17, Терезе алды қалыптарын ақ түсті пленкамен қалпына келтіру және қалпына келтіру - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
18, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша москиттік торларды дайындау және монтаждау
19, Күрделі ашу тетігін дайындау және монтаждау - тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
МЕМСТ 34378-2018

	Қосымша талаптар:
	Барлық пайдаланылатын материалдар мердігерден берілуі керек және орындалатын жұмыстар МЕМСТ, ҚР ҚНжЕ нормативтік құжаттарына сәйкес болуы тиіс.Шартқа қол қоймас бұрын, әлеуетті өнім беруші сапарды Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерімен алдын ала келісе отырып, жұмыс көлемін бағалау үшін визуалды тексеру жүргізуі тиіс. Тапсырыс берушімен (жұмыс түрлері, жұмыс кестесі, өткізу уақыты, қызметкерлер саны, автокөлік) келісілсін.  Шартқа қол қою кезінде пайдаланылатын материалдарға сертификаттар беру. Кепілдік жұмыстар аяқталған сәттен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік Барлық материалдар мен жұмыстарға қолданылады. Жұмыстарды жүргізу кезінде жиһаз бен жабдықты, сондай-ақ еден жабындарын, юбка тақталарын, терезелерді, есіктерді және т.б. зақымданудан, шаңнан, дақтардан және кірден қорғауды көздеу қажет.  Барлық жұмыстар мен қызметтер өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тоқтаусыз оқу процесін қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушімен келісе отырып, жұмыстар жүргізуді көздеу. Кабинеттерден жиһазды 1000 кг-ға дейін шығаруды/әкелуді көздеу. Жұмысты бастамас бұрын Тапсырыс берушінің әкімшілік бөлімінде ОТ және ТБ бойынша нұсқаулықтан өту керек.

	Қосымша мәлімет 
	Материал Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізу, орнату, демонтаж және монтаж  барлық қосымша шығындар  Жеткізушінің есебінен.

	Байланыс мәліметтері
	әкімшілік істер жөніндегі орынбасары
 –  Абдыгалиева А. 



Әкімшілік істер жөніндегі орынбасары                                                        Абдыгалиева А.
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