Ақпараттық стенд пен екіжақты кесілген әріптерді дайындау, жеткізу және монтаждау бойынша техникалық сипаттама
1. Сатып алу нысанасы
Тапсырыс берушімен келісілген дизайн бойынша ақпараттық стенд пен 18 дана екіжақты кесілген әріпті дайындау, жеткізу және монтаждау.
2. Ақпараттық стендке қойылатын талаптар
Саны — 1 жиынтық. Стендтің жалпы өлшемі: ені — 3000 мм, биіктігі — 1400 мм. Негізгі материалы — қалыңдығы 5 мм ПВХ.
Стенд екі блоктан тұруы тиіс:
	Блоктың атауы
	Өлшемі (ені × биіктігі)
	Мазмұны

	Жоғарғы тақырыптық блок
	3000 × 200 мм
	Стендтің атауы немесе тақырыбы

	Төменгі негізгі ақпараттық блок
	3000 × 1200 мм
	Суреттер, иллюстрациялар және ақпараттық мәтіндер


Мәтіндер мен бейнелер өздігінен жабысатын пленкаға толық түсті басып шығару тәсілімен түсіріліп, ПВХ бетіне жапсырылуы тиіс. Пленка бетінде ауа көпіршіктері, қатпарлар, ажыраған немесе көтерілген жиектер болмауы қажет.
Стендтің кесілген жиектері тегіс, қауіпсіз және ұқыпты өңделген болуы тиіс.
3. Екіжақты кесілген әріптерге қойылатын талаптар
Саны — 18 дана. Материалы — қалыңдығы 5 мм ПВХ.
Әр әріп А3 форматындағы, яғни 297 × 420 мм габарит шегінде әріп пішіні бойынша жеке кесіліп дайындалуы тиіс. Әріптердің нақты биіктігі мен ені таңдалған қаріптің пропорцияларына сәйкес, тапсырыс берушімен келісіліп белгіленеді.
Әріптердің алдыңғы беті келісілген дизайн бойынша өздігінен жабысатын пленкамен безендірілуі тиіс.
Әрбір әріптің артқы бетіне белгілі тұлғаның портреті толық түсті басылған өздігінен жабысатын пленка арқылы орналастырылады. Барлығы — 18 портрет. Портреттердің бастапқы макеттері А3 форматында дайындалып, тиісті әріптің пішініне бейімделуі тиіс. Тұлғалардың бет-бейнесінің танылуы макетті келісу кезінде ескеріледі.
Әріптердің құрамы, реті, қарпі, түсі және портреттер тізімі тапсырыс берушімен келісіледі.
4. Дизайнға және баспа сапасына қойылатын талаптар
Өнім беруші дайындау жұмыстарына кіріспес бұрын стендтің және әріптердің екі бетінің электрондық макеттерін әзірлеп, тапсырыс берушінің келісуіне ұсынады.
Тақырыптар, мәтіндер, суреттер, портреттер және олардың орналасуы тапсырыс берушімен келісіледі. Қазақ тіліндегі мәтіндер орфографиялық және пунктуациялық қателерсіз жазылуы тиіс.
Басылған бейнелер анық, түстері біркелкі, мәтіндері оқуға ыңғайлы болуы қажет. Бұлыңғыр, пиксельденген немесе созылып кеткен бейнелерге жол берілмейді. Дайын өнім бекітілген макетке сәйкес болуы тиіс.
5. Жеткізу және монтаждау
Өнім беруші дайын бұйымдарды тасымалдау кезінде бүлінуден қорғайтын қаптамамен қамтамасыз етіп, тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізеді.
Стенд пен әріптерді монтаждау орны, орналасу тәртібі және бекіту тәсілі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Әріптерді бекіту тәсілі олардың артқы бетіндегі портреттерді көрсету мүмкіндігін ескеруі тиіс.
Жұмыстың құнына материалдар, макет әзірлеу, басып шығару, кесу, дайындау, қаптау, жеткізу, қажетті бекіткіштер және монтаждау жұмыстары толық енгізілуі тиіс.
Монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орны тазартылып, қаптама мен монтаждау қалдықтары жиналуы тиіс.
6. Дайын өнімді қабылдау
Қабылдау кезінде бұйымдардың саны, өлшемдері, ПВХ қалыңдығы, баспа сапасы, бекітілген макетке сәйкестігі және монтаждау сапасы тексеріледі. Дайын өнімде сызаттар, жарықтар, майысулар және пленканың ажырауы болмауы тиіс. Анықталған 













Техническая спецификация на изготовление, доставку и монтаж информационного стенда и двусторонних фигурных букв
1. Предмет закупки
Изготовление, доставка и монтаж информационного стенда и 18 двусторонних фигурных букв по дизайну, согласованному с заказчиком.
2. Требования к информационному стенду
Количество — 1 комплект. Общие размеры стенда: ширина — 3000 мм, высота — 1400 мм. Материал основания — ПВХ толщиной 5 мм.
Стенд должен состоять из двух блоков:
	Наименование блока
	Размеры (ширина × высота)
	Содержание

	Верхний тематический блок
	3000 × 200 мм
	Название или тема стенда

	Нижний основной информационный блок
	3000 × 1200 мм
	Изображения, иллюстрации и информационные тексты


Тексты и изображения наносятся методом полноцветной печати на самоклеящейся пленке с последующим наклеиванием на ПВХ. Поверхность пленки должна быть ровной, без воздушных пузырей, складок, отслоений и поднятых краев.
Края стенда должны быть ровными, аккуратно обработанными и безопасными.
3. Требования к двусторонним фигурным буквам
Количество — 18 штук. Материал — ПВХ толщиной 5 мм.
Каждая буква изготавливается отдельно методом фигурной резки по контуру в пределах габаритов формата А3 — 297 × 420 мм. Фактические ширина и высота букв определяются с учетом пропорций выбранного шрифта и согласовываются с заказчиком.
Лицевая сторона букв оформляется самоклеящейся пленкой согласно согласованному дизайну.
На обратной стороне каждой буквы размещается портрет известной личности, выполненный методом полноцветной печати на самоклеящейся пленке. Общее количество портретов — 18 штук. Исходные макеты портретов подготавливаются в формате А3 и адаптируются под контур соответствующей буквы. При согласовании макетов необходимо обеспечить узнаваемость изображенных лиц.
Состав, последовательность, шрифт и цвет букв, а также перечень портретов согласовываются с заказчиком.
4. Требования к дизайну и качеству печати
До начала изготовления поставщик разрабатывает и представляет заказчику на согласование электронные макеты стенда и обеих сторон букв.
Заголовки, тексты, изображения, портреты и их расположение согласовываются с заказчиком. Тексты на казахском языке должны быть выполнены без орфографических и пунктуационных ошибок.
Изображения должны быть четкими, цвета — равномерными, тексты — удобными для чтения. Не допускаются размытые, пикселизированные и искаженные изображения. Готовая продукция должна соответствовать утвержденным макетам.
5. Доставка и монтаж
Поставщик обеспечивает упаковку готовых изделий, защищающую их от повреждений при перевозке, и доставляет продукцию по адресу, указанному заказчиком.
Место монтажа, порядок размещения и способ крепления стенда и букв предварительно согласовываются с заказчиком. Способ крепления букв должен учитывать возможность демонстрации портретов на их обратной стороне.
В стоимость включаются все материалы, разработка макетов, печать, резка, изготовление, упаковка, доставка, необходимые крепежные элементы и монтажные работы.
После завершения монтажа поставщик очищает рабочее место и убирает упаковку и отходы монтажных работ.
6. Приемка готовой продукции
При приемке проверяются количество изделий, размеры, толщина ПВХ, качество печати, соответствие утвержденным макетам и качество монтажа. Готовые изделия не должны иметь царапин, трещин, деформаций и отслоений пленки. Выявленные несоответствия поставщик устраняет за свой счет.
