Үлгілік келісімшартқа қатысты
 № 2 қосымша 
«Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ 
Теміртау қаласы, Республика даңғылы 30
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Алюминий профилінде тактильді сырғанауға қарсы бағыттаушы таспаны орнату

Халықтың аз қозғалатын топтары (ХМТТ) үшін резеңке кірістірумен алюминий профилін төсеу бойынша жұмыс.
Жұмыстарды жүргізу мерзімі - шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Жұмыс орны - Республика даңғылы, 30, бас ғимарат.

Материал:
1) ХМТТ арналған резеңке төсемді алюминий профилі – 300 м. Төсем – сары резеңке, кемінде 3.9 мм. Өлшемі профилі: ені кемінде 46 мм, қамшы ұзындығы: кемінде 3 м. 
[bookmark: _Hlk243556041]2) Екі жақты скоч - кемінде 300 м. Таспаның ені - кемінде 3 см.
Орындалатын жұмыс сипаты:
1. Материалдар және инструменттерді дайындау
 ХМТТ арналған резиналы төсемді алюминий профилі
 Екіжақты монтажды скотч (адгезиясы жоғары)
 Майсыздандыратын сұйықтық (изопропилді спирт не осыған ұқсас сұйықтық)
 Таза не түксіз сүрткіштер
 Өлшеуге арналған өлшегіш, қарындаш не маркер
 Канцелярялық пышақ не қайшы
 Қысатын білікше валик
2. Бетті дайындау
 • Профиль орнатылған жерді тазалау, майсыздандыру. Беті құрғақ, таза, шаң мен май қоспалары жоқ.
 • Қажет болса, адгезияны жақсарту үшін бетті астарлау.
3. Профилді белгілеу және дайындау 
 Профильді төсеу орнын жобаға сәйкес белгілеу.
 Профильді түйіспелер мен бұрыштық қосылымдарды ескере отырып, қажетті ұзындыққа кесу.
4. Екәжақты скочты жабыстыру
 Профилдің ұзындығы бойынша екіжақты скочты жолаққа кесу
 Профилдің барлық ұзындығы бойынша оқы қысумен бірқалыпты профилдің кері жағына жабыстыру
5. Профилді монтаждау
 Скочтың қорғаныс бөлігін бөліп алу.
 Белгілеу бойынша ақырын бекте қатысты профилді төсеу
 Бірқалыпты жанасу үшін қысатын білікшені қолданумен тұғырға қатысты профилді нығыз қысу
6. Қортынды жұмыс
 Профилдің бекітілу сенімділігін тексеру
 Беттен ластануды жою.
 Таспаның желімін толығымен бекітіңіз (механикалық жүктемелерсіз 24 сағат).

Алюминий профилінде тактильді сырғанауға қарсы бағыттаушы таспаны орнату бойынша жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар мен материалдар жұмыс құнына кіреді және Жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен орындалады.



Приложение № 2
к типовому договору
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работа по установке тактильной ленты прямой в алюминиевом профиле
НАО «Карагандинский индустриальный университет» 
г. Темиртау, пр. Республики 30

Работа по укладке алюминиевого профиля с резиновой вставкой для маломобильных групп населения (МГН).
Срок проведения Работы - в течение 16 календарных дней с момента заключения договора.
Место проведения Работы – пр. Республики 30, главный корпус.

Материал:
1) Профиль алюминиевый с резиновой    вставкой для МГН – 300 м. Вставка - желтая резина, не менее 3.9 мм. Размер профиля: ширина не менее 46 мм, длина хлыста: не менее 3 м.
2) Двухстороний скотч – не менее 300 м. Ширина скотча - не менее 3 см.
Описание выполняемой работы:
1. Подготовка материалов и инструментов
· Алюминиевый профиль с резиновой вставкой для МГН
· Двусторонний монтажный скотч (высокой адгезии)
· Обезжиривающее средство (изопропиловый спирт или аналог)
· Чистые ветоши или безворсовые салфетки
· Рулетка, карандаш или маркер для разметки
· Канцелярский нож или ножницы
· Прижимной валик
2. Подготовка поверхности
· Необходимо очистить и обезжирить место установки профиля. Поверхность является сухой, чистой, без пыли и масляных загрязнений.
· При необходимости выполнить грунтование поверхности для улучшения сцепления.
3. Разметка и подготовка профиля
· Разметить место укладки профиля по согласованию с Заказчиком.
· Нарезать профиль нужной длины с учетом стыков и угловых соединений.
4. Нанесение двустороннего скотча
· Нарезать полосы двустороннего скотча по длине профиля.
· Наклеить скотч на обратную сторону профиля, равномерно прижимая его по всей длине.
5. Монтаж профиля
· Снять защитный слой со скотча.
· Осторожно, по разметке, приложить профиль к поверхности.
· Плотно прижать профиль к основанию, используя прижимной ролик для равномерного контакта.
6. Финишные работы
· Проверить надежность фиксации профиля.
· Удалить возможные загрязнения с поверхности.
· Дать клею скотча полностью схватиться (24 часа без механических нагрузок).

Все расходы и материалы, связанные с выполнением работ по установке тактильной противоскользящей направляющей ленты в алюминиевом профиле, входят в стоимость работ и выполняются за счет сил и средств Поставщика.




