Техникалық ерекшелік 
Терезе ойықтарына арналған тік жалюзилерді жеткізу және орнату. 

Техникалық сипаттамалары:
• бұйым түрі – тік жалюзи; 
• ламельдер түрі – тік, жарық ағынын реттеуге және бұруға мүмкіндік беретін; 
• ламельдердің материалы – сапалы, тозуға төзімді, күн сәулесінің әсерінен түсін өзгертпейтін және деформацияға тұрақты материал; 
• түсі – Тапсырыс берушімен келісу бойынша;
 • карниз – металл/алюминий, сенімді басқару механизмімен;
 • басқару механизмі – жалюзиді ашуға, жабуға және ламельдердің бұрылу бұрышын реттеуге мүмкіндік береді; 
• жиынтықта: карниз, ламельдер, басқару механизмі, бекіту элементтері; • жалюзилер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз болуы тиіс; 
• бұйымдардың өлшемдері көрсетілген терезе ойықтарының нақты өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс. 
Саны және өлшемдері: Өлшемі, Саны 
8 терезе:  ені – 1,36 * биіктігі-1,96
4 терезе:  ені – 1.60 *биіктігі –1.70
Барлығы :  12 дана
Жеткізуші тауарды жеткізуді, көтеруді, монтаждауды және жалюзилерді белгіленген орнына орнатуды жүзеге асырады. 
Қажетті барлық бекіту материалдары, жинақтаушы бөлшектер, жеткізу және монтаждау шығындары тауардың құнына енгізіледі. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
 Жеткізу орны: Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Асан ауылы.
 Атырау облысы Құрманғазы ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «асан ауылдық мәдениет үйі»МКҚК  Ескерту: Жалюзилердің нақты түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Тел : 87758020169






















Техническая спецификация
Поставка и установка вертикальных жалюзи для оконных проемов селький дом культуры

 Технические характеристики: •
 вид изделия – вертикальные жалюзи;
 • материал ламелей – качественный износостойкий материал, устойчивый к выгоранию и деформации; 
• ламели – вертикальные, с возможностью поворота и регулировки светового потока; 
• цвет – по согласованию с Заказчиком;
 • карниз – металлический/алюминиевый, с надежным механизмом управления; 
• комплектация – карниз, ламели, механизм управления, крепежные элементы; 
• жалюзи должны обеспечивать свободное открывание, закрывание и регулировку положения ламелей; 
• все размеры должны соответствовать фактическим размерам оконных проемов; 
• товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов.
 Количество и размеры:
 № Размер, м Кол-во 
8 окно:  ширина– 1,36 * высота-  1,96
4 окно:  ширина – 1.60 * высота –1.70
Итого 12 шт. 
Монтаж: Поставщик осуществляет доставку, подъем, монтаж и установку жалюзи по месту поставки. Все необходимые крепежные материалы, комплектующие и расходы по доставке и монтажу включаются в стоимость товара.
 Срок поставки: в течение 20 календарных дней со дня подписания договора. Место поставки: Атырауская область, Курмангазинский район, с.Асан
ГККП «Асанкий сельский дом культуры» государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Курмангазинского района Атырауской области»
Примечание: окончательные размеры и цвет согласовываются с Заказчиком до изготовления/поставки.
Тел : 87758020169

