ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Установка дополнительных навесов на двери, регулировка дверей

Заказчик ГУ «Аппарат акима Атбасарского района»
 Место проведения работ г. Атбасар, ул. Валиханова 9
Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заключения договора в органах казначейства
Технические требования:
1. На дверном полотне №1 выполнить демонтаж 2 (двух) существующих дверных навесов.
2. На дверном полотне №2 выполнить:
· демонтаж 1 (одного) существующего неисправного дверного навеса;
· установку 2 (двух) новых дверных навесов соответствующего типа и размера.
3. Выполнить регулировку установленных дверных навесов для обеспечения правильного положения дверных полотен.
4. Обеспечить свободное и плавное открывание и закрывание дверей, отсутствие перекосов, провисания и заедания дверных полотен.
5. На 2 (двух) дверях выполнить демонтаж существующих неисправных щеколд и установить 2 (две) новые дверные щеколды соответствующего типа и размера.
6. Обеспечить надежную фиксацию дверных щеколд и их исправную работу при закрывании и открывании дверей.
7. Все крепежные элементы должны быть надежно зафиксированы и соответствовать материалу и конструкции дверей.
8. После завершения работ выполнить проверку надежности крепления дверных навесов и щеколд, а также работоспособности дверей.

























ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Есіктерге қосымша аспаларды орнату, есіктерді реттеу

Тапсырыс беруші: «Атбасар ауданы әкімінің аппараты» ММ
Жұмыстарды жүргізу орны: Атбасар қаласы, Уәлиханов көшесі, 9
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.
Техникалық талаптар:
1. №1 есік жақтауында 2 (екі) қолданыстағы есік аспасын бөлшектеп алуды орындау.
2. №2 есік жақтауында:
· 1 (бір) жарамсыз қолданыстағы есік аспасын бөлшектеп алуды;
· тиісті түрі мен өлшеміне сәйкес 2 (екі) жаңа есік аспасын орнатуды орындау.
3. Есік жақтауларының дұрыс орналасуын қамтамасыз ету мақсатында орнатылған есік аспаларын реттеуді орындау.
4. Есіктердің еркін және бірқалыпты ашылып-жабылуын, есік жақтауларының қисаюын, салбырауын және кептелуін болдырмауды қамтамасыз ету.
5. 2 (екі) есікте қолданыстағы жарамсыз ілмектерді бөлшектеп алып, тиісті түрі мен өлшеміне сәйкес 2 (екі) жаңа есік ілмегін орнату.
6. Есік ілмектерінің сенімді бекітілуін және есіктерді ашу және жабу кезінде олардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
7. Барлық бекіту элементтері сенімді бекітілуі және есіктердің материалы мен конструкциясына сәйкес келуі тиіс.
8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін есік аспалары мен ілмектерінің бекітілу беріктігін, сондай-ақ есіктердің жұмысқа жарамдылығын тексеру қажет.

