2 қосымша

Техникалық ерекшелік

Төбедегі ұнтақты өрт сөндіру модулі (бұдан әрі мәтін бойынша - МПП) А (қатты заттар), В (сұйық заттар), С (газ тәріздес заттар) және Е (өрт сөндіргіш ұнтақтың тесілетін кернеу параметрін ескермей электр жабдығы) класының өрт ошақтарын автоматты түрде басуға арналған. Салмағы 4 кг-нан аспайды. Қорғалатын ауданы кемінде 10-25 м2. Ұнтақ массасы 1,9 кг-нан аспайды Бекіту түрі: қабырға және төбе. Іске қосу тогы кемінде 0,15 А, Қондырғының биіктігі 1-4 м дейін. S кл. қорғалған. Ал 25 м2 дейін. Қорғалатын V сынып. А 38 м3 дейін. S кл. қорғалған. В 10 м2 дейін. Қорғалатын V сынып. 13 м3 дейін. S кл. қорғалған. Ал 25 м2 дейін. Қызмет мерзімі кемінде 12 жыл.
2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Приложение 2

Техническая спецификация

Модуль порошкового пожаротушения потолочный (п)  (далее по тексту - МПП) предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования без учёта параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка). Вес не более 4кг. Защищаемая площадь не менее 10-25 м2. Масса порошка не более 1,9 кг. Тип крепления: Настенное и потолочное. Пусковой ток не менее 0,15 А. Высота установки до 1-4м. Защищаемая S кл. А до 25 м2. Защищаемый V кл. А до 38 м3. Защищаемая S кл. B до 10 м2. Защищаемый V кл. В до 13 м3. Защищаемая S кл. А до 25 м2. Срок службы не менее 12 лет. 
В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года.


