ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыс атауы: Мектепке дейінгі ұйымның қабырғалық қуыстарына салынатын жылыту радиаторларына арналған сәндік-қорғау торларын жасау және орнату.

1. Жалпы талаптар

Жұмыстар жеке өлшеулер жүргізуді, мектепке дейінгі ұйым үй-жайларының қабырғалық қуыстарында орналасқан жылыту радиаторларына арналған 53 (елу үш) сәндік-қорғау торларын дайындауды, жеткізуді және орнатуды көздейді.

2. техникалық сипаттамалары

• Саны - 53 дана.

• Бір тордың шамамен өлшемі 1210 × 520 мм (ені × биіктігі).

• Шамамен алынған жалпы ауданы - 26,43 м ².

• Конструкция түрі - желдеткіш саңылаулары бар қабырғалық қуысқа салынатын.

• Материал - қорғаныш жабыны бар ағаш немесе мектепке дейінгі ұйымдарда пайдалануға жарамды берік ыстыққа төзімді пластик.

• Түсі - ақ немесе тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

• Беті тегіс, үшкір бұрыштары, шығыңқы жерлері, қабыршақтары және ақаулары жоқ.

• Конструкция ауаның еркін айналымын қамтамасыз етуі және радиатордың жылу беруіне кедергі келтірмеуі тиіс.

• Бекіту - балалардың кездейсоқ құлауын және өздігінен бөлшектелуін болдырмайтын берік, сенімді.

• Қызмет көрсетуші персоналдың жылыту аспаптарына қол жеткізу мүмкіндігі көзделуі тиіс.

• Материалдар радиаторларды қалыпты пайдалану кезінде туындайтын температураның әсеріне және тұрақты ылғалды жинауға төзуі тиіс.

3, Өлшеулерді жүргізуге қойылатын талаптар

Көрсетілген өлшемдер бағдарлы болып табылады.

Мердігер бұйымдарды дайындағанға дейін тапсырыс берушінің объектісінде барлық 53 қабырға қуыстарын өз бетінше өлшеуге міндетті.

Өлшеулерді жүргізу кезінде қуыстардың енін, биіктігін және тереңдігін, жылыту аспаптарының, құбырлардың, вентильдердің орналасуын және бекіту ерекшеліктерін ескеру қажет.

Әрбір тордың түпкілікті өлшемдері нақты өлшеулердің нәтижелері бойынша анықталады және дайындау басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісіледі.

Өлшеулерді мердігер өз есебінен орындайды және жұмыстардың жалпы құнына қосылады.

4, Монтаждауға қойылатын талаптар

Мердігер 53 тордың барлығын жеткізуді, орнатуды және сенімді бекітуді жүзеге асырады.

Монтаждау жылыту радиаторларын, құбырларды, терезе конструкцияларын және қабырға беттерін бүлдірмей орындалуы тиіс.

Бекіту элементтерінде шығыңқы өткір бөліктері болмауы тиіс. Конструкциялар тәрбиеленушілер үшін тұрақты және қауіпсіз болуы тиіс.

Жұмыстар тапсырыс берушінің келісімі бойынша мектепке дейінгі ұйымдағы қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалады.

Монтаждау аяқталғаннан кейін мердігер құрылыс қоқыстарын жинап, үй-жайларды тиісті қалыпқа келтіруге міндетті.

5, Жұмыстардың құнына қойылатын талаптар

Жалпы құнға:

• Маманның объектіге шығуы.

• 53 тауашаны жеке өлшеу.

• Келісілген өлшемдер бойынша 53 торлар жасау.

• Материалдар, жабындар және жиынтықтар.

• Бекіту элементтері.

• Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу.

• Бұйымдарды орнату және бекіту.

• Жұмыстарды орындағаннан кейін жинау.

Аталған жұмыстар мен материалдар үшiн қосымша ақы көзделмейдi.

6, Сапаға қойылатын талаптар

Бұйымдар жаңа, берік, мектеп жасына дейінгі балалар үшін қауіпсіз, жарықшақтарсыз, сынықтарсыз, өткір бұрыштарсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс.

Торлар үнемі ылғалды жинауға, жылы ауа айналымын және радиаторларға қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

7. Орындалған жұмыстарды қабылдау

Қабылдау барлық 42 торларды орнатқаннан, дайындау сапасын, келісілген өлшемдерге сәйкестігін және бекітпелердің сенімділігін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.

8, Нормативтік негіз

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және балалар үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы.

Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Жұмыс жүргізу орны: 551045100, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Атамекен кенті

А.Байтұрсынов көшесі, 1

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн ішінде.

Өлшем бірлігі: дана

Саны: 53 дана.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Изготовление и установка декоративно-защитных решёток для радиаторов отопления, встраиваемых в стеновые ниши дошкольной организации.

1. Общие требования
Работы предусматривают проведение индивидуальных замеров, изготовление, доставку и установку 53 (пятидесяти трёх) декоративно-защитных решёток для радиаторов отопления, расположенных в стеновых нишах помещений дошкольной организации.

2. Технические характеристики
· Количество — 53 штуки.

· Ориентировочный размер одной решётки — 1210 × 520 мм (ширина × высота).

· Ориентировочная общая площадь — 26,43 м².

· Тип конструкции — встраиваемая в стеновую нишу, с вентиляционными отверстиями.

· Материал — дерево с защитным покрытием либо прочный термостойкий пластик, пригодный для использования в дошкольных организациях.

· Цвет — белый либо по согласованию с заказчиком.

· Поверхность — гладкая, без острых углов, выступов, заусенцев и дефектов.

· Конструкция должна обеспечивать свободную циркуляцию воздуха и не препятствовать теплоотдаче радиатора.

· Крепление — прочное, надёжное, исключающее случайное падение и самостоятельный демонтаж детьми.

· Должна быть предусмотрена возможность доступа обслуживающего персонала к отопительным приборам.

· Материалы должны выдерживать воздействие температур, возникающих при нормальной эксплуатации радиаторов, и регулярную влажную уборку.

3. Требования к проведению замеров
Указанные размеры являются ориентировочными.

Подрядчик обязан до изготовления изделий самостоятельно произвести фактические замеры всех 53 стеновых ниш непосредственно на объекте заказчика.

При проведении замеров необходимо учитывать ширину, высоту и глубину ниш, расположение отопительных приборов, трубопроводов, вентилей и особенности крепления.

Окончательные размеры каждой решётки определяются по результатам фактических замеров и согласовываются с заказчиком до начала изготовления.

Замеры выполняются подрядчиком за собственный счёт и включаются в общую стоимость работ.

4. Требования к монтажу
Подрядчик осуществляет доставку, установку и надёжное закрепление всех 53 решёток.

Монтаж должен выполняться без повреждения радиаторов отопления, трубопроводов, оконных конструкций и стеновых поверхностей.

Крепёжные элементы не должны иметь выступающих острых частей. Конструкции должны быть устойчивыми и безопасными для воспитанников.

Работы выполняются по согласованию с заказчиком с соблюдением требований безопасности в дошкольной организации.

После завершения монтажа подрядчик обязан убрать строительный мусор и привести помещения в надлежащее состояние.

5. Требования к стоимости работ
В общую стоимость должны входить:

· Выезд специалиста на объект.

· Проведение индивидуальных замеров 53 ниш.

· Изготовление 53 решёток по согласованным размерам.

· Материалы, покрытия и комплектующие.

· Крепёжные элементы.

· Доставка на объект заказчика.

· Установка и закрепление изделий.

· Уборка после выполнения работ.

Дополнительная оплата за перечисленные работы и материалы не предусматривается.

6. Требования к качеству
Изделия должны быть новыми, прочными, безопасными для детей дошкольного возраста, без трещин, сколов, острых углов и иных дефектов.

Решётки должны допускать регулярную влажную уборку, обеспечивать циркуляцию тёплого воздуха и возможность обслуживания радиаторов.

7. Приёмка выполненных работ
Приёмка осуществляется после установки всех 42 решёток, проверки качества изготовления, соответствия согласованным размерам и надёжности креплений.

8. Нормативная основа
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"».

Доставка товара осуществляется за счет поставщика. 

Место проведения работ: 551045100, Павлодарская область, г.Павлодар, п.Атамекен

ул. А.Байтурсынова, 1

Срок поставки: в течение 15 дней с момента подписания договора.

Единица измерения: штука

Количество: 53 штуки.

