ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закупку работ по текущему ремонту здания
1. Общие сведения об объекте и закупке
· Наименование закупки: Работы по текущему ремонту инженерных сетей  КГУ «Начальная школа Борык».
· Наименование объекта: КГУ «Начальная школа Борық» отдела образования Жангалинский район Управления образования акимата ЗКО.
· Общая сметная стоимость: 1 079 583 тенге с учетом НДС.
· Сметная стоимость без НДС: 930 675 тенге (в прогнозных ценах).
2. Объем и перечень выполняемых работ
Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по текушему ремонту инженерных сетей КГУ «Начальная школа Борык» строгом соответствии с локальной сметой № 2-01-01-01 и дефектным актом.
Основные виды и объемы работ:
· Грунт: Копание грунта 6,8 м3,  обратная засыпка и уплотнение грунта 0,8 м3.
· Устройство трубопровода: Пробивка отверстия стен для канализационных труб 100 мм, устройство трубопровода для наружной канализаций(отводы, муфты), утроиство ж/б колец 2 шт с диаметром 170 мм, и крышка ж/б 1 шт на цементном расстворе с изоляций всех деталей колодца. Устройство крышка люка чугунная диаметр 700 мм.
· Устройство вытяжки: Устройство вентиляцонного зонтика размером 1000*1000мм – 1шт, вентиляционный канал 6,8 метр размером 200*200 мм над плитой (со всеми необходимыми материалами с выходом на улицу с пробивкой стен).
· Устройство канализации: Труба диаметр 50мм 3,2 метр, отвод 2 шт, диаметром 100 мм-4,1м(отвод-2шт, переход 100мм на 50 мм-1 шт)
· Мойка: Устройство нержавеющей групповой мойки-3шт размер 600*600мм, для кухни(крепление 6 шт, шланги-6шт, смеситель – 3шт)
· Водопроводная труба: Прокладка водопроводных труб из пропиллина диаметр 16мм, с подключением к насосу и мойке. Установка водопроводного насоса для подачи воды с существующего колодца к заднию школы, с подключением со всеми необходимыми материалами.
· Керамогранитный фартук: устройство керамогранитного фартука над мойкой с затиркой швов 4,1 м2
4. Требования к Поставщику (Подрядчику)
1. Качество и безопасность: Работы должны выполняться в строгом соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СН РК, СП РК), требованиями пожарной безопасности и охраны труда.
2. Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и сохранность кровли от протечек. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. Все дефекты, выявленные в гарантийный период, устраняются за счет сил и средств Подрядчика.
3. Организация работ: Подрядчик обязан обеспечить объект необходимым оборудованием, инвентарем и рабочей силой. Работы не должны нарушать функционирование смежных систем здания.
4. Уборка территории: По окончании работ Подрядчик производит полную очистку чердачного помещения и прилегающей территории от строительного мусора и производит его вывоз.

5. Сроки и условия выполнения работ
· Срок выполнения работ: В течение 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.
· Период выполнения: IV квартал 2026 года.
· Условия оплаты: Оплата производится по факту выполнения работ на основании актов выполненных работ (форма №2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.







































ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
ғимараттарды күтіп ұстау жұмыстарын сатып алуға арналған
1. Жоба және сатып алу туралы жалпы ақпарат
• Сатып алу атауы: Борық бастауыш мектебінің коммуналдық желілерін жүргізу.
• Жобаның атауы: Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің Жаңақала аудандық білім беру бөлімі, Борық бастауыш мектебі.
• Жалпы сметалық құны: ҚҚС-мен 1 079 583 теңге.
• ҚҚС-сыз сметалық құны: 930 675 теңге (болжамды бағамен).
2. Орындалатын жұмыстардың көлемі мен тізімі:
Мердігер № 2-01-01-01 жергілікті сметаға және ақау туралы есепке қатаң сәйкестікте Борық бастауыш мектебінің коммуналдық желіліерін жүргізу толық кешенін орындауға міндеттенеді. Жұмыстың негізгі түрлері мен көлемдері:
• Топырақ: 6,8 м³ қазу, 0,8 м³ кері толтыру және тығыздау.
• Құбырларды орнату: 100 мм кәріз құбырлары үшін қабырғаларға тесік жасау, сыртқы кәріз құбырын (бұтақтар, муфталар) орнату, диаметрі 170 мм екі темірбетон сақинаны және барлық люк компоненттері үшін оқшаулағышы бар цемент ерітіндісімен бір темірбетон қақпақты орнату. Диаметрі 700 мм шойын люк қақпағын орнату.
• Шығару құбырын орнату: 1000 x 1000 мм өлшемді бір желдету қолшатырын, плитадан 200 x 200 мм биіктіктегі 6,8 метрлік желдету құбырын орнату (барлық қажетті материалдармен, көшеге шығатын тесігі және тесілген қабырғалары бар).
• Кәріз жүйесі: диаметрі 50 мм құбыр, 3,2 метр, 2 отвод, диаметрі 100 мм, 4,1 метр (2 отвод, 100 мм-ден 50 мм-ге дейінгі адаптер)
• Раковина: ас үйге арналған 3 тот баспайтын болаттан жасалған топтық раковина, 600 x 600 мм (6 кронштейн, 6 шланг, 3 кран)
• Сумен жабдықтау: сорғы мен раковинаға қосылған диаметрі 16 мм полипропилен су құбырлары. Мектептің жанындағы құдыққа қосу барлық қажетті материалдарды қоса алғанда, құдықтан су беру үшін су сорғысын орнату.
• Фарфор плиткасынан жасалған фартук: раковинаның үстіне 4,1 м2 ерітіндісі бар фарфор плиткасынан фартук орнату
 Жеткізушіге (Мердігерге) қойылатын талаптар
1. Сапа және қауіпсіздік: Жұмыстар Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚР ҚН, ҚР ЕР), өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.
2. Кепілдік міндеттемелері: Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 айды құрайды.
3. Жұмыстарды ұйымдастыру: Мердігер объектіні қажетті жабдықтармен, инвентарьмен және жұмыс күшімен қамтамасыз етуге міндетті.
4. Аумақты тазарту: Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер шатыр астындағы үй-жайды құрылыс қоқыстарынан толық тазартады.
5. Жұмыстарды орындау мерзімдері мен шарттары
· Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
· Орындау кезеңі: 2026 жылдың IV тоқсаны.
· Төлем шарттары: Төлем жұмыстарды орындау фактісі бойынша орындалған жұмыстар актілері (№2 нысан) және анықтама (№3 нысан) негізінде жүргізіледі.

