ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жылыту жүйесін монтаждау жұмыстарын орындау
Сатып алу нысанасы: Жылыту жүйесін монтаждау жұмыстары
1. Жұмыстың мақсаты
435 м² дейінгі үй-жайды жылытуға арналған жылыту жүйесін орнату, қажетті жылыту жабдықтары мен материалдарын жеткізу, монтаждау, қосу, жүйені сынақтан өткізу және пайдалануға дайын күйде тапсыру.
2. Материалдар мен жабдықтардың тізімі
 Материалдың/жабдықтың атауы| Саны| Өлшем бірлігі| 
1| 435 м² дейінгі алаңды жылытуға арналған «Сапог» үлгісіндегі жылыту пеші| 1| жиынтық
2| Диаметрі 32 мм циркуляциялық сорғы, жиынтықта| 1| 
3| Көлемі 50 литр мембраналық кеңейту багы| 1| дана|
4| Диаметрі 32 мм жылыту құбыры, ұзындығы 6 м| 2| дана| 
5| Диаметрі 32 мм бұрылыс (отвод)| 10| дана|
6| Диаметрі 32 мм жабу краны| 4| дана| 
7| Ауа таратқыш, жиынтықта| 2| жиынтық| 
3. Монтаждау жұмыстары
1| Жылыту пешін орнату орнына дайындау| 1| кешен| 
2| Жылыту пешін орнату және жылыту жүйесіне қосу| 1| дана|
3| Диаметрі 32 мм циркуляциялық сорғыны орнату және қосу| 1| жиынтық|
4| 50 литрлік кеңейту багын орнату| 1| дана|
5| Диаметрі 32 мм құбырларды монтаждау| 12| метр
6| Диаметрі 32 мм бұрылыстарды монтаждау| 10| дана
7| Диаметрі 32 мм жабу крандарын орнату| 4| дана
8| Ауа таратқыштарды орнату| 2| жиынтық
9| Жылыту жүйесінің барлық элементтерін өзара қосу және байлау| 1| кешен| 
10| Жүйені қысыммен сынау, герметикалығын тексеру және сынақтық іске қосу| 1| кешен
4. Жұмыстарға қойылатын талаптар
Орындаушы:
- барлық жұмыстарды сапалы және толық көлемде орындауға;
- жаңа, пайдаланылмаған және сапалы материалдар мен жабдықтарды пайдалануға;
- барлық жабдықтардың өзара үйлесімділігін қамтамасыз етуге;
- жылыту пешін, циркуляциялық сорғыны, кеңейту багын, құбырларды, бұрылыстарды, крандарды және ауа таратқыштарды орнатуға;
- жылыту жүйесінің барлық элементтерін біртұтас жүйеге қосуға;
құбырлар мен қосылыстардың герметикалығын тексеруге;
жүйені қысыммен сынауға және сынақтық іске қосуға;
анықталған ақауларды өз есебінен жоюға;
жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орнын құрылыс және монтаж қалдықтарынан тазартуға;
Заказ берушіге толық жұмысқа жарамды жылыту жүйесін тапсыруға міндетті.
6. Материалдарға қойылатын талаптар
Барлық материалдар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы тиіс.
Құбырлар, крандар, бұрылыстар және басқа да элементтер жылыту жүйесінде пайдалануға жарамды болуы және белгіленген жұмыс температурасы мен қысымына сәйкес келуі тиіс.
Жабдықтар мен материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық талаптарына сәйкес болуы қажет.
7. Қабылдау тәртібі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жылыту жүйесін сынақтық іске қосып, оның жұмысқа қабілеттілігін Заказ берушіге көрсетеді.
Жұмыстар толық көлемде және тиісті сапада орындалған жағдайда орындалған жұмыстар актісі негізінде қабылданады.
8. Кепілдік
Орындалған монтаждау жұмыстарына және монтаждау сапасына кемінде 12 ай кепілдік беріледі.
Кепілдік кезеңінде Орындаушының кінәсінен анықталған ақаулар Орындаушының есебінен жойылады.
9. Жеткізу және қосымша шығындар
Материалдар мен жабдықтарды жеткізу, тиеу-түсіру, монтаждау, қосу, сынау және іске қосуға байланысты барлық шығындар орындаушының есебінен.
Жұмысты орындау орны: Сүмбе ауылы Абай көшесі №9
Жұмысты орындау мерзімі: шартқа сәйкес.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по монтажу системы отопления
Наименование закупки: Работы по монтажу системы отопления с установкой отопительной печи и необходимого оборудования.
1. Состав материалов и оборудования
№| Наименование| Количество| Ед. изм.|
1| Отопительная печь «Сапог», мощностью для отопления площади до 435 м²| 1| комплект
2| Циркуляционный насос Ду 32, прямой, в комплекте| 1| комплект
3| Расширительный бак мембранного типа| 1| шт.
4| Труба отопительная Ø32 мм, длина 6 м| 2| шт.
5| Отвод Ø32 мм| 10| шт
6| Кран запорный Ø32 мм| 4| шт.
7| Воздухораспределитель в комплекте| 2| комплект
2. Работы по монтажу
№| Наименование работ| Количество| Ед. изм.
1| Подготовка места установки отопительной печи| 1| комплект
2| Установка и подключение отопительной печи| 1| шт.
3| Монтаж циркуляционного насоса Ду 32| 1| комплект
4| Установка расширительного бака 50 л| 1| шт.
5| Монтаж трубопровода Ø32 мм| 12| м
6| Монтаж отводов Ø32 мм| 10| шт
7| Установка запорных кранов Ø32 мм| 4| шт.
8| Монтаж воздухораспределителей| 2| комплект
9| Соединение и обвязка всех элементов отопительной системы| 1| комплекс
10| Опрессовка, проверка герметичности и пробный запуск системы| 1| комплекс
3. Требования к выполнению работ
Исполнитель обязан:
1. Выполнить монтаж отопительной системы в соответствии с технической спецификацией и требованиями безопасности.
2. Использовать новые, качественные материалы и оборудование, не бывшие в эксплуатации.
3. Обеспечить совместимость всех устанавливаемых элементов отопительной системы.
4. Выполнить монтаж отопительной печи «Сапог», циркуляционного насоса, расширительного бака, трубопроводов, кранов, отводов и воздухораспределителей.
5. Выполнить все необходимые соединения и обвязку системы.
6. После завершения монтажа провести проверку системы на герметичность.
7. Провести пробный запуск и проверить работоспособность отопительной системы.
8. При выявлении недостатков устранить их за свой счет.
9. Все расходы, связанные с доставкой материалов, погрузкой, разгрузкой, монтажом и необходимыми расходными материалами, входят в общую стоимость работ.
После завершения работ передать Заказчику полностью работоспособную отопительную систему.
4. Требования к качеству
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и с соблюдением требований безопасности при эксплуатации отопительного оборудования.
Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать заявленным техническим характеристикам. При несоответствии материалов или выполненных работ требованиям технической спецификации Заказчик вправе потребовать устранения выявленных недостатков.
Гарантийный срок на выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Место выполнения работ: Алматинская область, Уйгурский район село Сумбе ул Абая № 9 

