ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ/услуг:  Работы по нанесению огнезащитных покрытий.
Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, стеллажей и определению качества деревянных конструкций:
1) Здание стационара (4хэтажное, двухскатная кровля, доступ на чердачное помещение изнутри здания);
2) Здание поликлиники и инфекционного отделения (2хэтажное, кровля двухскатная, доступ на чердачное помещение через чердачное окно понадобится лестница);
3) Здание 6, ВА поселок Октябрьский, улица Алматинская, 1В, пищеблок (одноэтажные здания, двухскатная кровля, доступ с улицы через чердачные люки, понадобится лестница);
4) Здание патологоанатомического отделения, гаражные боксы, прачечное (одноэтажные здания, доступ для обработки при снятии профлистов);
5) Здание строения 12 (двухэтажное здание, двухскатная кровля, доступ на чердачное помещение изнутри здания);
6) Стеллажи по зданиям
Общая площадь огнезащитной обработки – не менее 4156 м2.
А также выполнение испытания по определению основных размеров конструкции и по определению прочности лестниц – не менее 3 шт (2 лестницы установлены на 4хэтажном здании.
Испытание кровельного ограждения. Здание стационара (ограждение на 4-х и 2-х этажных зданиях) – площадь не менее 230 м2.
Проведение работ по нанесению огнезащитных составов должно осуществляться в соответствии с требованиями технической документации на средства огнезащиты, с Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».
	Поставщик выполняет работы с использованием своих материалов, своими средствами, должен иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для оказания работ по подготовке конструкций и нанесению на поверхности огнезащитного покрытия. Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям, быть сертифицированы и согласованы с Заказчиком. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на материалы, применяемые при выполнении работ.
После огнезащитной обработки Поставщик предоставляет протокол определения качества огнезащитной обработки кровли и стеллажей, а также акт приема выполненных работ. Предоставленная документация должна соответствовать нормативным требованиям РК.
Принятая  цена  по оказанной услуги остается неизменной до момента истечения срока договора. Заказчик имеет право предъявлять претензии  Исполнителю по качеству и сроку оказанию услуг.
Место выполнения работ: г. Лисаковск 
Срок выполнения работ: 16 календарных дней с даты подписания договора.
При возникновении вопросов: инженер по ТБ 87027088666, завхоз 87714953335.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы: Оттан қорғау жабындарын жағу жөніндегі жұмыстар.
Шатырлы үй-жайлардың, стеллаждардың ағаш конструкцияларын оттан қорғау және ағаш конструкциялардың сапасын анықтау жөніндегі жұмыстар:
1) Стационар ғимараты (4 қабатты, екі еңісті шатыр, шатырдан ғимараттың ішіне кіру);
2) Емхана және жұқпалы аурулар бөлімшесінің ғимараты (2 қабатты, шатыры екі қабатты, шатырдағы үй-жайға шатырдағы терезе арқылы баспалдақ қажет);
3) 6 ғимарат, ВА Октябрь кенті, Алматинская көшесі, 1В, ас блогы (бір қабатты ғимараттар, екі қабатты шатыр, шатыр люктері арқылы көшеден қол жеткізу, баспалдақ қажет);
4) Патологиялық-анатомиялық бөлімшенің ғимараты, гараж бокстары, кір жуатын орын (бір қабатты ғимарат, профлистерді алу кезінде өңдеуге рұқсат);
5) 12-құрылыс ғимараты (екі қабатты ғимарат, екі еңісті шатыр, шатыр ішіне ғимараттың ішінен кіру);
6) Ғимараттар бойынша стеллаждар
Оттан қорғайтын өңдеудің жалпы ауданы - кемінде 4156 м2.
Сондай-ақ конструкцияның негізгі өлшемдерін анықтау бойынша және баспалдақтардың беріктігін анықтау бойынша сынақтарды орындау - кемінде 3 дана (4 қабатты ғимаратта 2 баспалдақ орнатылған).
Шатырлық қоршауды сынау. Стационар ғимараты (4 және 2 қабатты ғимараттардағы қоршау) - ауданы кемінде 230 м2.
Оттан қорғау құрамдарын жағу жөніндегі жұмыстарды жүргізу «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен оттан қорғау құралдарына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
 Жеткізуші жұмыстарды өз материалдарын пайдалана отырып, өз құралдарымен орындайды, конструкцияларды дайындау және үстіңгі бетіне оттан қорғайтын жабын жағу жөніндегі жұмыстарды көрсетуге арналған барлық қажетті құрылғылар, құрылғылар мен құралдар болуы тиіс. Оттан қорғайтын жабын үшін пайдаланылатын материалдар мемлекеттік стандарттар мен талаптарға сәйкес болуы, сертификатталуы және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын материалдарға сертификаттар береді.
Оттан қорғайтын өңдеуден кейін Өнім беруші шатыр мен стеллаждарды оттан қорғайтын өңдеудің сапасын анықтау хаттамасын, сондай-ақ орындалған жұмыстарды қабылдау актісін ұсынады. Ұсынылған құжаттама ҚР нормативтік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Көрсетілген қызмет бойынша қабылданған баға шарт мерзімі аяқталғанға дейін өзгеріссіз қалады. Тапсырыс берушінің Орындаушыға қызмет көрсету сапасы мен мерзімі бойынша наразылық білдіруге құқығы бар.
Жұмыстарды орындау орны: Лисаков қаласы
Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сұрақтар туындаған жағдайда: 87027088666 ҚТ жөніндегі инженер, 87714953335 шаруашылық меңгерушісі.
