Стендті дайындау бойынша жұмыстарға техникалық ерекшелік

Тапсырыс беруші "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері" стендін дайындау бойынша міндеттемелерді тапсырады, ал өнім беруші өзіне қабылдайды.
Стендтің өлшемі: 1200 × 1500 мм (1,2 × 1,5 м), мұндағы 1200 мм — биіктігі, 1500 мм — ені.
Стендтер саны – 1 дана

Құрылыс және материалдар:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 26.06.2026 жылғы № 556 қаулысына сәйкес суреттерді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының, Мемлекеттік Елтаңбасының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтінінің стендіне орналастыру кезінде Мемлекеттік Рәміздер бейнелерінің бір деңгейлі орналасуы және олардың кезектілігі қатаң сақталуы тиіс: мемлекеттік ту → Мемлекеттік Елтаңба → Мемлекеттік Гимн.
үй-жайдың ішіне орналастыруға арналған тікбұрышты пішінді стенд;
стендтің негізі - қалыңдығы кемінде 5 мм ПВХ қатты Парақ материалы;
стендтің алдыңғы беті көк түсті ПВХ пленкасымен қапталған. Мемлекеттік рәміздердің ақпараттық жазулары мен бейнелері көк фонда ақпараттың анық және қарама-қарсы көрсетілуін қамтамасыз ететін Алтын басып шығару әдісімен орындалған;
стендтің периметрі бойынша-сәндік металл жақтау;
жақтау құрылымның қаттылығын және жиектердің ұқыпты дизайнын қамтамасыз етуі керек;
стенд қабырғаға сенімді және тұрақты бекітуді қамтамасыз ететін металл бекітпеге бекітіледі;
бекіткіштер стендтің салмағына есептелуі керек, коррозияға қарсы жабыны болуы керек және өткір шығыңқы бөліктері болмауы керек. Құрылымның беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін стендтің артқы жағында орналасқан қаттылық шеттері көзделеді. Қаттылық шеттері бақылау тақтасының ауытқуын, деформациясын және жылжуын болдырмауға арналған. Дизайн мыналарды қамтиды:
стендтің периметрі бойынша артқы жақтау; жақтауға қосылған тік және / немесе көлденең қаттылық элементтері; стендті қабырғаға бекітуге арналған Металл бекіткіштер;
стендтің артқы жағы мен қабырға арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз ететін қашықтық элементтері;
дәнекерленген немесе болт әдісімен раманың элементтерін бір-бірімен сенімді байланыстыру.
Бекіту стендтің қабырғаға қатты, тұрақты және қауіпсіз бекітілуін қамтамасыз етуі керек, оның тербелуін, иілуін және өздігінен жылжуын болдырмауы керек.
Барлық қаттылық қабырғалары мен бекіткіштер стендтің алдыңғы жағынан жасырылып, оның сыртқы түрін бұзбауы керек.
Бекіту жинағы: қаттылығы бар металл артқы жақтау, металл кронштейндер, қашықтан басқару элементтері және қабырғаға орнатуға арналған бекіткіштер. Барлық қажетті бекіткіштер жеткізілім жиынтығына кіреді.
Стенд мазмұны:
Жоғарғы бөлігінде тақырып орналастырылған:
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ"
Стендтің негізгі бөлігі үш ақпараттық блокқа бөлінген:
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының бейнесі, атауы және қазақ тілдеріне ақпараттық мәтіні.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі, атауы және қазақ тілдеріне ақпараттық мәтіні.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні – Мемлекеттік Гимннің атауы және Гимннің мемлекеттік тілдегі мәтіні. Терминология: қазақ тіліндегі Гимн мәтінінің атауы "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӘНҰРАНЫ" деп қатаң жазылуы тиіс (қазақ графикасында гимн сөзін қолдануға жол берілмейді). Безендіру:
Фон – көк;
сәндік безендіру — Қазақстан Республикасының ұлттық ою-өрнегін пайдалана отырып;
дизайн элементтері және басып шығару қатаң алтын түсті;
мемлекеттік рәміздердің бейнелері анық, сапалы, бұрмаланусыз болуға тиіс;
мәтін жақсы оқылуы керек, қателер мен басып шығару ақаулары жоқ. Жеткізуші міндетті түрде стендтің эскизін Тапсырыс берушімен келісуге жібереді.
Өндіріске қойылатын талаптар:
Стенд чиптер, жарықтар, сызаттар, деформациялар және басқа көрінетін ақауларсыз сапалы түрде жасалуы керек. Металл жақтау мен бекітпеде коррозия белгілері жоқ біркелкі сәндік жабын болуы керек.
Жеткізу жинағы: 1200 × 1500 мм дайын стенд, металл жақтау, металл бекіту және қабырғаға сенімді орнату үшін барлық қажетті элементтер.
Саны: 1 дана.
Тауардың құнына әзірлеу, өндіруге арналған ілеспе материалдар, үстеме шығындар, жеткізу кіреді.
Сыртқы түрі: стенд мөлшері, жалпы құрамы, үш ақпараттық блоктың орналасуы, түс схемасы, сәндік дизайны және металл жақтаудың болуы бойынша Тапсырыс беруші ұсынған үлгіге сәйкес келуі керек.



Техническая спецификация на работы по изготовлению стенда

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по изготовлению стенда «Государственные символы Республики Казахстан».
Размер стенда: 1200 × 1500 мм (1,2 × 1,5 м), где 1200 мм — высота, 1500 мм — ширина.
Количество стендов - 1 штука
Конструкция и материалы:
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №556 от 26.06.2026 года при размещении изображений на стенде Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и текста Государственного Гимна Республики Казахстан должны строго соблюдаться одноуровневое расположение изображений государственных символов и их очередность: Государственный Флаг → Государственный Герб → Государственный Гимн.
стенд прямоугольной формы, предназначенный для размещения внутри помещения;
основа стенда — жесткий листовой материал ПВХ толщиной не менее 5 мм;
лицевая поверхность стенда обтянута пленкой ПВХ синего цвета. Информационные надписи и изображения государственных символов выполнены методом золотой печати, обеспечивающей четкое и контрастное отображение информации на синем фоне;
по периметру стенда — декоративная металлическая рамка;
рамка должна обеспечивать жесткость конструкции и аккуратное оформление краев;
стенд крепится к стене на металлическом креплении, обеспечивающем надежную и устойчивую фиксацию;
крепежные элементы должны быть рассчитаны на вес стенда, иметь антикоррозийное покрытие и не иметь острых выступающих частей. Для обеспечения прочности и устойчивости конструкции, предусматриваются рёбра жёсткости, расположенные с тыльной стороны стенда. Рёбра жёсткости предназначены для предотвращения прогиба, деформации и смещения информационной панели. Конструкция включает:
тыльный каркас по периметру стенда; вертикальные и/или горизонтальные элементы жёсткости, соединённые с каркасом; металлические крепёжные элементы для фиксации стенда к стене;
дистанционные элементы, обеспечивающие необходимое расстояние между задней частью стенда и стеной;
надёжное соединение элементов каркаса между собой сварным либо болтовым способом.
Крепление должно обеспечивать жёсткую, устойчивую и безопасную фиксацию стенда к стене, исключать его раскачивание, прогиб и самопроизвольное смещение.
Все рёбра жёсткости и крепёжные элементы должны быть скрыты с лицевой стороны стенда и не нарушать его внешний вид.
Комплект крепления: металлический задний каркас с рёбрами жёсткости, металлические кронштейны, дистанционные элементы и крепёж для установки на стену. Все необходимые крепежные элементы входят в комплект поставки.
Содержание стенда:
В верхней части размещается заголовок:
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ»
Основная часть стенда разделена на три информационных блока:
Государственный Флаг Республики Казахстан — изображение Государственного Флага Республики Казахстан, название и информационный текст на казахском языке.
Государственный Герб Республики Казахстан — изображение Государственного Герба Республики Казахстан, название и информационный текст на казахском языке.
Государственный Гимн Республики Казахстан — название Государственного Гимна и текст гимна на государственном языке. Терминология: Название текста гимна на казахском языке должно быть строго написано, как «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӘНҰРАНЫ» (использование слова гимн в казахской графике не допускается). Оформление:
фон — синего цвета;
декоративное оформление — с использованием национального орнамента Республики Казахстан;
элементы оформления и печать строго золотистого цвета;
изображения государственных символов должны быть четкими, качественными, без искажений;
текст должен быть хорошо читаемым, без ошибок и дефектов печати. Поставщик обязательно направляет эскиз стенда на согласование с заказчиком.
Требования к изготовлению:
Стенд должен быть изготовлен качественно, без сколов, трещин, царапин, деформаций и других видимых дефектов. Металлическая рамка и крепление должны иметь ровное декоративное покрытие без следов коррозии.
Комплект поставки: готовый стенд размером 1200 × 1500 мм, металлическая рамка, металлическое крепление и все необходимые элементы для надежной установки на стену.
Количество: 1 шт.
В стоимость товара включена разработка, сопутствующие материалы на изготовление, накладные расходы, доставка и установка стенда на стену.
Внешний вид: стенд должен соответствовать предоставленному Заказчиком образцу по размеру, общей композиции, расположению трех информационных блоков, цветовой гамме, декоративному оформлению и наличию металлической рамки.
