                              ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление стенда «Государственные символы Республики Казахстан»
1. Наименование товара/работы:
Изготовление информационного стенда «Государственные символы Республики Казахстан».
[bookmark: _GoBack]2. Количество:                 (четыри ) штук.
3. Размер одного стенда:            830 × 570 мм.
4. Технические характеристики:
	№
	Наименование характеристики                
	Требование

	1
	Основа стенда             
	Листовой ПВХ

	2
	Толщина основы  
	Не менее 5 мм

	3
	Состояние основы
	Ровная, без деформаций и повреждений

	4
	Оформление
	Декоративный золотистый багет

	5
	Печать
	Полноцветная интерьерная печать высокого разрешения

	6
	Материал печати       
	Матовая пленка Oracal либо эквивалентный материал

	7
	Качество печати
	Четкое отображение текста и изображений, без полос, размытости и искажения цветов

	8
	Защитное покрытие                                          
	Прозрачное органическое стекло

	9
	Толщина защитного покрытия                       
	Не менее 1,5 мм

	10
	Крепление
	Крепежная система, соответствующая весу и конструкции стенда

	11
	Крепежные элементы
	Входят в комплект поставки

	12
	Макет
	Электронный макет предоставляется Заказчику на согласование до начала изготовления




5. Требования к изготовлению
5.1. Стенд должен быть изготовлен в соответствии с согласованным с Заказчиком электронным макетом.
5.2. До начала изготовления Исполнитель предоставляет Заказчику электронный макет на согласование.
5.3. Изготовление стенда без предварительного письменного или электронного согласования макета Заказчиком не допускается.
5.4. Готовое изделие должно иметь аккуратный внешний вид, ровную поверхность и не иметь сколов, трещин, деформаций и иных видимых повреждений.
5.5. Изображение государственных символов и текстовая информация должны соответствовать утвержденному Заказчиком макету.
6. Крепление и установка
Крепежная система должна обеспечивать надежное и безопасное размещение стенда на стене с учетом его веса и конструкции.
В стоимость работ включаются все необходимые крепежные элементы.
7. Доставка и установка 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы готовых стендов на месте размещения осуществляются силами и за счет Исполнителя.
8. Комплект поставки
На каждый стенд предусматривается:
готовый стенд размером 830 × 570 мм;
листовой ПВХ толщиной не менее 5 мм;
полноцветная печать на матовой пленке;
защитное органическое стекло толщиной не менее 1,5 мм;
декоративный золотистый багет;
комплект необходимых крепежных элементов.
Общее количество — 4 комплектов.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері» стендін дайындауға
1. Тауардың / жұмыстың атауы:
 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері» стендін дайындау.
2. Саны:                 (төрт ) дана.
3. Бір стендтің өлшемі:            830 × 570 мм.
4. Техникалық сипаттамалары:
	№
	Сипаттама атауы                 
	Талаптар

	1
	Стендтің негізі
	ПВХ парағы

	2
	Негіздің қалыңдығы
	Кемінде 5 мм

	3
	Негіздің жай-күйі
	Тегіс, деформацияланбаған және зақымдалмаған

	4
	Безендіру
	Сәндік алтын багет

	5
	Басып шығару
	Толық түсті жоғары ажыратымдылықтағы интерьер басып шығару

	6
	Басып шығару материалы       
	Oracal күңгірт пленкасы немесе баламалы материал

	7
	Басып шығару сапасы
	Мәтін мен кескіндерді анық көрсету, жолақтар, бұлыңғырлық және түстердің бұрмалануы болмауы керек

	8
	Қорғаныс жабыны
	Мөлдір органикалық шыны

	9
	Қорғаныс жабынының жуандығы                       
	Кемінде 1,5 мм

	10
	Бекіту
	Стендтің салмағы мен дизайнына сәйкес келетін бекіту жүйесі     

	11
	Бекіту элементтері
	Жеткізу жиынтығына кіреді

	12
	Макет
	Электрондық макет Тапсырыс берушіге дайындау басталғанға дейін келісуге беріледі



5. Өндіріске қойылатын талаптар
5.1. Стенд Тапсырыс берушімен келісілген Электрондық макетке сәйкес дайындалуы тиіс.
5.2. Дайындау басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге келісуге электрондық макет ұсынады.
5.3. Тапсырыс берушінің макетті алдын ала жазбаша немесе электрондық келісімінсіз стенд дайындауға жол берілмейді.
5.4. Дайын өнімнің сыртқы түрі ұқыпты, беті тегіс болуы керек және кетіктер, жарықтар, деформациялар және басқа көрінетін зақымдар болмауы керек.
5.5. Мемлекеттік рәміздердің бейнесі мен мәтіндік ақпарат Тапсырыс беруші бекіткен макетке сәйкес келуі тиіс.
6. Бекіту және орнату

Бекіту жүйесі стендтің салмағы мен құрылымын ескере отырып, қабырғаға сенімді және қауіпсіз орналастырылуын қамтамасыз етуі керек.
Жұмыстың құнына барлық қажетті бекіту элементтері кіреді.
7. Жеткізу және орнату 

Дайын стендтерді орналастыру орнында жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары Орындаушының күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
8. Жеткізу жинағы

Әр стендке көзделеді:
өлшемі 830 × 570 мм дайын стенд;
қалыңдығы кемінде 5 мм ПВХ парағы; 
күңгірт пленкадағы толық түсті басып шығару;
қалыңдығы кемінде 1,5 мм қорғаныш органикалық шыны;
сәндік алтын багет;
қажетті бекіту элементтері.
Жалпы саны-4 жиынтық.




