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к закупу работ
Техническая спецификация 

	Наименование работ
	Установка, демонтаж и монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения (АОПС и СО)

	Единица измерения
	Работа

	Количество (объем)
	1

	Место выполнения работ
	Хирургический центр (7156,6 кв.м.), центр планирования семьи и репродуктирования здоровья (3123,8 кв.м.), центральное стерилизационное отделение (241,5кв.м.), патологоанатомическое отделение (189,7кв.м.) и гаражи (161,46кв.м.) (пр.Н.Назарбаева,10а). 

	Требования к выполнению Работ:

	1. Все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе: приобретение и поставка оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, транспортировку, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы, и т.д. за счет Подрядчика.
2. Подрядчик гарантирует, что используемые во время выполнения Работ материалы являются новыми, не бывшими в употреблении, произведенными не ранее 2025 года, сертифицированные в соответствии со стандартами РК.
3. Все проводимые работы выполнять в строгом согласовании с представителями Заказчика. Любые указания Заказчика связанные с выполнением работ являются обязательными к исполнению Подрядчиком.
4. Согласовать с Заказчиком любые проектные и иные схемы и чертежи, исполнительную документацию при проведении работ.
5. Работы проводить строго с учетом режима работы организации, составлением графика с отражением часов работы и допуск в помещения для выполнения работ по согласованию с Заказчиком.
6. Доставка, разгрузка, демонтаж и монтаж устанавливаемого оборудования, регулярная уборка мусора и соблюдение санитарного режима в организации здравоохранения в процессе проведения работ на объекте Заказчика производится Подрядчиком за свой счет и своими силами.

	Нормативно-технические документы:
	Подрядчик должен выполнить Работы в соответствии:
1. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».
2. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
3. СТ РК 1167-2002 «Пожарная автоматика
классификация. Термины и определения».
4. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
5. СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», утвержденных Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 233-нқ.
6. Других нормативно-правовых, технических актов Республики Казахстан.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
	Установка, демонтаж и монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения (АОПС и СО).
Соблюдение всех требований и норм в области пожарной безопасности. 

	Производимые работы включают в себя:

	- демонтаж охранно-пожарной сигнализации
- монтаж кабельных линий системы пожарной сигнализации;
- монтаж оборудования системы пожарной сигнализации;
- монтаж кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- монтаж оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- монтаж кабельных линий системы централизованного наблюдения, управления и контроля;
- монтаж оборудования системы централизованного наблюдения, управления и контроля;
- подведение электроснабжения систем;
- тестирование и настройка систем;
- оформление исполнительной документации;
- сдача систем в эксплуатацию
- пусконаладочные работы новой системы.

	Перечень документов, обязательных к оформлению: 
	1. Акт выполненных работ.           
2. Проектная, исполнительная документация на системы пожарной автоматики.
3. Акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров.
4. Акты приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к Правилам ПБ РК.
5. Паспорта на все технические средства и оборудования, входящих в состав систем пожарной автоматики.
6. Ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к Правилам ПБ.
7. Исполнительская документация (комплект рабочих чертежей и др.).
8. План-схемы пожарной сигнализации и систем оповещения.
9. Графики проведения работ (установки, демонтажа и монтажа) с обязательным согласованием Заказчика. 

	Срок выполнения работ
	     В течение 90 календарных дней со дня заключения договора. Срок определен с учетом условий проведения работ в действующей организации.  
Приступить к согласованию выполнения работ и обеспечить готовность к началу выполнения работ в течении 5-ти календарных дней с момента подписания договора, о чем предоставить письменное подтверждение. 

	Срок и объем предоставления гарантий качества выполненных работ: 
	Подрядчик гарантирует, что установленное для Заказчика оборудование технически исправно и не имеет дефектов изготовления. 
На выполненные работы (их результат) и оборудование устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ и Акта приемки в эксплуатацию, который распространяется на все составляющие результаты работы. В течении гарантийного срока Подрядчик осуществляет сервисное обслуживание системы, замену вышедших из строя приборов, оборудования и автоматики в рамках гарантийных обязательств для обеспечения работоспособности АОПС и СО. 
     Подрядчик обязан в случае получения требования от Заказчика в течение гарантийного срока устранять замечания и дефекты, обнаруженные при эксплуатации во время гарантийного периода, в срок не позднее, чем в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поддрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках.
     В случае невозможности устранения дефектов оборудования Подрядчик производит его замену на аналогичное оборудование или оборудование с техническими характеристиками, не уступающими заменяемому оборудованию.       




Перечень оборудования и материалов для выполнения работ 
по установке, демонтажу и монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации
и систем оповещения

	№
п/п
	Наименование 
оборудования и материалов
	Количество

	1.
	Извещатель дымовой оптико-электронный, двухпроводной типа ИП 212-141 V1.03
	945 шт.

	2.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный типа ИП 103-5/1С-А3* с индикацией
	30 шт.

	3.
	Световое табло «ШЫҒУ-Выход» плоское, 12В, IP52, 20 мА 
	130 шт.

	4.
	Блок речевого оповещения (рус., каз яз) 
	5 шт.

	5.
	Микрофон выносной совместимый с системой
	5 шт.

	6.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК-4П, 4 ШС 
	1 шт.

	7.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК-16П, 16 ШС 
	5 шт.

	8.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, типа ВЭРС-ПК-24П, 24 ШС 
	1 шт.

	9.
	Аккумуляторная батарея АКБ не менее 12В 7 Ач  
	20 шт.

	10.
	КСПВ 4*0,5 мм (0,2 мм.кв,) для сигнализации 
	7 бухт.

	11.
	КСПВ 2*0,5 мм (0,2 мм.кв,) для сигнализации 
	12 бухт.

	12.
	Силовой кабель белый типа ШВВП 2*0,75 ГОСТ 
	80 м.

	13.
	Кабель-канал 15*10 ЕКТ (2м.) 
	  1000 шт.

	14.
	Распределительная коробка типа КРТП 10*2 
	 8 шт.

	15.
	Блок бесперебойного питания типа ББП-20 ПЛ 
	 15 шт.

	16.
	Извещатель пожарный ручной типа ПР 513-10
	 130 шт.

	17.
	Расходные материалы  
	1 компл.

	18.
	Иное оборудование и материалы, необходимые для выполнения работы
	по необходимости





