Жылыту радиаторына арналған қорғаныс торын жасау және орнату бойынша жұмыс
Сатыпалынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1. 
	Радиаторға арналған Экран
	Балабақшадағы радиаторларға арналған ағаш торлар (экрандар).

Жылыту радиаторына арналған қорғаныш ағаш торды жасау және орнату бойынша жұмыс. Жылыту радиаторларына (жеткізушінің есебінен) алынбалы торларды өлшеу, дайындау және монтаждау Тапсырыс берушімен келісілсін. Батареяға бекітілген Экран 2 жағынан жабық түсі ақ. Қосымша тапсырыс берушінің объектісіне шығумен өлшеулер.
Радиаторлар саны: 
1) 12 дана,
Барлығы: 12 дана. биіктігі кемінде 60 см.
Тор өлшемі 100/70
90/65, 90/70 алдын ала
Түрі: Тегіс. Материал: MDF.  Экран қорғаныс үстінде радиатор бүйірлік панельдермен. Экран жылуды сіңірмеуі және оның таралуына кедергі болмауы керек. Бұрыштар қауіпсіз және өткір болмауы керек. Бүйірлік панельдер радиаторлардың ұштарын толығымен жасыруы керек. Түсі ақ. Материал-ағаш. Қабырғаға бекіту түрі, аспалы орнату. Жинақта: экран, екі бүйірлік панель (радиаторларға сәйкес ойықтары бар сол және оң),2 радиаторда жоғарғы қақпақ, бекіту жинағы болуы тиіс. Радиаторлардың бетін жауып, кездейсоқ жарақат алу, күйіп қалу ықтималдығын азайтады.
Жеткізушінің қаражаты есебінен торлар мен қондырғылар жасау үшін барлық қажетті материалдар. 
- Эстетикалық көрініс 
- Ылғалды тазалауды жүзеге асыру мүмкіндігі 
- Құрылымның беріктігі 
- Өткір бұрыштардың болмауы 
[bookmark: _GoBack]- Материал ағаштан жасалған болуы керек..
Мөлшері міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісілсін тел. 8705 6273014 завхоз

















Работа по изготовлению и установке защитной  решетки для радиатора отопления
Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1. 
	Экран для радиатора 

	Деревянные решетки (экраны) для радиаторов по группам в детском саду.

Работа по изготовлению и установке защитной деревянной решетки для радиатора отопления. Замер, изготовление и монтаж съемных решеток на радиаторы отопления (за счет Поставщика) согласовать с Заказчиком. Экран навесной на батарею закрытый с 2-х сторон цвет белый. Дополнительно замеры с выездом на объект Заказчика.
Количество радиаторов: 
1) 12 шт,
Всего: 12 шт. Высота не менее 60см.
Размер решеток 100/70
90/65, 90/70  предварительно
Тип : Плоский. Материал: МДФ.  Экран защитный на радиатор с боковыми панелями. Экран не должен поглощать тепло и не препятствовать его распространению. Углы должны быть безопасными и не острыми. Боковые панели должны полностью скрывать торцы радиаторов. Цвет белый. Материал- дерево. Вид крепления настенный, установка подвесная. Комплект должен содержать: экран, две боковые панели (левую и правую с выемками согласно радиаторов),на 2х радиаторах верхняя крышка, крепежный комплект. Закрывает поверхность радиаторов и снижает вероятность получения случайных травм, ожогов.
Все необходимые материалы для изготовления решеток и установок за счет средств Поставщика. 
- Эстетический вид 
- Возможность осуществлять влажную уборку 
- Прочность конструкции 
- Отсутствие острых углов 
- Материал должен быть из дерева.
Размер в обязательном порядке согласовать с Заказчиком 


 
