Техническая спецификация закупаемых услуг и работ


Монтажные работы системы видеонаблюдения, по монтажу радиомоста. Для связи двух зданий КГКП «Педагогический колледж им.М.О.Ауэзова» упр образ области Абай
область Абай, г.Семей, Чокана Валиханова, 150
Пусконаладочные  работы подключ.

В состав услуг входит:

WIFI Радиомост -1 комплект 

WiFi Радиомост | Интерфейс: Ethernet 2×RJ45 10/100Мбит/с / 1×Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 300Mbps | Протоколы: IFM, IPM, NTP, SADP, HTTPS, SSH | Мощность передатчика: 22dBm | Чувствительность приемника: -87 ±2dB@HT40-MCS0 | Антенна: 2×2 MIMO Встроенная / Усиление: 7dBi / Направление: 60° | Эффективная дистанция: 500м | PoE Бюджет: 10W / Дистанция: 100м | Принцип работы: Точка-Точка | Шифрование: WPA2-PSK | Управление: WEB/iVMS-4200/HPP/HCP | Индикатор: LAN состояние / Уровень сигнала | Reset Кнопка сброса настроек | Крепление: Столб | Применение: Наружное | Цвет: Белый | Степень защиты: IP55 | Питание: DC 12~24V 3.4W (БП в комплекте) / Passive PoE | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.26кг | Размер: 90.8×57.8×187.8мм | В комплекте: 2×WiFi Радиомоста


FTP кабель  4х2 0.52 медь  -200м

Тип: Сетевой кабель LAN F/UTP | Категория: Cat.5E | Структура кабеля: 4×Витые пары 24AWG Ø0.511мм | Материал: Медь 100% | Вытяжной текстильный трос | Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид | Длина: 305м./бухта | Цвет: Оранжевый | Применение: Внутреннее / Наружное







САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕР МЕН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Абай облысы білім басқармасының М. О. Әуезов атындағы «Педагогикалық колледжі» КМҚК екі ғимараты арасында байланыс орнату үшін бейнебақылау жүйесін монтаждау және радиокөпірді орнату жұмыстары.

Мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Шоқан Уәлиханов көшесі, 150.

Іске қосу-баптау және қосу жұмыстары.

1. Қызметтер мен жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:

1. Wi-Fi радиокөпірі — 1 жиынтық

Wi-Fi радиокөпірінің техникалық сипаттамалары:

* Интерфейстері: Ethernet 2×RJ45 10/100 Мбит/с / 1×Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 300 Мбит/с;
* Хаттамалары: IFM, IPM, NTP, SADP, HTTPS, SSH;
* Таратқыштың қуаты: 22 dBm;
* Қабылдағыштың сезімталдығы: -87 ±2 dB @ HT40-MCS0;
* Антеннасы: кіріктірілген 2×2 MIMO;
* Антеннаның күшейту коэффициенті: 7 dBi;
* Бағытталу бұрышы: 60°;
* Тиімді жұмыс қашықтығы: 500 м;
* PoE қуат бюджеті: 10 W;
* PoE арқылы беру қашықтығы: 100 м;
* Жұмыс істеу қағидаты: нүкте-нүкте (Point-to-Point);
* Шифрлау: WPA2-PSK;
* Басқару тәсілдері: WEB/iVMS-4200/HPP/HCP;
* Индикаторлары: LAN күйі және сигнал деңгейі;
* Reset батырмасы: баптауларды қалпына келтіру;
* Бекіту тәсілі: бағанаға орнату;
* Қолданылуы: сыртқы ортада орнатуға арналған;
* Түсі: ақ;
* Қорғаныс дәрежесі: IP55;
* Қуат көзі: DC 12–24 V, 3,4 W (қуат адаптері жиынтыққа кіреді) / Passive PoE;
* Жұмыс температурасы: -30°C-тан +60°C-қа дейін;
* Салмағы: 0,26 кг;
* Өлшемдері: 90,8 × 57,8 × 187,8 мм;
* Жиынтықта: 2 дана Wi-Fi радиокөпірі.

2. FTP кабелі — 200 метр

Кабельдің техникалық сипаттамалары:

* Түрі: LAN желілік кабелі F/UTP;
* Санаты: Cat.5E;
* Кабель құрылымы: 4 бұралған жұп, 24 AWG, диаметрі Ø0,511 мм;
* Материалы: 100% мыс;
* Құрамы: тартуға арналған тоқыма жіп;
* Оқшаулағыш материалы: ПВХ (поливинилхлорид);
* Ұзындығы: бір орамда 305 м;
* Түсі: қызғылт сары;
* Қолданылуы: ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

2. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары

Орындаушы Wi-Fi радиокөпірінің жабдықтарын монтаждауды, желілік кабельді төсеуді, жабдықтарды қосуды және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті.

Жұмыстар екі ғимарат арасында тұрақты сымсыз желілік байланысты ұйымдастыруды және жабдықтардың жұмысқа жарамдылығын тексеруді қамтиды.
