Техническая спецификация на выполнение художественно-декоративных работ по росписи стен по 3 рисунка в 3 -х школах отдела образования по Коргалжынскому району Акмолинской области 
1. Общие положения  
Настоящая техническая спецификация регламентирует требования к выполнению комплекса художественно-декоративных работ по ручной и машинной (вертикальный принтер) росписи стен в интерьере (и/или экстерьере) с применением специализированных материалов и технологий, обеспечивающих долговечность, эстетическую выразительность и соответствие архитектурно-дизайнерской концепции объекта.
2. Объём и содержание работ  
[bookmark: _GoBack]Подготовка стены к росписи. Очистка, выравнивание и штукатурка стены. Покраска полуглянцевым лаком.(90 кв.м.)
На стене изобразить изображения: по согласованию с заказчиком 
- Предварительная инженерная оценка подосновы: визуальная и инструментальная диагностика состояния обрабатываемых поверхностей (влажность, адгезия, микротрещины, степень впитываемости).  
- Подготовка оснований: шпатлевание с использованием акриловых составов, шлифовка и нанесение укрепляющего грунта , покрытие полуматовой краской 
- Выполнение росписи по согласованному эскизу:  
  - Технология — ручная и машинная ( вертикальный принтер) художественная роспись методом послойной лессировки с применением стойких пигментированных материалов.
- Материалы — акрил-полиуретановые или силикатные краски (в зависимости от условий эксплуатации), обладающие устойчивостью к УФ-излучению, истиранию и влажной уборке (не ниже класса 1 по DIN EN 13300).  
  - Защитный финишный слой — коэффициент блеска — по согласованию (матовый/полуглянцевый).  
- Колористика — в соответствии с утверждённой цветовой картой (RAL/NCS), допускается выполнение пробных выкрашиваний.
3. Требования к исполнителю  
- Наличие квалифицированных специалистов с художественным образованием и подтверждённым опытом реализации аналогичных проектов.  
- Применение сертифицированных материалов и соблюдение стандартов SP 71.13330.2017 и ГОСТ 28352-89 (или эквивалентных).  
- выполнение работ вертикальным принтером для P600/P800 — UV inkfor Epson TX800 printhead.-
с соблюдением технологических пауз (высыхание слоёв, межслойная адгезия и пр.).
Эстетическое оформление стен производитсяс помощью УФ-печати. Ультрафиолетовая вертикальная печать на стену инновационная технология, печатает высококачественные изображения и декоративные элементы непосредственно на вертикальных поверхностях. Ультрафиолетовый принтер, способен наносить краски и чернила с высокой точностью и качеством

4. Контроль качества и сдача работ  
- Визуально-измерительный контроль на каждом этапе (по контрольным картам).  
- Сдача по актам выполненных работ с фотофиксацией.  
- Гарантия на декоративное покрытие — не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации.





Қабырғаларды көркем-декоративтік кескіндемемен әрлеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған техникалық сипаттама Қорғалжын ауданы бойынша білім бөлімінің 3 мектебіне 3 суреттен салу керек 
1. Жалпы ережелер  
Осы техникалық сипаттама қабырғаларды қолмен көркемдік роспись арқылы әрлеу бойынша кешенді жұмыстарға қойылатын талаптарды белгілейді. Жұмыстар нысанның сәулеттік-дизайнерлік тұжырымдамасына сәйкестік, ұзақ мерзімділік және эстетикалық көркемдік талаптарын қамтамасыз ететін арнайы материалдар мен технологияларды қолдана отырып орындалуы тиіс. 
2. Жұмыстардың көлемі мен мазмұны  
Қабырғаны сурет салуға дайындау. Қабырғаны қырып тегістеп сылау. Жартылай жылтыр лакпен бояу(90 кв.м.)
Мына суреттерді қабырғаға салу: тапсырыс берушімен келісу керек 
Өнеркәсіптік революциялар хронологиясы. Технологияныңдамуы. Адалазамат. Біртұтас тәрбие бағдарламасы.  
- Негізгібеттіинженерлікалдын ала бағалау: өңделетінбеттердіңжағдайынвизуалдыжәнеқұралментексеру (ылғалдылық, адгезия, микрожарықтар, сіңіргіштікдәрежесі).  
- Негіздідайындау: акрилдіқұрамдармен шпаклевка жасау, Q3 деңгейіндегі тегістікке дейін өңдеу, тереңену қабілеті бар (≥ 4 см) нығайтқыш праймер жағу.  
- Кескіндеменіэскизгесәйкестапсырысберушініңталабынасәйкесорындау:  
  - Технологиясы — қабаттап лессировка әдісіменқолменкөркемкескіндеме. 
  - Материалдар — ультракүлгін сәулеге, тозуға және дымқыл тазалауға төзімділігі жоғары акрил-полиуретанды немесе силикатты бояулар (DIN EN 13300 стандарты бойынша 1-класс).
- Қорғаушы жабын — ультракүлгін сүзгісі бар екі компонентті лак, жылтырлық дәрежесі (мат/жартылай жылтыр) келісім бойынша. 
- Түстік гамма — бекітілген түс картасына (RAL/NCS) сәйкес, сынамалық бояу нұсқаларын жасауға рұқсат етіледі.
3. Орындаушыға қойылатын талаптар  :- Осыған ұқсас жобаларда жұмыс тәжірибесі бар, бейнелеу өнері саласындағы білікті мамандар болуы қажет.  - Сертификатталғанматериалдардықолданужәне СП 71.13330.2017 және ГОСТ 28352-89 (немесебаламалы) стандарттарынсақтау.  
- Технологиялықүзілістерді (қабаттардыңкебуі, аралық адгезия жәнет.б.) сақтайотырып, жұмыстықысқамерзімдеорындаумүмкіндігі.
4. Сапаныбақылаужәнежұмыстытапсыру
- Әркезеңдевизуалдыжәнеөлшемдікбақылау (бақылаукарталарыбойынша).  
- Орындағанжұмыстардыңактілеріменжәнефотофиксацияментапсыру.  
- Қорғанышқабатынакепілдік — пайдаланушарттарысақталғанжағдайдакемінде 3 жыл.


