Автокөлікті техникалық тексеру бойынша техникалық ерекшелік
Техническая спецификация по тех.осмотру автотранспорта


	№
	Марка\модель 
	Регистрационный номер автртранспорта
	Регистраци транспортного средства
	Год

	1
	УАЗ – 303 бортовой
	S  391 AH
	Павлодарская обл. г.Павлодар 
	1998

	2
	УАЗ - 624
	S 624 MB
	Павлодарская обл. г.Павлодар
	2011

	3
	ВАЗ 21214
	937 AZ 14
	Павлодарская обл. г.Павлодар
	2021



Услуги по техническому осмотру автомобильного транспорта на 12 месяцев

Стандартный порядок технического осмотра транспортного средства включает в себя несколько этапов:
1. Оценка внешнего состояния автомобиля.
1. Проверка работоспособности светотехнических приборов и угла их освещения. Одновременно эксперты тестируют аварийную сигнализацию, звуковой сигнал, работу омывателей и подсветку номерных знаков.
1. Дополнительно проверяют давление в шинах, люфт рулевой рейки, состояние подвески.
1. Диагностика тормозной системы призвана проверить разность тормозных сил согласно требованиям, отсутствие механических повреждений, коррозии и подтекания тормозной жидкости, а также работоспособность ручного тормоза.
1. Проверка двигателя на соответствие нормам уровня шума и выброса вредных веществ как на холостом ходу, так и в режиме высоких оборотов. Эксперт также замеряет уровень моторного масла, антифриза и других технических жидкостей в системах авто.
1. Осмотр прочих конструктивных элементов предусматривает проверку зеркала заднего вида, ремней безопасности, подголовников сидений, дверных ручек и замков.


12 айға автомобиль көлігін техникалық байқау жөніндегі қызметтер

Көлік құралын техникалық тексерудің стандартты тәртібі бірнеше кезеңнен тұрады:
1.	Көліктің сыртқы жағдайын бағалау.
2.	Жарық техникалық аспаптардың жұмысқа қабілеттілігін және оларды жарықтандыру бұрышын тексеру. Сонымен қатар сарапшылар апаттық дабылды, дыбыстық сигналды, жуғыштардың жұмысын және нөмірлік жарықтандыруды тексереді.
3.	Сонымен қатар, шиналардың қысымы, рульдік рельстің ойнауы, суспензия күйі тексеріледі.
4.	Тежегіш жүйесінің диагностикасы талаптарға сәйкес тежегіш күштерінің айырмашылығын, механикалық зақымданудың жоқтығын, тежегіш сұйықтығының коррозиясы мен ағып кетуін, сондай-ақ қол тежегішінің жұмысын тексеруге арналған.
5.	Қозғалтқыштың бос жүрісте де, жоғары айналым режимінде де Шу мен зиянды заттардың шығарылу деңгейінің нормаларына сәйкестігін тексеру. Сарапшы сонымен қатар автомобиль жүйелеріндегі мотор майының, антифриздің және басқа да техникалық сұйықтықтардың деңгейін өлшейді.
6.	Басқа құрылымдық элементтерді тексеру артқы көрініс айнасын, қауіпсіздік белдіктерін, орындықтардың бас тіректерін, есік тұтқалары мен құлыптарды тексеруді қарастырады.
