ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги: Установка нового автоматического шлагбаума.
1. Общие требования
Исполнитель осуществляет полный комплекс работ по подготовке места, устройству основания, монтажу, подключению, настройке и вводу в эксплуатацию нового автоматического шлагбаума.
Автоматический шлагбаум, его тумба, стрела и штатные комплектующие предоставляются Заказчиком и не входят в стоимость услуги.
Место выполнения работ — территория РГКП «Иссыкский государственный дендрологический парк».
До начала выполнения работ Исполнитель производит осмотр места установки, определяет оптимальное расположение шлагбаума с учетом направления движения автотранспорта, существующего дорожного покрытия, электроснабжения и условий эксплуатации.
Место установки предварительно согласовывается с Заказчиком.

2. Подготовка места установки
Исполнитель выполняет полный комплекс подготовительных работ, в том числе:
· разметку места установки шлагбаума;
· определение места размещения тумбы шлагбаума и опорной стойки стрелы;
· подготовку участка для устройства бетонного основания;
· снятие верхнего слоя грунта и/или существующего покрытия в необходимых пределах;
· выравнивание площадки;
· уплотнение грунта;
· подготовку основания под бетонную конструкцию;
· устройство песчаной и/или щебеночной подготовки при необходимости;
· подготовку траншей для прокладки кабеля;
· установку опалубки;
· подготовку мест для закладных и анкерных элементов.
Размеры основания и глубина его устройства определяются с учетом фактических размеров и массы предоставленного Заказчиком шлагбаума и условий его эксплуатации.

3. Устройство бетонного основания
Исполнитель выполняет устройство прочного бетонного основания для установки тумбы автоматического шлагбаума.
В состав работ входит:
· подготовка основания;
· устройство песчано-щебеночной подушки при необходимости;
· установка опалубки;
· установка и фиксация закладных деталей и/или анкерных элементов;
· приготовление и заливка бетонной смеси;
· уплотнение бетонной смеси;
· выравнивание поверхности;
· обеспечение правильного расположения анкерных элементов;
· выдержка бетона до достижения необходимой прочности;
· демонтаж опалубки после набора бетоном необходимой прочности.
Бетонное основание должно обеспечивать надежное крепление тумбы шлагбаума, устойчивость конструкции и отсутствие просадки или смещения в процессе эксплуатации.
Марка бетона, размеры, глубина и конструкция основания определяются Исполнителем исходя из характеристик установленного оборудования и фактических условий места установки.

4. Прокладка кабельной линии
При необходимости подключения шлагбаума к существующей электрической сети Исполнитель выполняет:
· определение точки подключения;
· подготовку трассы прокладки кабеля;
· разработку грунта для устройства кабельной траншеи;
· прокладку кабеля;
· защиту кабеля от механических повреждений;
· засыпку и уплотнение траншеи после прокладки кабеля;
· восстановление нарушенного покрытия;
· подключение кабеля к шлагбауму;
· подключение к существующей точке электропитания.
Способ и место прокладки кабеля предварительно согласовываются с Заказчиком.
Кабельная линия должна быть проложена таким образом, чтобы исключить ее повреждение транспортными средствами, пешеходами и при проведении работ по содержанию территории.

5. Монтаж шлагбаума
После устройства и набора прочности бетонного основания Исполнитель выполняет:
· установку тумбы автоматического шлагбаума;
· выравнивание тумбы;
· крепление тумбы к бетонному основанию;
· установку стрелы;
· установку опорной стойки стрелы при наличии;
· установку штатных элементов крепления;
· проверку надежности всех соединений;
· проверку свободного движения стрелы.
Шлагбаум должен быть установлен строго вертикально и надежно закреплен.

6. Монтаж дополнительных элементов
При наличии соответствующих элементов в комплекте оборудования Заказчика Исполнитель выполняет их установку и подключение:
· фотоэлементов безопасности;
· сигнальной лампы;
· приемника дистанционного управления;
· кнопки управления;
· датчиков;
· опорной стойки;
· иных штатных элементов автоматического шлагбаума.
Расположение указанных элементов определяется с учетом безопасной и удобной эксплуатации шлагбаума.

7. Электромонтаж и подключение
Исполнитель выполняет подключение шлагбаума к существующей электрической сети Заказчика.
В состав работ входит:
· подключение силового кабеля;
· выполнение необходимых электрических соединений;
· подключение заземления при наличии соответствующего требования;
· проверка правильности подключения;
· проверка напряжения питания;
· пробное включение оборудования;
· проверка работы защитных устройств.
Все электрические соединения должны быть выполнены надежно и защищены от воздействия влаги и механических повреждений.

8. Настройка и пусконаладочные работы
После монтажа Исполнитель выполняет:
· настройку механизма подъема и опускания стрелы;
· регулировку конечных положений;
· настройку скорости движения стрелы;
· настройку дистанционного управления;
· настройку автоматического закрытия при наличии такой функции;
· настройку фотоэлементов и других устройств безопасности;
· проверку работы сигнальной индикации;
· выполнение не менее нескольких контрольных циклов открытия и закрытия;
· устранение выявленных недостатков.

9. Восстановление территории
После завершения монтажных работ Исполнитель обязан:
· удалить строительный мусор;
· убрать остатки бетонной смеси и строительных материалов;
· очистить место установки;
· восстановить нарушенное грунтовое или иное покрытие;
· восстановить участок территории, нарушенный при устройстве основания или прокладке кабеля;
· привести прилегающую территорию в надлежащее состояние.
Место установки после завершения работ должно быть безопасным для движения транспорта и пешеходов.

10. Проверка и сдача выполненных работ
После завершения работ Исполнитель совместно с представителем Заказчика проводит проверку:
· надежности бетонного основания;
· надежности крепления тумбы;
· правильности установки стрелы;
· работы электропитания;
· работы дистанционного управления;
· работы фотоэлементов и других устройств безопасности;
· открытия и закрытия стрелы;
· работы шлагбаума во всех предусмотренных режимах.
Исполнитель обязан продемонстрировать Заказчику полностью работоспособный шлагбаум.
Результатом услуги является полностью установленный, подключенный, настроенный и готовый к эксплуатации автоматический шлагбаум.

11. Материалы
Автоматический шлагбаум и его штатные комплектующие предоставляет Заказчик.
В стоимость услуги Исполнителя включаются все материалы и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, включая:
· бетон;
· песок;
· щебень;
· опалубочные материалы;
· анкерные и крепежные элементы;
· кабельную продукцию;
· защитные элементы для кабеля;
· расходные материалы;
· иные материалы, необходимые для качественного выполнения работ.
Отдельная оплата указанных материалов Заказчиком не производится.

12. Требования к результату
Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме.
Исполнитель несет ответственность за правильность монтажа и надежность выполненных им работ.
В случае выявления недостатков, возникших вследствие ненадлежащего выполнения работ, Исполнитель обязан устранить их за свой счет.
13. Гарантийный срок
Гарантийный срок на выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Гарантия распространяется на бетонное основание, крепление, выполненные монтажные и электромонтажные работы.




ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтің атауы: Жаңа автоматты шлагбаумды орнату.
1. Жалпы талаптар
Орындаушы жаңа автоматты шлагбаумды орнату орнына дайындық жұмыстарын жүргізуді, негізін жасауды, монтаждауды, электр желісіне қосуды, баптауды және пайдалануға беруді қамтитын жұмыстардың толық кешенін орындайды.
Автоматты шлагбаум, оның тумбасы, шлагбаум жебесі және штаттық жиынтықтаушы бөлшектері Тапсырыс берушімен ұсынылады және қызмет құнына кірмейді.
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау орны — «Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы» РМҚК аумағы.
Жұмыстарды бастамас бұрын Орындаушы орнату орнын қарап-тексереді, автокөлік қозғалысының бағытын, қолданыстағы жол жабындысын, электрмен жабдықтау мүмкіндігін және пайдалану жағдайларын ескере отырып, шлагбаумды орналастырудың оңтайлы орнын айқындайды.
Орнату орны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

2. Орнату орнын дайындау
Орындаушы дайындық жұмыстарын толық көлемде, оның ішінде:
· шлагбаумды орнату орнын белгілеуді;
· шлагбаум тумбасы мен жебенің тіреуіш бағанын орналастыру орнын айқындауды;
· бетон негізін орнату үшін учаскені дайындауды;
· қажетті көлемде топырақтың жоғарғы қабатын және/немесе қолданыстағы жабындыны алуды;
· алаңды тегістеуді;
· топырақты нығыздауды;
· бетон конструкциясына арналған негізді дайындауды;
· қажет болған жағдайда құмды және/немесе қиыршықтасты негіз дайындауды;
· кабель төсеуге арналған траншеяларды дайындауды;
· қалыптарды орнатуды;
· салынатын бөлшектер мен анкерлік элементтерді орнатуға арналған орындарды дайындауды орындайды.
Негіздің өлшемдері мен оның тереңдігі Тапсырыс беруші ұсынған шлагбаумның нақты өлшемдері мен салмағын және оны пайдалану жағдайларын ескере отырып айқындалады.

3. Бетон негізін жасау
Орындаушы автоматты шлагбаум тумбасын орнатуға арналған берік бетон негізін жасайды.
Жұмыстар құрамына:
· негізді дайындау;
· қажет болған жағдайда құм-қиыршықтас жастықшасын жасауды;
· қалыптарды орнатуды;
· салынатын бөлшектерді және/немесе анкерлік элементтерді орнатуды және бекітуді;
· бетон қоспасын дайындауды және құюды;
· бетон қоспасын нығыздауды;
· бетті тегістеуді;
· анкерлік элементтердің дұрыс орналасуын қамтамасыз етуді;
· бетон қажетті беріктікке жеткенге дейін оны ұстап тұруды;
· бетон қажетті беріктікке жеткеннен кейін қалыптарды бөлшектеуді қамтиды.
Бетон негізі шлагбаум тумбасын сенімді бекітуді, конструкцияның тұрақтылығын және пайдалану кезінде шөгуінің немесе жылжуының болмауын қамтамасыз етуге тиіс.
Бетонның маркасы, негіздің өлшемдері, тереңдігі мен конструкциясы орнатылатын жабдықтың сипаттамалары мен орнату орнының нақты жағдайларына қарай Орындаушы тарапынан айқындалады.

4. Кабель желісін төсеу
Шлагбаумды қолданыстағы электр желісіне қосу қажет болған жағдайда Орындаушы:
· қосылу нүктесін анықтауды;
· кабель төсеу трассасын дайындауды;
· кабельдік траншея жасау үшін топырақты қазуды;
· кабельді төсеуді;
· кабельді механикалық зақымданудан қорғауды;
· кабель төселгеннен кейін траншеяны қайта толтыруды және нығыздауды;
· бұзылған жабындыны қалпына келтіруді;
· кабельді шлагбаумға қосуды;
· қолданыстағы электрмен жабдықтау нүктесіне қосуды орындайды.
Кабельді төсеу тәсілі мен орны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Кабель желісі автокөлік құралдарымен, жаяу жүргіншілермен және аумақты күтіп-ұстау жұмыстары кезінде зақымдалу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп төселуге тиіс.

5. Шлагбаумды монтаждау
Бетон негізі жасалып, қажетті беріктікке жеткеннен кейін Орындаушы:
· автоматты шлагбаум тумбасын орнатуды;
· тумбаны тегістеуді;
· тумбаны бетон негізіне бекітуді;
· жебені орнатуды;
· болған жағдайда жебенің тіреуіш бағанын орнатуды;
· штаттық бекіту элементтерін орнатуды;
· барлық қосылыстардың беріктігін тексеруді;
· жебенің еркін қозғалуын тексеруді орындайды.
Шлагбаум қатаң тігінен және сенімді түрде бекітілуге тиіс.

6. Қосымша элементтерді монтаждау
Тапсырыс беруші ұсынған жабдық жиынтығында тиісті элементтер болған жағдайда, Орындаушы оларды орнатуды және қосуды жүзеге асырады:
· қауіпсіздік фотоэлементтерін;
· сигналдық шамды;
· қашықтан басқару қабылдағышын;
· басқару батырмасын;
· датчиктерді;
· тіреуіш бағанды;
· автоматты шлагбаумның басқа да штаттық элементтерін.
Көрсетілген элементтердің орналасуы шлагбаумды қауіпсіз және ыңғайлы пайдалануды ескере отырып айқындалады.

7. Электр монтаждау және қосу
Орындаушы шлагбаумды Тапсырыс берушінің қолданыстағы электр желісіне қосуды жүзеге асырады.
Жұмыстар құрамына:
· күштік кабельді қосуды;
· қажетті электрлік қосылыстарды орындауды;
· тиісті талаптар болған жағдайда жерге тұйықтауды қосуды;
· қосылудың дұрыстығын тексеруді;
· қоректендіру кернеуін тексеруді;
· жабдықты сынақ ретінде қосуды;
· қорғаныс құрылғыларының жұмысын тексеруді қамтиды.
Барлық электрлік қосылыстар сенімді орындалып, ылғалдың және механикалық зақымданудың әсерінен қорғалуға тиіс.

8. Баптау және іске қосу-жөндеу жұмыстары
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы:
· жебені көтеру және түсіру механизмін баптауды;
· шеткі қалыптарын реттеуді;
· жебенің қозғалыс жылдамдығын баптауды;
· қашықтан басқару жүйесін баптауды;
· осындай функция болған жағдайда автоматты жабылуды баптауды;
· фотоэлементтерді және басқа да қауіпсіздік құрылғыларын баптауды;
· сигналдық индикацияның жұмысын тексеруді;
· ашу және жабудың кемінде бірнеше бақылау циклін орындауды;
· анықталған кемшіліктерді жоюды жүзеге асырады.

9. Аумақты қалпына келтіру
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы:
· құрылыс қоқысын жинауды және шығаруды;
· бетон қоспасының және құрылыс материалдарының қалдықтарын жинауды;
· орнату орнын тазалауды;
· бұзылған топырақ немесе басқа жабындыны қалпына келтіруді;
· негізді жасау немесе кабель төсеу кезінде бұзылған аумақты қалпына келтіруді;
· іргелес аумақты тиісті жағдайға келтіруді қамтамасыз етуге міндетті.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін орнату орны көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысы үшін қауіпсіз болуға тиіс.

10. Орындалған жұмыстарды тексеру және қабылдау
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп:
· бетон негізінің беріктігін;
· тумбаның бекітілуінің сенімділігін;
· жебенің дұрыс орнатылуын;
· электрмен жабдықтаудың жұмысын;
· қашықтан басқару жүйесінің жұмысын;
· фотоэлементтердің және басқа да қауіпсіздік құрылғыларының жұмысын;
· жебенің ашылуы мен жабылуын;
· шлагбаумның барлық көзделген жұмыс режимдеріндегі жұмысын тексереді.
Орындаушы Тапсырыс берушіге толық жұмысқа қабілетті шлагбаумды көрсетіп беруге міндетті.
Қызметтің нәтижесі — толық орнатылған, электр желісіне қосылған, бапталған және пайдалануға дайын автоматты шлагбаум.

11. Материалдар
Автоматты шлагбаумды және оның штаттық жиынтықтаушы бөлшектерін Тапсырыс беруші ұсынады.
Орындаушының қызмет құнына жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар мен шығыс материалдары, оның ішінде:
· бетон;
· құм;
· қиыршық тас;
· қалып материалдары;
· анкерлік және бекіту элементтері;
· кабельдік өнімдер;
· кабельді қорғау элементтері;
· шығыс материалдары;
· жұмыстарды сапалы орындауға қажетті өзге де материалдар кіреді.
Көрсетілген материалдар үшін Тапсырыс беруші тарапынан бөлек ақы төленбейді.

12. Нәтижеге қойылатын талаптар
Жұмыстар сапалы және толық көлемде орындалуға тиіс.
Орындаушы монтаждау жұмыстарының дұрыстығына және өзі орындаған жұмыстардың сенімділігіне жауап береді.
Орындаушының жұмыстарды тиісінше орындамауынан туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы оларды өз есебінен жоюға міндетті.
13. Кепілдік мерзімі
Орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік бетон негізіне, бекітуге, орындалған монтаждау және электр монтаждау жұмыстарына қолданылады.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


 


Наименование услуги:


 


Установка нового автоматического шлагбаума.


 


1. Общие требования


 


Исполнитель осуществляет полный комплекс работ по подготовке места, устройству 


основания, монтажу, подключению, настройке и вводу в эксплуатацию нового 


автоматического шлагбаума.


 


Автоматический шлагбаум, его тумба, стрела и штатные комплектующие 


предоставл


яются Заказчиком и не входят в стоимость услуги


.


 


Место выполнения работ 


—


 


территория РГКП «Иссыкский государственный 


дендрологический парк».


 


До начала выполнения работ Исполнитель производит осмотр места установки, 


определяет оптимальное расположение шлагб


аума с учетом направления движения 


автотранспорта, существующего дорожного покрытия, электроснабжения и условий 


эксплуатации.


 


Место установки предварительно согласовывается с Заказчиком.


 


 


2. Подготовка места установки


 


Ис


полнитель выполняет полный комплекс подготовительных работ, в том числе:


 


·


 


разметку места установки шлагбаума;


 


·


 


определение места размещения тумбы шлагбаума и опорной стойки стрелы;


 


·


 


подготовку участка для устройства бетонно


го основания;


 


·


 


снятие верхнего слоя грунта и/или существующего покрытия в необходимых 


пределах;


 


·


 


выравнивание площадки;


 


·


 


уплотнение грунта;


 


·


 


подготовку основания под бетонную конструкцию;


 


·


 


устройство песчаной и/или щебеночной подготовки при необходимости;


 


·


 


подго


товку траншей для прокладки кабеля;


 


·


 


установку опалубки;


 


·


 


подготовку мест для закладных и анкерных элементов.


 


Размеры основания и глубина его устройства определяются с учетом фактических 


размеров и массы предоставленного Заказчиком шлагбаума и условий его эк


сплуатации.


 


 


3. Устройство бетонного основания
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