Техническая спецификация
Наименование: Воздушно-тепловая завеса с подмесом кондиционированного воздуха (VRF/фреоновые завесы) с монтажом. 
Количество: 1 шт.
Назначение: Предназначена для установки над входным дверным проёмом в помещении общеобразовательной школы площадью около 25 м² для предотвращения проникновения холодного воздуха при открывании входной двери и обеспечения комфортного температурного режима во входной зоне.
1. Технические характеристики
· Тип: Воздушно-тепловая завеса с подмесом кондиционированного воздуха (VRF/фреоновые завесы) 
· Исполнение: электрическая, стационарная.
· Способ установки: горизонтальный, над входным дверным проёмом.
· Номинальное напряжение: 220 В.
· Мощность нагрева: не менее 6 кВт.
· Производительность по воздуху: не менее 800 м³/ч.
· Количество ступеней нагрева: не менее 2.
· Режим работы без нагрева: наличие.
· Регулировка скорости воздушного потока: наличие.
· Защита от перегрева: наличие.
· Управление: встроенная панель управления и/или пульт дистанционного управления.
· Материал корпуса: металл с защитным покрытием.
· Уровень шума: не более 60 дБ.
· Степень защиты: не ниже IP20.
· Комплект крепления: в наличии.
· Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
2. Расходные материалы
В стоимость поставки должны входить все расходные материалы, необходимые для полноценного монтажа и подключения оборудования, в том числе:
· крепёжные элементы;
· кронштейны;
· анкеры и дюбели;
· электрический кабель необходимого сечения;
· кабель-канал или защитная гофра;
· клеммы, наконечники и соединительные элементы;
· иные необходимые электроустановочные и монтажные материалы.
Количество и технические параметры расходных материалов определяются поставщиком исходя из фактических условий объекта и требований безопасного монтажа.
3. Монтаж и установка
Поставщик обязан выполнить:
1. Доставку оборудования и материалов до объекта.
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Разметку места установки.
4. Установку крепёжных элементов.
5. Монтаж воздушно-тепловой завесы над входным дверным проёмом.
6. Электрическое подключение к существующей сети 220 В.
7. Проверку электрической безопасности подключения.
8. Проверку работы вентилятора и нагревательных элементов.
9. Настройку скорости и направления воздушного потока.
10. Проверку работы оборудования во всех предусмотренных режимах.
11. Уборку места проведения монтажных работ.
4. Требования к поставке
Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов.
В комплекте должны предоставляться:
· Воздушно-тепловая завеса с подмесом кондиционированного воздуха (VRF/фреоновые завесы)  — 1 шт.;
· комплект крепежных элементов;
· необходимые расходные материалы;
· пульт управления — при наличии конструкцией;
· инструкция по эксплуатации;
· гарантийные документы.
5. Гарантия и ответственность
Гарантийный срок на оборудование и выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ/приёма-передачи.
В случае выявления неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязан устранить их за свой счёт в соответствии с условиями договора.
Все расходы на доставку, монтаж, подключение, расходные материалы, настройку и проверку работоспособности оборудования должны быть включены в стоимость предложения. Дополнительная оплата за указанные материалы и работы не предусматривается.







































Техникалық сипаттама
Атауы: монтажы бар кондиционерленген ауаны араластырып беретін ауа-жылу пердесі (VRF/фреонды перделер) .
Саны: 1 дана.
Мақсаты: кіреберіс есікті ашқан кезде суық ауаның енуіне жол бермеу және кіру аймағында қолайлы температуралық режимді қамтамасыз ету үшін ауданы шамамен 25 м2 жалпы білім беретін мектептің үй-жайында кіреберіс есіктің үстінен орнатуға арналған.
1. Техникалық сипаттамалары
· Түрі: Кондиционерленген ауаны араластырып беретін ауа-жылу пердесі (VRF/фреонды перделер) .
· Орындау: электрлік, стационарлық.
· Орнату әдісі: көлденең, алдыңғы есіктің үстінде.
· Номиналды кернеу: 220 В.
· Қыздыру қуаты: кемінде 6 кВт.
· Ауа өнімділігі: кем дегенде 800 м3/сағ.
· Қыздыру сатыларының саны: кемінде 2.
· Жылусыз жұмыс режимі: болуы.
· Ауа ағынының жылдамдығын реттеу: болуы.
· Қызып кетуден қорғау: болуы.
· Басқару: кірістірілген Басқару тақтасы және / немесе қашықтан басқару құралы.
· Корпус материалы: қорғаныш жабыны бар металл.
· Шу деңгейі: 60 дБ-ден аспайды.
· Қорғау дәрежесі: IP20-дан төмен емес.
· Бекіту жинағы: қоймада.
· Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.
2. Шығын материалдары
Жабдықтау құнына жабдықты толық монтаждау және қосу үшін қажетті барлық шығын материалдары, соның ішінде:
· бекіткіштер;
· кронштейндер;
· якорь және дюбельдер;
· қажетті қиманың электр кабелі;
· кабельдік канал немесе қорғаныс гофрі;
· терминалдар, кеңестер және байланыстырушы элементтер;
· өзге де қажетті электр орнату және монтаждау материалдары.
Шығын материалдарының саны мен техникалық параметрлерін өнім беруші Объектінің нақты шарттары мен қауіпсіз монтаждау талаптарына сүйене отырып айқындайды.
3. Орнату және орнату
Жеткізуші орындауға міндетті:
1.	Жабдықтар мен материалдарды объектіге жеткізу.
2.	Тиеу-түсіру жұмыстары.
3.	Орнату орнын белгілеу.
4.	Бекіту элементтерін орнату.
5.	Кіреберіс есіктің үстіндегі ауа-жылу пердесін орнату.
6.	Қолданыстағы 220 В желісіне электр байланысы.
7.	Электр қосылымының қауіпсіздігін тексеру.
8.	Желдеткіш пен қыздыру элементтерінің жұмысын тексеру.
9.	Ауа ағынының жылдамдығы мен бағытын реттеу.
10.	Барлық көзделген режимдерде жабдықтың жұмысын тексеру.
11.	Монтаждау жұмыстарын жүргізу орнын жинау.
4. Жеткізу талаптары
Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және ақаусыз болуы керек.
Жиынтықта мыналар ұсынылуы тиіс:
· Кондиционерленген ауаны араластырып беретін ауа-жылу пердесі (VRF/фреонды перделер)-1 дана;
· бекіткіштер жиынтығы;
· қажетті шығын материалдары;
· басқару пульті — конструкциясы болған жағдайда;
· пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;
· кепілдік құжаттары.
5. Кепілдік және жауапкершілік
Жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі-орындалған жұмыстар/қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші оларды шарт талаптарына сәйкес өз есебінен жоюға міндетті.
Жабдықты жеткізу, монтаждау, қосу, шығын материалдары, баптау және денсаулықты тексеруге арналған барлық шығындар ұсыныс құнына қосылуы керек. Көрсетілген материалдар мен жұмыстар үшін қосымша ақы көзделмейді.
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