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Техническая спецификация
по техническому обслуживанию распределительных газопроводов и сооружений на них, принадлежащих сторонним организациям

Место оказация услуги: Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астана находящегося по адресу: г.Астана, Сарыарка р-н, Сəбит Мұқанов ул., 2 зд.

Состав оказываемых услуг:
1. Обход и осмотр подземного газопровода всех давлений (полиэтилен) – количество 0,356 км, периодичность – 2 раза.
2.Обход и осмотр надземного газопровода - количество 0,022 км, периодичность – 2 раза.
3. Проверка на герметичность приборным методом, проверка контрольного проводника спутника полиэтиленовых газопроводов - количество 0,356 км, периодичность – 1 раза.
4. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе - количество 6 шт., периодичность – 1 раза.
5. Проверка на загазованность контрольной трубки - количество 6 шт., периодичность – 1 раза.
6. Настройка ПЗК, ПСК ГРП с производительностью свыше 50м³/час, с двумя линиями редуцирования газа - количество 2 шт., периодичность – 2 раза.
7. Оформление результатов обхода трассы газопроводов - количество 1 шт., периодичность – 2 раза.
8. Техническое обслуживание крана на надземном газопроводе - количество 4 шт., периодичность – 1 раза.
9. Технический осмотр ГРПШ с производительностью свыше 50м³/час,
с двумя линиями редуцирования газа - количество 2 шт., периодичность – 2 раза.
10. Техническое обслуживание ГРПШ с производительностью свыше 50м³/час,
с двумя линиями редуцирования газа - количество 2 шт., периодичность – 1 раза.
11. Текущий ремонт технологических линий в ГРПШ с производительностью свыше 50м³/час,
с двумя линиями редуцирования газа - количество 2 шт., периодичность – 1 раза.

Требования к оказанию услуг:
· Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами. 
· При выполнении работ должны соблюдаться требования техники безопасности и действующих норм Республики Казахстан. 
· Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя, если иное не согласовано сторонами. 
После завершения монтажа и пуско-наладки Исполнитель обеспечивает проверку работоспособности системы.

С даты вступления договора в силу по «31» декабря 2026 года включительно либо до полного исполнения сторонами договорных обязательств. Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение срока действия договора.




Техникалық сипаттама
бөгде ұйымдарға тиесілі тарату газ құбырлары мен олардағы құрылыстарға техникалық қызмет көрсету бойынша


Қызмет көрсету орны: "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Астана қаласы бойынша филиалы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сәбит Мұқанов көшесі, 2 ғимарат.

Көрсетілетін қызметтердің құрамы:
1. Барлық қысымдағы (полиэтилен) жерасты газ құбырын аралау және тексеру – саны 0,356 км, жиілігі-2 рет.
2.Жер үсті газ құбырын аралау және тексеру - саны 0,022 км, жиілігі-2 рет.
3. Аспаптық әдіспен герметикалығын тексеру, полиэтилен газ құбырлары спутнигінің бақылау өткізгішін тексеру-саны 0,356 км, жиілігі - 1 рет.
4. Газ құбырындағы фланецті, бұрандалы қосылыстар мен дәнекерленген қосылыстардың тығыздығын тексеру-саны 6 дана, жиілігі - 1 рет.
5. Бақылау түтігінің газдануын тексеру-саны 6 дана, жиілігі - 1 рет.
6. Өнімділігі 50м3/сағ жоғары, газды азайтудың екі желісі бар ПЗК, ПСК ГРП баптау - саны 2 дана, жиілігі-2 рет.
7. Газ құбырлары трассасын айналып өту нәтижелерін ресімдеу-саны 1 дана, жиілігі-2 рет.
8. Жер үсті газ құбырындағы кранға техникалық қызмет көрсету-саны 4 дана, жиілігі - 1 рет.
9. Өнімділігі сағатына 50м3-тен асатын ЖПШ техникалық байқау,
газды азайтудың екі желісімен-саны 2 дана, жиілігі-2 рет.
10. Өнімділігі сағатына 50м3-тен асатын ЖПШ-ға техникалық қызмет көрсету,
газды азайтудың екі желісімен-саны 2 дана, жиілігі - 1 рет.
11. Өнімділігі сағатына 50м3-тен жоғары ГРПШ-дағы технологиялық желілерді ағымдағы жөндеу,
газды азайтудың екі желісімен-саны 2 дана, жиілігі - 1 рет.

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:
· Қызметтерді білікті мамандар көрсетуі керек. 
· Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы мен қолданыстағы нормаларының талаптары сақталуы тиіс. 
· Барлық жұмыстар, егер Тараптар өзгеше келіспесе, Орындаушының материалдары мен жабдықтарын пайдалана отырып орындалады. 
Монтаждау және іске қосу-баптау аяқталғаннан кейін Орындаушы жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеруді қамтамасыз етеді.

Шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы "31" желтоқсанды қоса алғанға дейін не тараптар шарттық міндеттемелерді толық орындағанға дейін. Қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шарттың қолданылу мерзімі ішінде көрсетіледі.
