                                        Техникалық сипаттама 
   Құжаттарға арналған елтаңбалы мөрді дайындау жөніндегі жұмысқа техникалық ерекшелік Автоматты елтаңбалы мөр. Көк, дөңгелек, бедердің диаметрі - 45 мм/Мәтін , 1 /бір/ дана көлемінде мөр дайындау. Мөрдің шеңбері бойынша ұйымның атауы мемлекеттік тілде жазылады және ұйымның БСН-і Мөр дөңгелек нысанда дайындалуы тиіс. Басып шығару клишесі арнайы резеңкеден, баспа құралдарынан-автоматты түрде жасалады.
Мөрлер оларды тексеру және пайдалану кезінде жасалуы керек құжатта суреттің барлық элементтерінің айқын ізі қалды. Әсердің барлық бөліктерінің қанықтылығы мен түс реңі біркелкі болуы керек. Мөртабандарды жасау кезінде қолданылатын қаріптердің өлшемдері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленбеуі керек., көк бояумен қапталған, пластинаға таңбаларды бекітудің сенімді 2 нүктелі жүйесі бар. Мөрлерді дайындамас бұрын жеткізуші
материалдардың жобаларын келісіп, бекітуі керек. Сондай-ақ, Тапсырыс берушімен эскиздерді, жазулар мен өлшемдерді келісіңіз. Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстар, сондай-ақ материалдардың құны және басқа шығындар қызметтердің құнына кіреді. Мөр өз қолтаңбасы бар қаптамада болуы керек. Мөрді дайындау, оларды әкету/дайын өнімді Тапсырыс берушіге жеткізу бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші өз есебінен бір күн (тәулік) ішінде ауыстыруға міндетті. Мөрді дайындау эскизі міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жеткізу алдында мәтін мен басып шығару дизайнын алдын ала келісіңіз. Елтаңбалы мөрдің үлгісі мен өлшемдері Тапсырыс берушімен келісілуі керек! Басып шығару кәсіби жабдықта Автоматты болуы керек. 

                                             Техническая спецификация

[bookmark: _GoBack]      Технические требования к изготовлению официальной печати с изображением государственного герба: автоматическая печать. Цвет -синий, форма - круглая, диаметр оттиска - 45 мм; количество -1 (одна) штука. По окружности печати должны быть размещены наименование организации на государственном языке и ее бизнес-идентификационный номер (БИН). Печать должна иметь круглую форму. Клише изготавливается из специальной резины, механизм — автоматический.
При использовании печать должна обеспечивать четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность цвета и его тон по всей площади оттиска должны быть равномерными. Размеры шрифтов, используемых для штампов, не должны существенно различаться; штампы должны иметь синее покрытие и надежную систему крепления символов в двух точках. Перед изготовлением штампов поставщик обязан согласовать и получить одобрение макетов изделий. Эскизы, надписи и габаритные размеры также подлежат согласованию с Заказчиком. Все расходы, связанные с оказанием услуг, включая стоимость материалов и прочие сопутствующие затраты, включены в общую стоимость услуг. Штамп должен поставляться в фирменной упаковке. Поставщик несет все расходы, связанные с изготовлением штампов и доставкой готовой продукции Заказчику. В случае обнаружения дефектов поставщик обязан за свой счет произвести замену в течение одного дня (24 часов). Эскиз печати подлежит утверждению Заказчиком. Просьба согласовать текст и дизайн оттиска до момента поставки. Дизайн и размеры печати с изображением Государственного герба должны быть утверждены Заказчиком! Печать должна быть изготовлена ​​с использованием профессионального оборудования и оснащена автоматическим механизмом.
