ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по испытанию наружных стационарных металлических пожарных лестниц на прочность
	Заказчик
	Больница скорой медицинской помощи (БСМП), г. Семей

	Место оказания услуг
	Республика Казахстан, область Абай, г. Семей; конкретные корпуса и точки проведения работ указываются Заказчиком при заключении договора.

	Единица измерения
	1 шт. — испытание одной пожарной лестницы


1. Предмет закупки и объем услуг
Исполнитель проводит обследование и эксплуатационные испытания на прочность наружных стационарных металлических пожарных лестниц на объектах Заказчика в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» (в действующей редакции), а также применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан.
	№
	Наименование услуги
	Тип/описание
	Кол-во

	1
	Обследование и испытание на прочность наружных стационарных металлических пожарных лестниц, включая лестничные марши и переходные площадки, установленные на объектах Заказчика.
	Маршевая (кровельная), с переходной площадкой
	6 шт.

	2
	Обследование и испытание на прочность наружных стационарных металлических пожарных лестниц котельной.
	Вертикальная, тип П1
	2 шт.


2. Требования к проведению работ
До начала испытаний Исполнитель совместно с представителем Заказчика уточняет расположение и идентификацию каждой лестницы, проверяет безопасный доступ к ней и согласовывает график работ. Выезд и работы на объекте включаются в цену услуги.
Для каждой лестницы проводится визуальное обследование состояния несущих элементов, ступеней, маршей, площадок, ограждений, узлов крепления и доступных для осмотра сварных соединений; фиксируются видимые дефекты, коррозия, деформации, ослабление креплений и иные признаки повреждения.
Инструментальные и нагрузочные испытания выполняются по программе, методам и контрольным нагрузкам, предусмотренным СТ РК 2218-2012 для соответствующего типа лестницы и испытываемого элемента. Исполнитель применяет исправные поверенные/калиброванные средства измерений и испытательное оборудование, достаточные для выполнения предусмотренной стандартом методики.
Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда и безопасности при работах на высоте. Исполнитель обеспечивает необходимый персонал, средства индивидуальной защиты, ограждение опасной зоны и безопасную организацию испытаний. Не допускается повреждение конструкций и имущества Заказчика.
При выявлении дефектов, делающих испытание опасным, Исполнитель прекращает соответствующую операцию, незамедлительно сообщает Заказчику и фиксирует причину в документах обследования. Испытание такой конструкции проводится после согласования мер безопасности и допуска Заказчика.
3. Квалификация и подтверждающие документы
Испытания выполняет специализированная испытательная лаборатория, аккредитованная в национальной системе аккредитации Республики Казахстан; область аккредитации должна охватывать соответствующие испытания металлических наружных пожарных лестниц и/или определение прочности конструкций по СТ РК 2218-2012.
По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет копию действующего аттестата аккредитации и приложение с областью аккредитации до начала работ либо вместе с итоговыми документами.
Не допускается устанавливать требование о наличии у поставщика собственного испытательного оборудования или собственной лаборатории, если выполнение работ может быть обеспечено привлеченной аккредитованной лабораторией.
4. Результат оказания услуг и приемка
На каждую из 8 лестниц предоставляется отдельный протокол испытаний (либо отдельная однозначно идентифицируемая запись в протоколе), содержащий адрес/корпус и обозначение лестницы, тип конструкции, дату, примененный метод и фактические результаты испытаний, заключение о соответствии/несоответствии критериям стандарта, сведения об использованных средствах измерений и подписи ответственных специалистов.
По итогам обследования предоставляется акт выполненных услуг и ведомость лестниц с результатом по каждой позиции. При выявлении несоответствий в документах указываются выявленные дефекты и рекомендации по устранению; ремонт и восстановление конструкций в объем закупки не входят.
Документы предоставляются на русском языке в бумажном виде в 1 экземпляре и в электронном виде (PDF). Протоколы подписываются уполномоченными специалистами испытательной лаборатории.
Заказчик принимает услуги после проверки полноты документов и соответствия фактически оказанных услуг настоящей технической спецификации. При недостатках Исполнитель за свой счет устраняет их в согласованный с Заказчиком срок.
5. Условия оказания услуг
Срок оказания услуг: в течение срока, установленного договором, по согласованному с Заказчиком графику и после предоставления доступа к объектам.
Исполнитель самостоятельно организует выезд, доставку оборудования и персонала в г. Семей. Все расходы на обследование, испытания, оформление и передачу документов включаются в цену договора.
Исполнитель не вправе проводить испытания без предварительного согласования времени и допуска представителя Заказчика на объект.
Периодичность последующих эксплуатационных испытаний определяется требованиями законодательства Республики Казахстан и применимых нормативных документов. Протокол фиксирует фактическую дату и результаты испытаний; формулировка «срок действия протокола 5 лет» не устанавливается как отдельная услуга или гарантия.
Нормативная основа: СТ РК 2218-2012 (действующий национальный стандарт; разделы 8–9 — методы испытаний и оформление результатов); Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 № 55, в действующей редакции.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сыртқы стационарлық металл өрт баспалдақтарының беріктігін сынау қызметтері
	Тапсырыс беруші
	Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы (БСМП)

	Қызмет көрсету орны
	Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы; нақты корпустар мен жұмыстар жүргізілетін орындарды шарт жасасу кезінде Тапсырыс беруші көрсетеді.

	Өлшем бірлігі
	1 дана — бір өрт баспалдағын сынау


1. Сатып алу нысанасы және қызмет көлемі
Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілеріндегі сыртқы стационарлық металл өрт баспалдақтарын ҚР СТ 2218-2012 «Металл құрылыс конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт баспалдақтары және шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар» стандартының (қолданыстағы редакциясы), сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылатын талаптарына сәйкес қарап-тексеруді және беріктікке пайдалану сынақтарын жүргізеді.
	№
	Қызмет атауы
	Түрі/сипаттамасы
	Саны

	1
	Тапсырыс берушінің объектілерінде орнатылған сыртқы стационарлық металл өрт баспалдақтарын, оның ішінде баспалдақ марштары мен өтпелі алаңшаларын қарап-тексеру және беріктікке сынау.
	Марштық (шатырлық), өтпелі алаңшасы бар
	6 дана

	2
	Қазандықтың сыртқы стационарлық металл өрт баспалдақтарын қарап-тексеру және беріктікке сынау.
	Тік, П1 типі
	2 дана


2. Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар
Сынақ басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен бірге әр баспалдақтың орналасқан жерін және сәйкестендірілуін нақтылайды, оған қауіпсіз қолжетімділікті тексереді және жұмыстар кестесін келіседі. Объектіге шығу және ондағы жұмыстар қызмет құнына енгізіледі.
Әр баспалдақтың көтергіш элементтерінің, сатыларының, марштарының, алаңшаларының, қоршауларының, бекіту тораптарының және қарап-тексеруге қолжетімді дәнекерленген қосылыстарының жай-күйі көзбен шолып тексеріледі; көзге көрінетін ақаулар, коррозия, деформациялар, бекітпелердің босауы және зақымданудың өзге де белгілері тіркеледі.
Аспаптық және жүктемелік сынақтар ҚР СТ 2218-2012 стандартының тиісті баспалдақ түрі мен сыналатын элементке арналған бағдарламасы, әдістері және бақылау жүктемелері бойынша жүргізіледі. Орындаушы стандартта көзделген әдістемені орындауға жеткілікті, жарамды және тексерілген/калибрленген өлшеу құралдары мен сынақ жабдығын қолданады.
Жұмыстар еңбекті қорғау және биіктікте жұмыс істеу қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалады. Орындаушы қажетті персоналды, жеке қорғаныш құралдарын, қауіпті аймақты қоршауды және сынақтарды қауіпсіз ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Конструкциялар мен Тапсырыс берушінің мүлкіне зақым келтіруге жол берілмейді.
Сынақ жүргізуді қауіпті ететін ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы тиісті операцияны тоқтатады, бұл туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлайды және себебін қарап-тексеру құжаттарында тіркейді. Мұндай конструкцияны сынау қауіпсіздік шаралары келісіліп, Тапсырыс беруші рұқсат бергеннен кейін жүргізіледі.
3. Біліктілік және растайтын құжаттар
Сынақтарды Қазақстан Республикасының ұлттық аккредиттеу жүйесінде аккредиттелген мамандандырылған сынақ зертханасы жүргізеді; аккредиттеу саласы сыртқы металл өрт баспалдақтарын тиісті сынауды және/немесе ҚР СТ 2218-2012 бойынша конструкциялардың беріктігін анықтауды қамтуы тиіс.
Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Орындаушы қолданыстағы аккредиттеу аттестатының және аккредиттеу саласы көрсетілген қосымшасының көшірмесін жұмыстар басталғанға дейін немесе қорытынды құжаттармен бірге ұсынады.
Жұмыстарды тартылған аккредиттелген зертхана арқылы орындауға болатын жағдайда әлеуетті өнім берушіден өзінің сынақ жабдығы немесе жеке зертханасы болуын талап етуге жол берілмейді.
4. Қызмет көрсету нәтижесі және қабылдау
8 баспалдақтың әрқайсысына жеке сынақ хаттамасы (немесе хаттамада нақты сәйкестендірілетін жеке жазба) ұсынылады. Онда мекенжай/корпус және баспалдақтың белгіленуі, конструкция түрі, күні, қолданылған әдіс пен сынақтардың нақты нәтижелері, стандарт өлшемшарттарына сәйкестігі/сәйкессіздігі туралы қорытынды, пайдаланылған өлшеу құралдары туралы мәліметтер және жауапты мамандардың қолдары көрсетіледі.
Қарап-тексеру қорытындысы бойынша көрсетілген қызметтер актісі және әр позиция бойынша нәтижесі бар баспалдақтар тізімдемесі ұсынылады. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда құжаттарда анықталған ақаулар мен оларды жою жөніндегі ұсынымдар көрсетіледі; конструкцияларды жөндеу және қалпына келтіру сатып алу көлеміне кірмейді.
Құжаттар қазақ тілінде қағаз түрінде 1 данада және электрондық түрде (PDF) ұсынылады. Хаттамаларға сынақ зертханасының уәкілетті мамандары қол қояды.
Тапсырыс беруші құжаттардың толықтығын және нақты көрсетілген қызметтердің осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексергеннен кейін қызметтерді қабылдайды. Кемшіліктер анықталса, Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жояды.
5. Қызмет көрсету шарттары
Қызмет көрсету мерзімі: шартта белгіленген мерзім ішінде, Тапсырыс берушімен келісілген кесте бойынша және объектілерге қолжетімділік берілгеннен кейін.
Орындаушы Семей қаласына баруды, жабдық пен персоналды жеткізуді өз бетінше ұйымдастырады. Қарап-тексеруге, сынақтарға, құжаттарды ресімдеуге және тапсыруға арналған барлық шығын шарт бағасына енгізіледі.
Орындаушы Тапсырыс берушімен уақытты алдын ала келіспей және оның өкілі объектіге кіруге рұқсат бермей сынақ жүргізуге құқылы емес.
Кейінгі пайдалану сынақтарының мерзімділігі Қазақстан Республикасы заңнамасының және қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарымен айқындалады. Хаттамада сынақтардың нақты күні мен нәтижелері тіркеледі; «хаттаманың қолданылу мерзімі 5 жыл» деген тұжырым жеке қызмет немесе кепілдік ретінде белгіленбейді.
Нормативтік негіз: ҚР СТ 2218-2012 (қолданыстағы ұлттық стандарт; 8–9-бөлімдер — сынау әдістері және нәтижелерді ресімдеу); ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидалары, қолданыстағы редакциясы.


